# Герб 1

# МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ

# МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД ПЕТЕРГОФ

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

### ПОСТАНОВЛЕНИЕ

« 29 » марта 2016 г. № 19

О внесении изменений в постановление местной администрации муниципального образования город Петергоф от 31.12.2015 г. № 234 «Об утверждении ведомственной целевой программы мероприятий, направленной на решение вопроса местного значения «Создание зон отдыха на территории муниципального образования» на 2016 год»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Постановлением местной администрации муниципального образования город Петергоф № 150 от 26.09.2013 «Об утверждении Положения о порядке разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ и о Порядке разработки и реализации ведомственных целевых программ и планов по непрограммным расходам местного бюджета муниципального образования город Петергоф» местная администрация муниципального образования город Петергоф

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Внести изменения в Постановление местной администрации муниципального образования город Петергоф № 234 от 31.12.2015г. «Об утверждении ведомственной целевой программы мероприятий, направленной на решение вопроса местного значения «Создание зон отдыха на территории муниципального образования» на 2016 год (далее Постановление ), изложив приложение № 1 к Постановлению в редакции согласно приложению № 1 к настоящему Постановлению.
2. Приложения №№ 1-4 к Ведомственной целевой программе приложения к Постановлению изложить в редакции согласно приложениям №№ 2-5 к настоящему Постановлению. Приложения №№ 5-12 к Ведомственной целевой программе приложения к Постановлению оставить без изменения.
3. Постановление вступает в силу с момента обнародования.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава местной администрации

муниципального образования город Петергоф А.В. Шифман

Приложение №1

к Постановлению МА МО город Петергоф от 29.03.2016г.№ 19

|  |  |
| --- | --- |
| Согласовано  Глава МО г.Петергоф, исполняющий полномочия  Председателя МС МО г.Петергоф  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/ М.И.Барышников/  « 29 » марта 2016 г. | Утверждено Глава МА МО г.Петергоф  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/А.В.Шифман/  « 29 » марта 2016 г. |

**ВЕДОМСТВЕННАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА**

**мероприятий, направленная на решение вопроса местного значения «Создание зон отдыха на территории муниципального образования» на 2016 год**

1. **Цели и задачи программы:**

**- благоустройство территории города Петергофа;**

**- создание благоприятных условий для отдыха жителей.**

1. **Заказчик программы (ответственный исполнитель):**

**Местная администрация Муниципального образования город Петергоф**

**Отдел городского хозяйства Местной администрации Муниципального образования город Петергоф.**

1. **Ожидаемые конечные результаты реализации целевой программы:**

**- создание зон отдыха - 88627,1 кв.м**

**- разработка проектно-сметной документации – 2 усл.**

1. **Сроки реализации целевой программы:**

**I-IV кварталы 2016 года**

1. **Перечень мероприятий целевой программы, ожидаемые конечные результаты реализации и необходимый объём финансирования:**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование мероприятия | Ожидаемые конечные результаты | | Срок исполнения мероприятия | Необходимый объём финансирования  (тыс.руб.)[[1]](#footnote-1) |
| Единица измерения | Кол-во | Всего |
| 1. | Создание зоны отдыха по адресу: г.Петергоф, Эрлеровский бульвар, д.20 (около школы № 412) | кв.м | 12 899,7 | 2-4 квартал | 16 431,3 |
| 2. | Создание зоны отдыха по адресу: г.Петергоф, территория, ограниченная Ботанической ул., Троицким ручьем, проездом вдоль Гостилицкого ш., домами №№ 2, корп.2, 4, корп.2, 6, корп.2 по ул.Шахматова | кв.м | 21 722,3 | 2-4 квартал | 15 609,9 |
| 3. | Создание зоны отдыха по адресу: г.Петергоф, ул. Суворовская, д.3, корп.4,5,6,7,8 | кв.м | 5 112,8 | 2-4 квартал | 6 083,0 |
| 4. | Создание зоны отдыха на территории , ограниченной улицами Жарновецкого, Озерковой, Самсониевским водоводом и Эрлеровским бульваром. | кв.м | 48 000,0 | 2-4 квартал | 35 570,9 |
| 5. | Разработка проектно-сметной документации по созданию зоны отдыха на внутридворовой территории домов № 3, корпуса 3, 5, 7, № 5 корпуса 3, 4, № 7 корпуса 3, 4, 5 по ул.Суворовская | усл. | 1 | 2-4 квартал | 778,5 |
| 6. | Разработка проектно-сметной документации по созданию зоны отдыха на внутридворовой территории дома № 10 по Ропшинскому шоссе | усл. | 1. | 2-4 квартал | 424,1 |
| 7. | Восстановительная стоимость зелёных насаждений при создании зоны отдыха по адресу: г.Петергоф, Эрлеровский бульвар, д.20 (около школы № 412) | усл. | 1 | 2-4 квартал | 2 378,8 |
| 8. | Восстановительная стоимость зелёных насаждений при создании зоны отдыха по адресу: г.Петергоф, территория, ограниченная Ботанической ул., Троицким ручьем, проездом вдоль Гостилицкого ш., домами №№ 2, корп.2, 4, корп.2, 6, корп.2 по ул.Шахматова | усл. | 1 | 2-4 квартал | 1 908,0 |
| 9. | Восстановительная стоимость зелёных насаждений при создании зоны отдыха по адресу: г.Петергоф, ул. Суворовская, д.3, корп.4,5,6,7,8 | усл. | 1 | 2-4 квартал | 119,5 |
| 10. | Восстановительная стоимость зелёных насаждений при создании зоны отдыха на территории , ограниченной улицами Жарновецкого, Озерковой, Самсониевским водоводом и Эрлеровским бульваром. | усл. | 1 | 2-4 квартал | 1 498,0 |
| 11. | Технический надзор (1,2% от сметной стоимости работ) | усл. | 1 | 2-4 квартал | 728,9 |
| 12. | Услуги по оформлению ордеров ГАТИ | усл. | 3 | 1-4 квартал | 1 000,0 |
| **Итого** | |  |  |  | **82 530,9** |

*Приложения:*

*№1 : Локальная смета на создание зоны отдыха по адресу: г.Петергоф, Эрлеровский бульвар, д.20 (около школы № 412);*

*№2: Локальная смета на создание зоны отдыха по адресу: г.Петергоф, территория, ограниченная Ботанической ул., Троицким ручьем, проездом вдоль Гостилицкого ш., домами №№ 2, корп.2, 4, корп.2, 6, корп.2 по ул.Шахматова;*

*№3: Локальная смета на создание зоны отдыха по адресу: г.Петергоф, ул. Суворовская, д.3, корп.4,5,6,7,8;*

*№4:Смета на проектные работы по созданию зоны отдыха на внутридворовой территории домов № 3, корпуса 3, 5, 7, № 5 корпуса 3, 4, № 7 корпуса 3, 4, 5 по ул.Суворовская;*

*№5: Смета на проектные работы на создание зоны отдыха по адресу: г.Петергоф, Ропшинское шоссе, д.10;*

*№6,7,8: Акты обследования сохранения (сноса), пересадки насаждений и расчета размера их восстановительной стоимости по адресам: Эрлеровский бульвар, д.20 (около школы № 412); территория, ограниченная Ботанической ул., Троицким ручьем, проездом вдоль Гостилицкого ш., домами №№ 2, корп.2, 4, корп.2, 6, корп.2 по ул.Шахматова; ул. Суворовская, д.3, корп.4,5,6,7,8;*

*№9: Расчет стоимости услуг осуществления технического надзора;*

*№10: Расчет стоимости услуг по оформлению ордеров ГАТИ на производство земляных работ по созданию зон отдыха.*

*№11: Расчет на создание зоны отдыха по адресу: территория муниципального образования, ограниченная улицами Жарновецкого, Озерковой, Самсониевским водоводом и Эрлеровским бульваром*

Приложение № 5

к Постановлению МА МО город Петергоф от 29.03.2016г. № 19

Расчет стоимости

создания зоны отдыха на территории , ограниченной улицами Жарновецкого, Озерковой, Самсониевским водоводом и Эрлеровским бульваром.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование | Объем работ  кв.м | Стоимость за единицу.  руб/кв м | Общая стоимость,  руб |
|  | Пешеходные дорожки | 7814,5 | 780,85 | 6 101 952,32 |
|  | Гостевые парковки | 1374,0 | 1610,00 | 2 212 140,00 |
|  | Площадка для отдыха | 499,2 | 752,29 | 375 543,17 |
|  | Площадки для игры в петанк | 720,0 | 805,00 | 579 600,00 |
|  | Озеленение | 35966,61 | 731,28 | 26 301 662,56 |
|  | Итого: |  |  | 35 570 898,05 |

Начальник отдела городского хозяйства И.В.Рождественский

|  |
| --- |
|  |

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
|  |  |

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение № 4  к Постановлению МА МО город Петергоф от 29.03.2016 г. № 19  Приложение № 3 к ВЦП |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Утверждаю:  Глава МА МО г.Петергоф  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/А.В.Шифман/  « 29 » марта 2016 г. |  |

Локальная смета

на создание зоны отдыха по

адресу: г. Санкт-Петербург, Петергоф, ул. Суворовская, д.3, корп.4,5,6,7,8.

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

*Основание: проект: шифр* 17-2014-АС*, ведомость объёмов работ*

Составлен(а) в уровне цен на: **февраль** 2016 года

Наименование региона: СПб

Наименование редакции СНБ: **"Госэталон 2012 редакция 2014 года"**

Наименование сборника индексов пересчета: ЦМЭЦ

Наименование сборника текущих цен: ТССЦ

Сметная стоимость: 6082984.00 руб.

Нормативная трудоемкость: 4985.00 ч.-час.

Зарплата основных рабочих: 891819.00 руб.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Шифр | Наименование работ и затрат, | Единица | Кол-во | Стоимость единицы, руб. | | Общая стоимость, руб. | | | Затраты труда | |
| п.п. | норматива | материалов, изделий и конструкций | измер. |  | ВСЕГО | экспл. машин | ВСЕГО | основной | экспл. машин | рабочих-строителей, чел-ч. | |
|  |  |  |  |  | основной | в. т.ч. з/пл |  | заработной | в. т.ч. з/пл | на | всего |
|  |  |  |  |  | з/пл | машинистов |  | платы | машинистов | единицу |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| **Раздел 1.Подготовительные работы.** | | | | | | | | | | | |
| **1** | **ТЕР 47-01-001-03** | **Разбивка участка к стоим. экспл. машин в.т.ч. з/п машинистов: 1,25 к затратам труда машинистов: 1,25 к затратам труда и к з/п рабочих: 1,15 Индексы: к з/п рабочих: 17.361, к материалам: 3.270, (Н.Р. 98\*0.9 = 88.20% = 74296.50 руб. С.П. 72\*0.85 = 61.20% = 51552.67 руб.)** | **100 м2** | **51.128** [5112.8/100] | **102,38 94.90** | **0 0** | **85486.96** | **84236.39** | **0 0** | **8.76 0** | **447.88 0** |
| **2** | **ТЕРр 68-12-4** | **Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных с помощью молотков отбойных Индексы: к з/п рабочих: 17.361, к стоимости машин: 7.414, к з/п машинистов: 17.361, (Н.Р. 88 = 88.00% = 2397.70 руб. С.П. 48 = 48.00% = 1307.84 руб.)** | **100 м3 конструкций** | **0.05288** [132.2\*0.04/100] | **6067,90 2472.44** | **3595.46 495.44** | **3679.43** | **2269.82** | **1409.61 454.84** | **243.35 41.39** | **12.87 2.19** |
| **3** | **ТЕРр 68-20-1** | **Разборка тротуаров и дорожек из плит с их отноской и укладкой в штабель Индексы: к з/п рабочих: 17.361, (Н.Р. 88 = 88.00% = 3670.59 руб. С.П. 48 = 48.00% = 2002.14 руб.)** | **100 м2 основания** | **1.38** [138/100] | **174,10 174.10** | **0 0** | **4171.12** | **4171.12** | **0 0** | **18.68 0** | **25.78 0** |
| **4** | **ТЕРэ 2.01-01-02-001** | **Корчевка отдельно стоящего кустарника (вручную) (3шт-пересадка) Индексы: к з/п рабочих: 17.361, (Н.Р. 105 = 105.00% = 4086.96 руб. С.П. 15 = 15.00% = 583.85 руб.)** | **1 куст** | **5** [2+3] | **44,84 44.84** | **0 0** | **3892.34** | **3892.34** | **0 0** | **0.44 0** | **2.20 0** |
|  | 407-0014 | Земля растительная (ТССЦ 2.2016 Санкт-Петербург Эталон 2012) | м3 | 0.5 | (504.69) |  | (252.35) |  |  |  |  |
| **5** | **ТЕР 47-01-117-01** | **Обрезка и прореживание одиночных кустарников лиственных пород при диаметре до 1 м к стоим. экспл. машин в.т.ч. з/п машинистов: 1,25 к затратам труда машинистов: 1,25 к затратам труда и к з/п рабочих: 1,15 Индексы: к з/п рабочих: 17.361, (Н.Р. 98\*0.9 = 88.20% = 82.02 руб. С.П. 72\*0.85 = 61.20% = 56.91 руб.)** | **100 кустов** | **0.1** [10/100] | **53,56 53.56** | **0 0** | **92.99** | **92.99** | **0 0** | **4.55 0** | **0.46 0** |
| **6** | **ТЕРр 68-33-1** | **Валка деревьев с корня без корчевки пня мягколиственных и твердолиственных пород (кроме породы тополь) при диаметре ствола до 16 см (дуб 16мм=1шт,ива 8мм=2шт, чкркмуха 10мм=2шт., клен8мм=1шт, ива 8-12мм=6шт, черемуха 5-ти ствольная8-12мм=5шт,черемуха 3-х ствольная8-12мм=3шт,боярышник4-6мм=1шт, черемуха4-8мм=5шт)(V=26шт.х1,49м3=38,74м3) Индексы: к з/п рабочих: 17.361, к стоимости машин: 3.669, (Н.Р. 88 = 88.00% = 22554.14 руб. С.П. 48 = 48.00% = 12302.26 руб.)** | **1 дерево** | **26** | **68,76 56.78** | **11.98 0** | **26772.52** | **25629.70** | **1142.82 0** | **5.12 0** | **133.12 0** |
| **7** | **ТЕРр 68-33-3** | **Валка деревьев с корня без корчевки пня мягколиственных и твердолиственных пород (кроме породы тополь) при диаметре ствола до 36 см (дуб 26мм=1шт) V=1шт.х1,49м3=1,49м3 Индексы: к з/п рабочих: 17.361, к стоимости машин: 3.669, (Н.Р. 88 = 88.00% = 1672.30 руб. С.П. 48 = 48.00% = 912.16 руб.)** | **1 дерево** | **1** | **132,50 109.46** | **23.04 0** | **1984.87** | **1900.34** | **84.53 0** | **9.87 0** | **9.87 0** |
| **8** | **ТЕРр 68-34-4** | **Валка деревьев с применением автогидроподъемника без корчевки пня породы тополь при диаметре ствола до 100 см (тополь48-52см - 9,93м3\*5шт=49,65м3) Индексы: к з/п рабочих: 17.361, к стоимости машин: 7.206, к з/п машинистов: 17.361, (Н.Р. 88 = 88.00% = 14890.08 руб. С.П. 48 = 48.00% = 8121.86 руб.)** | **1 м3 дерева** | **49.65** | **97,25 12.31** | **84.94 7.32** | **41000.56** | **10610.90** | **30389.66 6309.65** | **1.11 0.54** | **55.11 26.81** |
| **9** | **ТЕРэ 2.01-01-09-001** | **Дробление пней методом фрезерования машинами (типа "SG-60", "спф-065") при диаметре пня: от 20 до 40 см Индексы: к з/п рабочих: 1.760, к стоимости машин: 1.310, к з/п машинистов: 1.760, к материалам: 1.143, (Н.Р. 105 = 105.00% = 126.50 руб. С.П. 15 = 15.00% = 18.07 руб.)** | **1 пень** | **1** | **176,53 41.97** | **122.64 26.48** | **248.16** | **73.87** | **160.66 46.61** | **0.37 155.77** | **0.37 155.77** |
| **10** | **ТЕРэ 2.01-01-09-002** | **Дробление пней методом фрезерования машинами (типа "SG-60", "спф-065") при диаметре пня: от 40 до 60 см Индексы: к з/п рабочих: 1.760, к стоимости машин: 1.310, к з/п машинистов: 1.760, к материалам: 1.144, (Н.Р. 105 = 105.00% = 2316.37 руб. С.П. 15 = 15.00% = 330.91 руб.)** | **1 пень** | **11** [6+5] | **289,93 70.33** | **201.95 43.62** | **4493.80** | **1361.59** | **2910.10 844.48** | **0.62 155.77** | **6.82 1713.47** |
| **11** | **ТЕРэ 4.01-23-009-09** | **Демонтаж существующих стоек для сушки белья(прим.)Демонтаж турника, стенки гимнастической односекционной или аналогичных металлических малых архитектурных форм на 2 стойках с разборкой бетонного основания. Индексы: к з/п рабочих: 1.760, к стоимости машин: 1.987, к з/п машинистов: 1.760, к материалам: 1.740, (Н.Р. 88 = 88.00% = 1521.42 руб. С.П. 48 = 48.00% = 829.87 руб.)** | **1 шт** | **2** | **543,37 317.82** | **224.51 173.34** | **2014.55** | **1118.73** | **892.20 610.16** | **0 0** | **0 0** |
|  |  | **Итого прямых затрат в базовом уровне цен:** | **руб.** |  |  |  | **173837** | **135358** | **36990 8266** |  | **694 1898** |
|  |  | Коэффициент на стесненность: |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **Итого со стесненностью:** | **руб.** |  |  |  | **173837** | **135358** | **36990 8266** |  | **694 1898** |
|  |  | Индекс к оплате труда рабочих: |  | 1 |  |  | 135358 |  |  |  |  |
|  |  | Индекс к стоимости эксплуатации машин: |  | 1 |  |  | 36990 |  |  |  |  |
|  |  | в том числе зарплата машинистов: |  | 1 |  |  | 8266 |  |  |  |  |
|  |  | Индекс к стоимости материалов: |  | 1 |  |  | 1490 |  |  |  |  |
|  |  | Материалы в текущем уровне цен: |  | 1 |  |  | 252 |  |  |  |  |
|  |  | **Итого с индексацией:** | **руб.** |  |  |  | **174089** | **135358** | **36990 8266** |  | **694 1898** |
|  |  | Накладные расходы %: | % |  |  |  | 127615 |  |  |  |  |
|  |  | **Итого с накладными:** | **руб.** |  |  |  | **301704** |  |  |  |  |
|  |  | Сметная прибыль %: | % |  |  |  | 78019 |  |  |  |  |
|  |  | **Итого:** | **руб.** |  |  |  | **379723** |  |  |  |  |
|  |  | Резерв средств на непредвиденные расходы % | % | 2 |  |  | 7594 |  |  |  |  |
|  |  | **Итого:** | **руб.** |  |  |  | **387317** |  |  |  |  |
|  |  | Налог на добавленную стоимость % | % | 18 |  |  | 69717.06 |  |  |  |  |
|  |  | **Всего по разделу:** | **руб.** |  |  |  | **457034** |  |  |  |  |
| **Раздел 2. Восстановление верхнего слоя асфальтобетонного покрытия.** | | | | | | | | | | | |
| **1** | **ТЕРр 68-12-4** | **Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных с помощью молотков отбойных Индексы: к з/п рабочих: 17.361, к стоимости машин: 7.414, к з/п машинистов: 17.361, (Н.Р. 88 = 88.00% = 759.94 руб. С.П. 48 = 48.00% = 414.51 руб.)** | **100 м3 конструкций** | **0.01676** [41.9\*0.04/100] | **6067,90 2472.44** | **3595.46 495.44** | **1166.18** | **719.41** | **446.77 144.16** | **243.35 41.39** | **4.08 0.69** |
| **2** | **ТЕР 27-06-020-01** | **Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 к стоим. экспл. машин в.т.ч. з/п машинистов: 1,25 к затратам труда машинистов: 1,25 к затратам труда и к з/п рабочих: 1,15 Индексы: к з/п рабочих: 17.361, к стоимости машин: 9.486, к з/п машинистов: 17.361, к материалам: 3.818, (Н.Р. 121\*0.9 = 108.90% = 714.89 руб. С.П. 76\*0.85 = 64.60% = 424.07 руб.)** | **1000 м2 покрытия** | **0.0419** [41.9/1000] | **2928,76 517.97** | **2054.15 384.46** | **1250.29** | **376.79** | **816.45 279.67** | **44.05 23.85** | **1.85 1.00** |
|  | 410-9010-015П | Смеси асфальтобетонные горячая плотная, марка I, тип Б мелкозернистая (ТССЦ 2.2016 Санкт-Петербург Эталон 2012) | т | 4.04754 | (2931.07) |  | (11863.62) |  |  |  |  |
|  |  | **Итого прямых затрат в базовом уровне цен:** | **руб.** |  |  |  | **2416** | **1096** | **1263 424** |  | **6 2** |
|  |  | Коэффициент на стесненность: |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **Итого со стесненностью:** | **руб.** |  |  |  | **2416** | **1096** | **1263 424** |  | **6 2** |
|  |  | Индекс к оплате труда рабочих: |  | 1 |  |  | 1096 |  |  |  |  |
|  |  | Индекс к стоимости эксплуатации машин: |  | 1 |  |  | 1263 |  |  |  |  |
|  |  | в том числе зарплата машинистов: |  | 1 |  |  | 424 |  |  |  |  |
|  |  | Индекс к стоимости материалов: |  | 1 |  |  | 57 |  |  |  |  |
|  |  | Материалы в текущем уровне цен: |  | 1 |  |  | 11864 |  |  |  |  |
|  |  | **Итого с индексацией:** | **руб.** |  |  |  | **14280** | **1096** | **1263 424** |  | **6 2** |
|  |  | Накладные расходы %: | % |  |  |  | 1475 |  |  |  |  |
|  |  | **Итого с накладными:** | **руб.** |  |  |  | **15755** |  |  |  |  |
|  |  | Сметная прибыль %: | % |  |  |  | 839 |  |  |  |  |
|  |  | **Итого:** | **руб.** |  |  |  | **16594** |  |  |  |  |
|  |  | Резерв средств на непредвиденные расходы % | % | 2 |  |  | 332 |  |  |  |  |
|  |  | **Итого:** | **руб.** |  |  |  | **16926** |  |  |  |  |
|  |  | Налог на добавленную стоимость % | % | 18 |  |  | 3046.68 |  |  |  |  |
|  |  | **Всего по разделу:** | **руб.** |  |  |  | **19973** |  |  |  |  |
| **Раздел 3. Устройство покрытия тротуара из тротуарной плитки.** | | | | | | | | | | | |
| **1** | **ТЕР 01-01-014-02** | **Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,4 (0,35-0,45) м3, группа грунтов 2 к стоим. экспл. машин в.т.ч. з/п машинистов: 1,25 к затратам труда машинистов: 1,25 к затратам труда и к з/п рабочих: 1,15 Индексы: к з/п рабочих: 17.361, к стоимости машин: 8.743, к з/п машинистов: 17.361, к материалам: 6.114, (Н.Р. 81\*0.9 = 72.90% = 3521.65 руб. С.П. 40\*0.85 = 34.00% = 1642.47 руб.)** | **1000 м3 грунта** | **0.2021** [202.1/1000] | **7431,09 227.76** | **7197.18 1149.06** | **13523.87** | **799.13** | **12717.13 4031.66** | **23.87 75.25** | **4.82 15.21** |
| **2** | **ТЕР 27-04-016-04** | **Устройство прослойки из нетканого синтетического материала (НСМ) в земляном полотне сплошной к стоим. экспл. машин в.т.ч. з/п машинистов: 1,25 к затратам труда машинистов: 1,25 к затратам труда и к з/п рабочих: 1,15 Индексы: к з/п рабочих: 17.361, к стоимости машин: 8.533, к з/п машинистов: 17.361, к материалам: 5.696, (Н.Р. 121\*0.9 = 108.90% = 2899.86 руб. С.П. 76\*0.85 = 64.60% = 1720.21 руб.)** | **1000 м2 поверхности** | **0.3545** [354.5/1000] | **987,92 343.37** | **643.44 89.30** | **4061.89** | **2113.26** | **1946.37 549.60** | **35.36 5.51** | **12.54 1.95** |
|  | 101-0792-103П | Геотекстиль иглопробивной, плотностью 250 г/м2 (ТССЦ 2.2016 Санкт-Петербург Эталон 2012) | м2 | 365.135 *[354.5\*1.03]* | (27.57) |  | (10066.77) |  |  |  |  |
| **3** | **ТЕР 27-04-001-01** | **Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка к стоим. экспл. машин в.т.ч. з/п машинистов: 1,25 к затратам труда машинистов: 1,25 к затратам труда и к з/п рабочих: 1,15 Индексы: к з/п рабочих: 17.361, к стоимости машин: 7.651, к з/п машинистов: 17.361, к материалам: 11.324, (Н.Р. 121\*0.9 = 108.90% = 8788.02 руб. С.П. 76\*0.85 = 64.60% = 5213.10 руб.)** | **100 м3 материала основания (в плотном теле)** | **1.0635** [354.5\*0.3/100] | **2514,62 177.17** | **2326.65 259.90** | **22332.82** | **3271.17** | **18931.58 4798.64** | **18.08 17.35** | **19.23 18.45** |
|  | 408-0124 | Песок природный для строительных работ мелкий (ТССЦ 2.2016 Санкт-Петербург Эталон 2012) | м3 | 106.35 *[106.35\*1.1]* | (549.91) |  | (58482.93) |  |  |  |  |
| **4** | **ТЕР 27-04-016-04** | **Устройство прослойки из нетканого синтетического материала (НСМ) в земляном полотне сплошной к стоим. экспл. машин в.т.ч. з/п машинистов: 1,25 к затратам труда машинистов: 1,25 к затратам труда и к з/п рабочих: 1,15 Индексы: к з/п рабочих: 17.361, к стоимости машин: 8.533, к з/п машинистов: 17.361, к материалам: 5.696, (Н.Р. 121\*0.9 = 108.90% = 2899.86 руб. С.П. 76\*0.85 = 64.60% = 1720.21 руб.)** | **1000 м2 поверхности** | **0.3545** [354.5/1000] | **987,92 343.37** | **643.44 89.30** | **4061.89** | **2113.26** | **1946.37 549.60** | **35.36 5.51** | **12.54 1.95** |
|  | 101-0792-103П | Геотекстиль иглопробивной, плотностью 250 г/м2 (ТССЦ 2.2016 Санкт-Петербург Эталон 2012) | м2 | 365.135 *[354.5\*1.03]* | (27.57) |  | (10066.77) |  |  |  |  |
| **5** | **ТЕР 27-04-001-04** | **Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня к стоим. экспл. машин в.т.ч. з/п машинистов: 1,25 к затратам труда машинистов: 1,25 к затратам труда и к з/п рабочих: 1,15 Индексы: к з/п рабочих: 17.361, к стоимости машин: 7.611, к з/п машинистов: 17.361, к материалам: 11.324, (Н.Р. 121\*0.9 = 108.90% = 6866.53 руб. С.П. 76\*0.85 = 64.60% = 4073.26 руб.)** | **100 м3 материала основания (в плотном теле)** | **0.53175** [(354.5\*0.15)/100] | **4043,55 275.13** | **3753.30 407.88** | **17821.14** | **2539.92** | **15190.17 3765.43** | **27.82 25.75** | **14.79 13.69** |
|  | 408-0057 | Щебень из природного камня для строительных работ марка 600, фракция 5 (3)-20 мм (ТССЦ 2.2016 Санкт-Петербург Эталон 2012) | м3 | 67.0005 *[354.5\*0.15\*1.26]* | (940.8) |  | (63034.07) |  |  |  |  |
| **6** | **ТЕР 27-07-005-02** | **Устройство покрытий из тротуарной плитки, количество плитки при укладке на 1 м2 55 шт. к стоим. экспл. машин в.т.ч. з/п машинистов: 1,25 к затратам труда машинистов: 1,25 к затратам труда и к з/п рабочих: 1,15 Индексы: к з/п рабочих: 17.361, к стоимости машин: 7.974, к з/п машинистов: 17.361, к материалам: 6.439, (Н.Р. 121\*0.9 = 108.90% = 109226.13 руб. С.П. 76\*0.85 = 64.60% = 64793.46 руб.)** | **10 м2** | **35.45** [354.5/10] | **184,08 162.02** | **17.03 0.95** | **105676.97** | **99714.80** | **4814.01 584.68** | **13.57 0.08** | **481.06 2.84** |
|  | 403-9137-015Пприм. | Тротуарный клинкерный кирпич красный "Лондон" классик 200х100х50 мм (ТССЦ 2.2016 Санкт-Петербург Эталон 2012) | м2 | 361.59 | (545.17) |  | (197128.02) |  |  |  |  |
|  | 407-0028 | Смесь пескоцементная (цемент М 400) (ТССЦ 2.2016 Санкт-Петербург Эталон 2012) | м3 | 14.18 *[354.5\*0.04]* | (2676.06) |  | (37946.53) |  |  |  |  |
|  |  | **Итого прямых затрат в базовом уровне цен:** | **руб.** |  |  |  | **167479** | **110552** | **55546 14280** |  | **545 54** |
|  |  | Коэффициент на стесненность: |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **Итого со стесненностью:** | **руб.** |  |  |  | **167479** | **110552** | **55546 14280** |  | **545 54** |
|  |  | Индекс к оплате труда рабочих: |  | 1 |  |  | 110552 |  |  |  |  |
|  |  | Индекс к стоимости эксплуатации машин: |  | 1 |  |  | 55546 |  |  |  |  |
|  |  | в том числе зарплата машинистов: |  | 1 |  |  | 14280 |  |  |  |  |
|  |  | Индекс к стоимости материалов: |  | 1 |  |  | 1381 |  |  |  |  |
|  |  | Материалы в текущем уровне цен: |  | 1 |  |  | 376725 |  |  |  |  |
|  |  | **Итого с индексацией:** | **руб.** |  |  |  | **544204** | **110552** | **55546 14280** |  | **545 54** |
|  |  | Накладные расходы %: | % |  |  |  | 134202 |  |  |  |  |
|  |  | **Итого с накладными:** | **руб.** |  |  |  | **678406** |  |  |  |  |
|  |  | Сметная прибыль %: | % |  |  |  | 79163 |  |  |  |  |
|  |  | **Итого:** | **руб.** |  |  |  | **757569** |  |  |  |  |
|  |  | Резерв средств на непредвиденные расходы % | % | 2 |  |  | 15151 |  |  |  |  |
|  |  | **Итого:** | **руб.** |  |  |  | **772720** |  |  |  |  |
|  |  | Налог на добавленную стоимость % | % | 18 |  |  | 139089.60 |  |  |  |  |
|  |  | **Всего по разделу:** | **руб.** |  |  |  | **911810** |  |  |  |  |
| **Раздел 4 Площадь набивного покрытия с верхним гравийно-песчаным слоем+зон небольшой проходимости.** | | | | | | | | | | | |
| **1** | **ТЕР 01-01-014-02** | **Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,4 (0,35-0,45) м3, группа грунтов 2 к стоим. экспл. машин в.т.ч. з/п машинистов: 1,25 к затратам труда машинистов: 1,25 к затратам труда и к з/п рабочих: 1,15 Индексы: к з/п рабочих: 17.361, к стоимости машин: 8.743, к з/п машинистов: 17.361, к материалам: 6.114, (Н.Р. 81\*0.9 = 72.90% = 3699.38 руб. С.П. 40\*0.85 = 34.00% = 1725.36 руб.)** | **1000 м3 грунта** | **0.2123** [212.3/1000] | **7431,09 227.76** | **7197.18 1149.06** | **14206.43** | **839.46** | **13358.97 4235.14** | **23.87 75.25** | **5.07 15.98** |
| **2** | **ТЕР 27-04-016-04** | **Устройство прослойки из нетканого синтетического материала (НСМ) в земляном полотне сплошной к стоим. экспл. машин в.т.ч. з/п машинистов: 1,25 к затратам труда машинистов: 1,25 к затратам труда и к з/п рабочих: 1,15 Индексы: к з/п рабочих: 17.361, к стоимости машин: 8.533, к з/п машинистов: 17.361, к материалам: 5.696, (Н.Р. 121\*0.9 = 108.90% = 2894.94 руб. С.П. 76\*0.85 = 64.60% = 1717.29 руб.)** | **1000 м2 поверхности** | **0.3539** [353.9/1000] | **987,92 343.37** | **643.44 89.30** | **4055.03** | **2109.69** | **1943.08 548.66** | **35.36 5.51** | **12.51 1.95** |
|  | 101-0792-103П | Геотекстиль иглопробивной, плотностью 250 г/м2 (ТССЦ 2.2016 Санкт-Петербург Эталон 2012) | м2 | 364.517 *[353.9\*1.03]* | (27.57) |  | (10049.73) |  |  |  |  |
| **3** | **ТЕР 27-04-001-01** | **Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка к стоим. экспл. машин в.т.ч. з/п машинистов: 1,25 к затратам труда машинистов: 1,25 к затратам труда и к з/п рабочих: 1,15 Индексы: к з/п рабочих: 17.361, к стоимости машин: 7.651, к з/п машинистов: 17.361, к материалам: 11.324, (Н.Р. 121\*0.9 = 108.90% = 10235.34 руб. С.П. 76\*0.85 = 64.60% = 6071.65 руб.)** | **100 м3 материала основания (в плотном теле)** | **1.23865** [353.9\*0.35/100] | **2514,62 177.17** | **2326.65 259.90** | **26010.85** | **3809.90** | **22049.46 5588.94** | **18.08 17.35** | **22.40 21.49** |
|  | 408-0124 | Песок природный для строительных работ мелкий (ТССЦ 2.2016 Санкт-Петербург Эталон 2012) | м3 | 136.2515 *[123.865\*1.1]* | (549.91) |  | (74926.06) |  |  |  |  |
| **4** | **ТЕР 27-04-016-04** | **Устройство прослойки из нетканого синтетического материала (НСМ) в земляном полотне сплошной к стоим. экспл. машин в.т.ч. з/п машинистов: 1,25 к затратам труда машинистов: 1,25 к затратам труда и к з/п рабочих: 1,15 Индексы: к з/п рабочих: 17.361, к стоимости машин: 8.533, к з/п машинистов: 17.361, к материалам: 5.696, (Н.Р. 121\*0.9 = 108.90% = 2894.94 руб. С.П. 76\*0.85 = 64.60% = 1717.29 руб.)** | **1000 м2 поверхности** | **0.3539** [353.9/1000] | **987,92 343.37** | **643.44 89.30** | **4055.03** | **2109.69** | **1943.08 548.66** | **35.36 5.51** | **12.51 1.95** |
|  | 101-0792-103П | Геотекстиль иглопробивной, плотностью 250 г/м2 (ТССЦ 2.2016 Санкт-Петербург Эталон 2012) | м2 | 364.517 *[353.9\*1.03]* | (27.57) |  | (10049.73) |  |  |  |  |
| **5** | **ТЕР 27-04-001-04** | **Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня к стоим. экспл. машин в.т.ч. з/п машинистов: 1,25 к затратам труда машинистов: 1,25 к затратам труда и к з/п рабочих: 1,15 Индексы: к з/п рабочих: 17.361, к стоимости машин: 7.611, к з/п машинистов: 17.361, к материалам: 11.324, (Н.Р. 121\*0.9 = 108.90% = 9139.88 руб. С.П. 76\*0.85 = 64.60% = 5421.82 руб.)** | **100 м3 материала основания (в плотном теле)** | **0.7078** [(353.9\*0.20)/100] | **4043,55 275.13** | **3753.30 407.88** | **23721.29** | **3380.83** | **20219.27 5012.08** | **27.82 25.75** | **19.69 18.23** |
|  | 408-0019 | Щебень из природного камня для строительных работ марка 600, фракция 20-40 мм (ТССЦ 2.2016 Санкт-Петербург Эталон 2012) | м3 | 44.5914 *[353.9\*0.1\*1.26]* | (915.99) |  | (40845.28) |  |  |  |  |
|  | 408-0018 | Щебень из природного камня для строительных работ марка 600, фракция 10-20 мм (ТССЦ 2.2016 Санкт-Петербург Эталон 2012) | м3 | 22.2957 *[353.9\*0.05\*1.26]* | (940.8) |  | (20975.80) |  |  |  |  |
|  | 408-0057 | Щебень из природного камня для строительных работ марка 600, фракция 5 (3)-20 мм (ТССЦ 2.2016 Санкт-Петербург Эталон 2012) | м3 | 22.2957 *[353.9\*0.05\*1.26]* | (940.8) |  | (20975.80) |  |  |  |  |
| **6** | **ТЕР 27-04-001-02** | **Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы к стоим. экспл. машин в.т.ч. з/п машинистов: 1,25 к затратам труда машинистов: 1,25 к затратам труда и к з/п рабочих: 1,15 Индексы: к з/п рабочих: 17.361, к стоимости машин: 7.677, к з/п машинистов: 17.361, к материалам: 11.324, (Н.Р. 121\*0.9 = 108.90% = 1513.05 руб. С.П. 76\*0.85 = 64.60% = 897.55 руб.)** | **100 м3 материала основания (в плотном теле)** | **0.17695** [353.9\*0.05/100] | **2621,36 177.17** | **2429.08 275.10** | **3874.34** | **544.27** | **3299.77 845.12** | **18.08 18.51** | **3.20 3.28** |
|  | 408-9270-001П | Отсев гранитный (с учетом доставки поставщиком) (ТССЦ 2.2016 Санкт-Петербург Эталон 2012) | м3 | 22.2957 *[17.695\*1.26]* | (596.45) |  | (13298.27) |  |  |  |  |
|  |  | **Итого прямых затрат в базовом уровне цен:** | **руб.** |  |  |  | **75923** | **12794** | **62814 16779** |  | **75 63** |
|  |  | Коэффициент на стесненность: |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **Итого со стесненностью:** | **руб.** |  |  |  | **75923** | **12794** | **62814 16779** |  | **75 63** |
|  |  | Индекс к оплате труда рабочих: |  | 1 |  |  | 12794 |  |  |  |  |
|  |  | Индекс к стоимости эксплуатации машин: |  | 1 |  |  | 62814 |  |  |  |  |
|  |  | в том числе зарплата машинистов: |  | 1 |  |  | 16779 |  |  |  |  |
|  |  | Индекс к стоимости материалов: |  | 1 |  |  | 316 |  |  |  |  |
|  |  | Материалы в текущем уровне цен: |  | 1 |  |  | 191121 |  |  |  |  |
|  |  | **Итого с индексацией:** | **руб.** |  |  |  | **267044** | **12794** | **62814 16779** |  | **75 63** |
|  |  | Накладные расходы %: | % |  |  |  | 30378 |  |  |  |  |
|  |  | **Итого с накладными:** | **руб.** |  |  |  | **297422** |  |  |  |  |
|  |  | Сметная прибыль %: | % |  |  |  | 17551 |  |  |  |  |
|  |  | **Итого:** | **руб.** |  |  |  | **314973** |  |  |  |  |
|  |  | Резерв средств на непредвиденные расходы % | % | 2 |  |  | 6299 |  |  |  |  |
|  |  | **Итого:** | **руб.** |  |  |  | **321272** |  |  |  |  |
|  |  | Налог на добавленную стоимость % | % | 18 |  |  | 57828.96 |  |  |  |  |
|  |  | **Всего по разделу:** | **руб.** |  |  |  | **379101** |  |  |  |  |
| **Раздел 5. Разборка и установка бортовых камней.** | | | | | | | | | | | |
| **1** | **ТЕР 27-03-010-01** | **Разборка бортовых камней на бетонном основании Индексы: к з/п рабочих: 17.361, (Н.Р. 121\*0.9 = 108.90% = 33651.60 руб. С.П. 76\*0.85 = 64.60% = 19962.29 руб.)** | **100 м** | **2.368** [236.8/100] | **751,66 751.66** | **0 0** | **30901.38** | **30901.38** | **0 0** | **76.70 0** | **181.63 0** |
| **2** | **ТЕР 01-02-057-02** | **Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2 к стоим. экспл. машин в.т.ч. з/п машинистов: 1,25 к затратам труда машинистов: 1,25 к затратам труда и к з/п рабочих: 1,15 Индексы: к з/п рабочих: 17.361, (Н.Р. 68\*0.9 = 61.20% = 26549.74 руб. С.П. 36\*0.85 = 30.60% = 13274.87 руб.)** | **100 м3 грунта** | **1.479** [(18.3+129.6)/100] | **1689,53 1689.53** | **0 0** | **43381.93** | **43381.93** | **0 0** | **177.10 0** | **261.93 0** |
| **3** | **ТЕР 27-02-010-02** | **Установка бортовых камней бетонных при других видах покрытий к стоим. экспл. машин в.т.ч. з/п машинистов: 1,25 к затратам труда машинистов: 1,25 к затратам труда и к з/п рабочих: 1,15 Индексы: к з/п рабочих: 17.361, к стоимости машин: 6.901, к з/п машинистов: 17.361, к материалам: 7.421, (Н.Р. 121\*0.9 = 108.90% = 102618.82 руб. С.П. 76\*0.85 = 64.60% = 60873.98 руб.)** | **100 м бортового камня** | **5.912** [(73+518.2)/100] | **3794,61 904.67** | **101.16 13.43** | **219332.94** | **92853.73** | **4127.20 1378.43** | **87.49 0.85** | **517.24 5.03** |
|  | 403-8023 | Камни бортовые БР 100.20.8 /бетон В22,5 (М300), объем 0,016 м3/ (ГОСТ 6665-91) (ТССЦ 2.2016 Санкт-Петербург Эталон 2012) | шт. | 518 | (151.03) |  | (78233.54) |  |  |  |  |
|  | 403-8021 | Камни бортовые БР 100.30.15 /бетон В30 (М400), объем 0,043 м3/ (ГОСТ 6665-91) (ТССЦ 2.2016 Санкт-Петербург Эталон 2012) | шт. | 73 | (306.41) |  | (22367.93) |  |  |  |  |
|  |  | **Итого прямых затрат в базовом уровне цен:** | **руб.** |  |  |  | **293616** | **167137** | **4127 1378** |  | **961 5** |
|  |  | Коэффициент на стесненность: |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **Итого со стесненностью:** | **руб.** |  |  |  | **293616** | **167137** | **4127 1378** |  | **961 5** |
|  |  | Индекс к оплате труда рабочих: |  | 1 |  |  | 167137 |  |  |  |  |
|  |  | Индекс к стоимости эксплуатации машин: |  | 1 |  |  | 4127 |  |  |  |  |
|  |  | в том числе зарплата машинистов: |  | 1 |  |  | 1378 |  |  |  |  |
|  |  | Индекс к стоимости материалов: |  | 1 |  |  | 122352 |  |  |  |  |
|  |  | Материалы в текущем уровне цен: |  | 1 |  |  | 100601 |  |  |  |  |
|  |  | **Итого с индексацией:** | **руб.** |  |  |  | **394217** | **167137** | **4127 1378** |  | **961 5** |
|  |  | Накладные расходы %: | % |  |  |  | 162820 |  |  |  |  |
|  |  | **Итого с накладными:** | **руб.** |  |  |  | **557037** |  |  |  |  |
|  |  | Сметная прибыль %: | % |  |  |  | 94111 |  |  |  |  |
|  |  | **Итого:** | **руб.** |  |  |  | **651148** |  |  |  |  |
|  |  | Резерв средств на непредвиденные расходы % | % | 2 |  |  | 13023 |  |  |  |  |
|  |  | **Итого:** | **руб.** |  |  |  | **664171** |  |  |  |  |
|  |  | Налог на добавленную стоимость % | % | 18 |  |  | 119550.78 |  |  |  |  |
|  |  | **Всего по разделу:** | **руб.** |  |  |  | **783722** |  |  |  |  |
| **Раздел 6. Устройство газона и озеленение територрии.** | | | | | | | | | | | |
| **1** | **ТЕР 01-01-014-02** | **Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,4 (0,35-0,45) м3, группа грунтов 2 к стоим. экспл. машин в.т.ч. з/п машинистов: 1,25 к затратам труда машинистов: 1,25 к затратам труда и к з/п рабочих: 1,15 Индексы: к з/п рабочих: 17.361, к стоимости машин: 8.743, к з/п машинистов: 17.361, к материалам: 6.114, (Н.Р. 81\*0.9 = 72.90% = 11201.40 руб. С.П. 40\*0.85 = 34.00% = 5224.25 руб.)** | **1000 м3 грунта** | **0.642825** [4285.5\*0.15/1000] | **7431,09 227.76** | **7197.18 1149.06** | **43015.76** | **2541.82** | **40449.73 12823.61** | **23.87 75.25** | **15.34 48.37** |
| **2** | **ТЕР 47-01-046-03** | **Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона с внесением растительной земли слоем 15 см механизированным способом к стоим. экспл. машин в.т.ч. з/п машинистов: 1,25 к затратам труда машинистов: 1,25 к затратам труда и к з/п рабочих: 1,15 Индексы: к з/п рабочих: 17.361, к стоимости машин: 8.372, к з/п машинистов: 17.361, к материалам: 4.807, (Н.Р. 98\*0.9 = 88.20% = 257963.89 руб. С.П. 72\*0.85 = 61.20% = 178995.36 руб.)** | **100 м2** | **42.855** [4285.5/100] | **1975,40 391.72** | **8.68 1.39** | **619012.41** | **291441.90** | **3114.23 1034.17** | **40.34 0.09** | **1728.77 3.86** |
| **3** | **ТЕР 47-01-046-06** | **Посев газонов партерных, мавританских и обыкновенных вручную к стоим. экспл. машин в.т.ч. з/п машинистов: 1,25 к затратам труда машинистов: 1,25 к затратам труда и к з/п рабочих: 1,15 Индексы: к з/п рабочих: 17.361, к стоимости машин: 8.561, к з/п машинистов: 17.361, к материалам: 11.324, (Н.Р. 98\*0.9 = 88.20% = 77196.89 руб. С.П. 72\*0.85 = 61.20% = 53565.19 руб.)** | **100 м2** | **42.855** [4285.5/100] | **401,14 71.23** | **308.31 46.41** | **176591.06** | **52995.52** | **113113.28 34529.30** | **6.89 3.43** | **295.27 146.99** |
|  | 414-9230-009П | Смесь газонная "Робустика" (20 кг), парковая (ТССЦ 2.2016 Санкт-Петербург Эталон 2012) | кг | 85.71 | (183.86) |  | (15758.64) |  |  |  |  |
| **4** | **ТЕР 47-01-007-18** | **Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев и кустарников с квадратным комом земли вручную размером 1,3x1,3x0,6 м с добавлением растительной земли до 50% к стоим. экспл. машин в.т.ч. з/п машинистов: 1,25 к затратам труда машинистов: 1,25 к затратам труда и к з/п рабочих: 1,15 Индексы: к з/п рабочих: 17.361, к материалам: 4.807, (Н.Р. 98\*0.9 = 88.20% = 24956.03 руб. С.П. 72\*0.85 = 61.20% = 17316.43 руб.)** | **10 ям** | **1.8** [18/10] | **2449,99 905.44** | **0 0** | **41659.19** | **28294.82** | **0 0** | **94.91 0** | **170.84 0** |
|  | 414-0473 | Перегной (ТССЦ 2.2016 Санкт-Петербург Эталон 2012) | м3 | 1.386 | (507.44) |  | (703.31) |  |  |  |  |
| **5** | **ТЕР 47-01-009-06** | **Посадка деревьев и кустарников с комом земли размером 0,8x0,8x0,5 м к стоим. экспл. машин в.т.ч. з/п машинистов: 1,25 к затратам труда машинистов: 1,25 к затратам труда и к з/п рабочих: 1,15 Индексы: к з/п рабочих: 17.361, к стоимости машин: 7.383, к з/п машинистов: 17.361, к материалам: 4.052, (Н.Р. 98\*0.9 = 88.20% = 16411.16 руб. С.П. 72\*0.85 = 61.20% = 11387.34 руб.)** | **10 деревьев или кустарников** | **1.8** [18/10] | **1312,13 549.48** | **321.21 45.94** | **24659.52** | **17171.14** | **4268.69 1435.62** | **46.73 3.09** | **84.11 5.56** |
|  | 414-9001-101П | Клен красный, высота 2,0-2,5 м (ТССЦ 2.2016 Санкт-Петербург Эталон 2012) | шт. | 6 | (1407.32) |  | (8443.92) |  |  |  |  |
|  | 414-0043 | Дуб обыкновенный (черешчатый), высота 3,0-3,5 м (ТССЦ 2.2016 Санкт-Петербург Эталон 2012) | шт. | 4 | (4135.13) |  | (16540.52) |  |  |  |  |
|  | 414-9001-105П | Рябина обыкновенная, высота 2,0-2,5 м (ТССЦ 2.2016 Санкт-Петербург Эталон 2012) | шт. | 4 | (1904.24) |  | (7616.96) |  |  |  |  |
|  | 414-9001-102Пприм. | Береза повислая, высота 2,0-2,5 м (ТССЦ 2.2016 Санкт-Петербург Эталон 2012) | шт. | 4 | (1813.56) |  | (7254.24) |  |  |  |  |
| **6** | **ТЕР 47-01-007-13** | **Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев и кустарников с квадратным комом земли вручную размером 1,0x1,0x0,6 м с добавлением растительной земли до 50% (3шт шиповника существующих) к стоим. экспл. машин в.т.ч. з/п машинистов: 1,25 к затратам труда машинистов: 1,25 к затратам труда и к з/п рабочих: 1,15 Индексы: к з/п рабочих: 17.361, к материалам: 4.807, (Н.Р. 98\*0.9 = 88.20% = 32657.81 руб. С.П. 72\*0.85 = 61.20% = 22660.52 руб.)** | **10 ям** | **3.1** [(28+3)/10] | **1916,49 687.99** | **0 0** | **55333.74** | **37027.00** | **0 0** | **72.12 0** | **223.57 0** |
|  | 414-0473 | Перегной (ТССЦ 2.2016 Санкт-Петербург Эталон 2012) | м3 | 2.015 | (507.44) |  | (1022.49) |  |  |  |  |
| **7** | **ТЕР 47-01-009-05** | **Посадка деревьев и кустарников с комом земли размером 0,5x0,5x0,4 м (3шт шиповника существующих) к стоим. экспл. машин в.т.ч. з/п машинистов: 1,25 к затратам труда машинистов: 1,25 к затратам труда и к з/п рабочих: 1,15 Индексы: к з/п рабочих: 17.361, к стоимости машин: 7.280, к з/п машинистов: 17.361, к материалам: 3.998, (Н.Р. 98\*0.9 = 88.20% = 14990.53 руб. С.П. 72\*0.85 = 61.20% = 10401.60 руб.)** | **10 деревьев или кустарников** | **3.1** [(28+3)/10] | **981,26 278.06** | **265.00 37.74** | **26376.42** | **14964.94** | **5980.52 2031.13** | **23.64 2.51** | **73.28 7.78** |
|  | 414-9110-012Пприм. | Кустарники Спирея серая (ТССЦ 2.2016 Санкт-Петербург Эталон 2012) | шт. | 6 | (210.82) |  | (1264.92) |  |  |  |  |
|  | 414-9110-102П | Чубушник венечный (ТССЦ 2.2016 Санкт-Петербург Эталон 2012) | шт. | 4 | (125.93) |  | (503.72) |  |  |  |  |
|  | 414-9110-007Пприм. | Кустарники (Пузыреплодник калинолистный, Шиповник морщинистый)( (ТССЦ 2.2016 Санкт-Петербург Эталон 2012) | шт. | 11 *[4+7]* | (251.63) |  | (2767.93) |  |  |  |  |
|  | 414-9110-082Пприм. | Сирень Красавица Москвы (ТССЦ 2.2016 Санкт-Петербург Эталон 2012) | шт. | 7 | (139.16) |  | (974.12) |  |  |  |  |
| **8** | **ТЕР 47-01-031-08** | **Подготовка стандартных посадочных мест для двухрядной живой изгороди механизированным способом с добавлением растительной земли до 50% к стоим. экспл. машин в.т.ч. з/п машинистов: 1,25 к затратам труда машинистов: 1,25 к затратам труда и к з/п рабочих: 1,15 Индексы: к з/п рабочих: 17.361, к стоимости машин: 4.081, к з/п машинистов: 17.361, к материалам: 4.807, (Н.Р. 98\*0.9 = 88.20% = 1635.57 руб. С.П. 72\*0.85 = 61.20% = 1134.89 руб.)** | **10 м траншей** | **1.18** [11.8/10] | **293,51 88.54** | **21.23 1.98** | **2958.35** | **1813.83** | **102.24 40.56** | **9.28 0.13** | **10.95 0.15** |
| **9** | **ТЕР 47-01-033-02** | **Посадка кустарников-саженцев в живую изгородь двухрядную к стоим. экспл. машин в.т.ч. з/п машинистов: 1,25 к затратам труда машинистов: 1,25 к затратам труда и к з/п рабочих: 1,15 Индексы: к з/п рабочих: 17.361, к стоимости машин: 8.559, к з/п машинистов: 17.361, к материалам: 11.313, (Н.Р. 98\*0.9 = 88.20% = 3075.83 руб. С.П. 72\*0.85 = 61.20% = 2134.25 руб.)** | **10 м живой изгороди** | **1.18** [11.8/10] | **199,27 165.49** | **31.51 4.74** | **3738.77** | **3390.23** | **318.24 97.10** | **15.10 0.35** | **17.82 0.41** |
|  | 414-0266 | Барбарис, "Тунберга краснолистный", высота 1,25-1,5 м (ТССЦ 2.2016 Санкт-Петербург Эталон 2012) | шт. | 29 | (1322.63) |  | (38356.27) |  |  |  |  |
|  | 414-0265 | Барбарис, "Тунберга желтолистный", высота 0,2-0,3 м (ТССЦ 2.2016 Санкт-Петербург Эталон 2012) | шт. | 30 | (96.57) |  | (2897.10) |  |  |  |  |
| **10** | **ТЕР 47-01-053-01** | **Устройство насыпных клумб и рабаток при высоте настилаемого слоя до 0,1 м к стоим. экспл. машин в.т.ч. з/п машинистов: 1,25 к затратам труда машинистов: 1,25 к затратам труда и к з/п рабочих: 1,15 Индексы: к з/п рабочих: 17.361, к материалам: 3.132, (Н.Р. 98\*0.9 = 88.20% = 854.31 руб. С.П. 72\*0.85 = 61.20% = 592.79 руб.)** | **100 м2** | **0.4** [40/100] | **625,48 139.48** | **0 0** | **1577.47** | **968.61** | **0 0** | **13.39 0** | **5.36 0** |
|  | 407-0014 | Земля растительная (ТССЦ 2.2016 Санкт-Петербург Эталон 2012) | м3 | 2.8 | (504.69) |  | (1413.13) |  |  |  |  |
| **11** | **ТЕР 47-01-054-04** | **Посадка цветов в клумбы, рабатки и вазы-цветочницы летников горшечных к стоим. экспл. машин в.т.ч. з/п машинистов: 1,25 к затратам труда машинистов: 1,25 к затратам труда и к з/п рабочих: 1,15 Индексы: к з/п рабочих: 17.361, к стоимости машин: 8.562, к з/п машинистов: 17.361, к материалам: 11.372, (Н.Р. 98\*0.9 = 88.20% = 3231.04 руб. С.П. 72\*0.85 = 61.20% = 2241.95 руб.)** | **1000 шт.** | **1.6** [1600/1000] | **137,09 131.03** | **5.63 0.85** | **3724.65** | **3639.70** | **77.13 23.61** | **10.35 0.06** | **16.56 0.10** |
|  | 414-9340-038Пприм. | Рассада летников (ТССЦ 2.2016 Санкт-Петербург Эталон 2012) | шт. | 1600 | (28.11) |  | (44976.00) |  |  |  |  |
|  |  | **Итого прямых затрат в базовом уровне цен:** | **руб.** |  |  |  | **998647** | **454250** | **167424 52015** |  | **2642 213** |
|  |  | Коэффициент на стесненность: |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **Итого со стесненностью:** | **руб.** |  |  |  | **998647** | **454250** | **167424 52015** |  | **2642 213** |
|  |  | Индекс к оплате труда рабочих: |  | 1 |  |  | 454250 |  |  |  |  |
|  |  | Индекс к стоимости эксплуатации машин: |  | 1 |  |  | 167424 |  |  |  |  |
|  |  | в том числе зарплата машинистов: |  | 1 |  |  | 52015 |  |  |  |  |
|  |  | Индекс к стоимости материалов: |  | 1 |  |  | 376974 |  |  |  |  |
|  |  | Материалы в текущем уровне цен: |  | 1 |  |  | 150493 |  |  |  |  |
|  |  | **Итого с индексацией:** | **руб.** |  |  |  | **1149140** | **454250** | **167424 52015** |  | **2642 213** |
|  |  | Накладные расходы %: | % |  |  |  | 444174 |  |  |  |  |
|  |  | **Итого с накладными:** | **руб.** |  |  |  | **1593314** |  |  |  |  |
|  |  | Сметная прибыль %: | % |  |  |  | 305655 |  |  |  |  |
|  |  | **Итого:** | **руб.** |  |  |  | **1898969** |  |  |  |  |
|  |  | Резерв средств на непредвиденные расходы % | % | 2 |  |  | 37979 |  |  |  |  |
|  |  | **Итого:** | **руб.** |  |  |  | **1936948** |  |  |  |  |
|  |  | Налог на добавленную стоимость % | % | 18 |  |  | 348650.64 |  |  |  |  |
|  |  | **Всего по разделу:** | **руб.** |  |  |  | **2285599** |  |  |  |  |
| **Раздел 7. Установка оборудования площадок для отдыха и детской площадки.** | | | | | | | | | | | |
| **1** | **ТЕРэ 2.01-06-06-001** | **Расстановка малых архитектурных форм (диваны, скамейки, вазы, урны) при массе до 100 кг: на расстояние до 100 м Индексы: к з/п рабочих: 1.760, к стоимости машин: 1.517, к з/п машинистов: 1.760, (Н.Р. 105 = 105.00% = 3230.53 руб. С.П. 15 = 15.00% = 461.50 руб.)** | **1 шт** | **22** | **177,50 26.50** | **151.00 52.96** | **6065.55** | **1026.08** | **5039.47 2050.61** | **0.26 155.77** | **5.72 3426.94** |
|  | мц | Скамейка С-151/1 | шт | 4 | (13475.71) |  | (53902.84) |  |  |  |  |
|  | мц | Урна ж/б квадратная без ведра У-119 б/в | шт | 3 | (2508.47) |  | (7525.41) |  |  |  |  |
|  | мц | Ведро-вставка квадратное у урне У-119 | шт | 3 | (618.93) |  | (1856.79) |  |  |  |  |
|  | мц | Вазон В-14/3 | шт | 6 | (6572.88) |  | (39437.28) |  |  |  |  |
|  | мц | Стойка для сушки белья Т-22/1 (h 1,8 м) | шт | 6 | (9610.17) |  | (57661.02) |  |  |  |  |
|  |  | **Итого прямых затрат в базовом уровне цен:** | **руб.** |  |  |  | **6066** | **1026** | **5039 2051** |  | **6 3427** |
|  |  | Коэффициент на стесненность: |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **Итого со стесненностью:** | **руб.** |  |  |  | **6066** | **1026** | **5039 2051** |  | **6 3427** |
|  |  | Индекс к оплате труда рабочих: |  | 1 |  |  | 1026 |  |  |  |  |
|  |  | Индекс к стоимости эксплуатации машин: |  | 1 |  |  | 5039 |  |  |  |  |
|  |  | в том числе зарплата машинистов: |  | 1 |  |  | 2051 |  |  |  |  |
|  |  | Индекс к стоимости материалов: |  | 1 |  |  | 0 |  |  |  |  |
|  |  | Материалы в текущем уровне цен: |  | 1 |  |  | 160383 |  |  |  |  |
|  |  | **Итого с индексацией:** | **руб.** |  |  |  | **166449** | **1026** | **5039 2051** |  | **6 3427** |
|  |  | Накладные расходы %: | % |  |  |  | 3231 |  |  |  |  |
|  |  | **Итого с накладными:** | **руб.** |  |  |  | **169680** |  |  |  |  |
|  |  | Сметная прибыль %: | % |  |  |  | 462 |  |  |  |  |
|  |  | **Итого:** | **руб.** |  |  |  | **170142** |  |  |  |  |
|  |  | Резерв средств на непредвиденные расходы % | % | 2 |  |  | 3403 |  |  |  |  |
|  |  | **Итого:** | **руб.** |  |  |  | **173545** |  |  |  |  |
|  |  | Налог на добавленную стоимость % | % | 18 |  |  | 31238.10 |  |  |  |  |
|  |  | **Всего по разделу:** | **руб.** |  |  |  | **204783** |  |  |  |  |
| **Раздел 8. Устройство дренажа.** | | | | | | | | | | | |
| **1** | **ТЕР 01-02-002-02** | **Уплотнение грунта прицепными кулачковыми катками 8 т на первый проход по одному следу при толщине слоя 15 см к стоим. экспл. машин в.т.ч. з/п машинистов: 1,25 к затратам труда машинистов: 1,25 к затратам труда и к з/п рабочих: 1,15 Индексы: к стоимости машин: 8.277, к з/п машинистов: 17.361, (Н.Р. 81\*0.9 = 72.90% = 133.88 руб. С.П. 40\*0.85 = 34.00% = 62.44 руб.)** | **1000 м3 уплотненного грунта** | **0.01938** [(129.2\*0.15)/1000] | **3353,26 0** | **3353.26 545.84** | **537.89** | **0** | **537.89 183.65** | **0 34.20** | **0 0.66** |
| **2** | **ТЕР 27-04-001-01** | **Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка к стоим. экспл. машин в.т.ч. з/п машинистов: 1,25 к затратам труда машинистов: 1,25 к затратам труда и к з/п рабочих: 1,15 Индексы: к з/п рабочих: 17.361, к стоимости машин: 7.651, к з/п машинистов: 17.361, к материалам: 11.324, (Н.Р. 121\*0.9 = 108.90% = 537.12 руб. С.П. 76\*0.85 = 64.60% = 318.62 руб.)** | **100 м3 материала основания (в плотном теле)** | **0.065** [6.5/100] | **2514,62 177.17** | **2326.65 259.90** | **1364.96** | **199.93** | **1157.08 293.29** | **18.08 17.35** | **1.18 1.13** |
|  | 408-0124 | Песок природный для строительных работ мелкий (ТССЦ 2.2016 Санкт-Петербург Эталон 2012) | м3 | 7.15 *[6.5\*1.1]* | (549.91) |  | (3931.86) |  |  |  |  |
| **3** | **ТЕР 27-04-016-04** | **Устройство прослойки из нетканого синтетического материала (НСМ) в земляном полотне сплошной к стоим. экспл. машин в.т.ч. з/п машинистов: 1,25 к затратам труда машинистов: 1,25 к затратам труда и к з/п рабочих: 1,15 Индексы: к з/п рабочих: 17.361, к стоимости машин: 8.533, к з/п машинистов: 17.361, к материалам: 5.696, (Н.Р. 121\*0.9 = 108.90% = 4438.52 руб. С.П. 76\*0.85 = 64.60% = 2632.95 руб.)** | **1000 м2 поверхности** | **0.5426** [(542.6)/1000] | **987,92 343.37** | **643.44 89.30** | **6217.16** | **3234.57** | **2979.13 841.21** | **35.36 5.51** | **19.19 2.99** |
|  | 101-0792-103П | Геотекстиль иглопробивной, плотностью 250 г/м2 (ТССЦ 2.2016 Санкт-Петербург Эталон 2012) | м2 | 558.878 *[542.6\*1.03]* | (27.57) |  | (15408.27) |  |  |  |  |
| **4** | **ТЕР 27-04-001-04** | **Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня к стоим. экспл. машин в.т.ч. з/п машинистов: 1,25 к затратам труда машинистов: 1,25 к затратам труда и к з/п рабочих: 1,15 Индексы: к з/п рабочих: 17.361, к стоимости машин: 7.611, к з/п машинистов: 17.361, к материалам: 11.324, (Н.Р. 121\*0.9 = 108.90% = 16683.70 руб. С.П. 76\*0.85 = 64.60% = 9896.85 руб.)** | **100 м3 материала основания (в плотном теле)** | **1.292** [129.2/100] | **4043,55 275.13** | **3753.30 407.88** | **43300.25** | **6171.28** | **36907.75 9148.92** | **27.82 25.75** | **35.94 33.27** |
|  | 408-0020 | Щебень из природного камня для строительных работ марка 600, фракция 40-70 мм (ТССЦ 2.2016 Санкт-Петербург Эталон 2012) | м3 | 162.792 *[129.2\*1.26]* | (855.75) |  | (139309.25) |  |  |  |  |
|  |  | **Итого прямых затрат в базовом уровне цен:** | **руб.** |  |  |  | **51420** | **9606** | **41582 10467** |  | **56 38** |
|  |  | Коэффициент на стесненность: |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **Итого со стесненностью:** | **руб.** |  |  |  | **51420** | **9606** | **41582 10467** |  | **56 38** |
|  |  | Индекс к оплате труда рабочих: |  | 1 |  |  | 9606 |  |  |  |  |
|  |  | Индекс к стоимости эксплуатации машин: |  | 1 |  |  | 41582 |  |  |  |  |
|  |  | в том числе зарплата машинистов: |  | 1 |  |  | 10467 |  |  |  |  |
|  |  | Индекс к стоимости материалов: |  | 1 |  |  | 233 |  |  |  |  |
|  |  | Материалы в текущем уровне цен: |  | 1 |  |  | 158649 |  |  |  |  |
|  |  | **Итого с индексацией:** | **руб.** |  |  |  | **210069** | **9606** | **41582 10467** |  | **56 38** |
|  |  | Накладные расходы %: | % |  |  |  | 21793 |  |  |  |  |
|  |  | **Итого с накладными:** | **руб.** |  |  |  | **231862** |  |  |  |  |
|  |  | Сметная прибыль %: | % |  |  |  | 12911 |  |  |  |  |
|  |  | **Итого:** | **руб.** |  |  |  | **244773** |  |  |  |  |
|  |  | Резерв средств на непредвиденные расходы % | % | 2 |  |  | 4895 |  |  |  |  |
|  |  | **Итого:** | **руб.** |  |  |  | **249668** |  |  |  |  |
|  |  | Налог на добавленную стоимость % | % | 18 |  |  | 44940.24 |  |  |  |  |
|  |  | **Всего по разделу:** | **руб.** |  |  |  | **294608** |  |  |  |  |
| **Раздел 9. Вывоз грунта и мусора.** | | | | | | | | | | | |
| **1** | **01-01-01-041** | **Погрузка при автомобильных перевозках. мусора строительного с погрузкой вручную (ТССЦ 2.2016 Санкт-Петербург Эталон 2012)V=138м2\*0,1т(плитка)+236м(б.к)\*0,1т+2шт (стойки)\*0,05=25,08т** | **руб. за 1т** | **25.08** | **508,70 0** | **508.70 508.70** | **12758.20** | **0** | **12758.20 12758.20** | **0 0** | **0 0** |
| **2** | **01-01-01-009** | **Погрузка при автомобильных перевозках. дров (ТССЦ 2.2016 Санкт-Петербург Эталон 2012)V=(38,74м3+1,49м3+49,65м3)\*0,5тн/м3=44,94т** | **руб. за 1т** | **44.94** | **163,16 0** | **163.16 163.16** | **7332.41** | **0** | **7332.41 7332.41** | **0 0** | **0 0** |
| **3** | **01-01-01-043** | **Погрузка при автомобильных перевозках. мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 (ТССЦ 2.2016 Санкт-Петербург Эталон 2012)V=6,956м3 (асфальт)\*2,2\*0,9+147,9м3 (грунт)\*1,2=1264,6т+177,48т=1442,08т** | **руб. за 1т** | **1442.08** | **35,54 0** | **35.54 35.54** | **51251.52** | **0** | **51251.52 51251.52** | **0 0** | **0 0** |
| **4** | **03-21-01-030** | **Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера, I класс груза, расстояние перевозки до 30км. (ТССЦ 2.2016 Санкт-Петербург Эталон 2012)V=(202,1+212,3+642,825)м3 грунт\*1,2=1268,67т** | **руб. за 1 т** | **2780.78** [1268.67+1442.08+25.09+44.94] | **197,34 0** | **197.34 0** | **548759.13** | **0** | **548759.13 0** | **0 0** | **0 0** |
|  |  | **Итого прямых затрат в базовом уровне цен:** | **руб.** |  |  |  | **620101** | **0** | **620101 71342** |  | **0 0** |
|  |  | Коэффициент на стесненность: |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **Итого со стесненностью:** | **руб.** |  |  |  | **620101** | **0** | **620101 71342** |  | **0 0** |
|  |  | Индекс к оплате труда рабочих: |  | 1 |  |  | 0 |  |  |  |  |
|  |  | Индекс к стоимости эксплуатации машин: |  | 1 |  |  | 620101 |  |  |  |  |
|  |  | в том числе зарплата машинистов: |  | 1 |  |  | 71342 |  |  |  |  |
|  |  | Индекс к стоимости материалов: |  | 1 |  |  | 0 |  |  |  |  |
|  |  | Прочие расходы |  | 1 |  |  | 0 |  |  |  |  |
|  |  | **Итого с индексацией:** | **руб.** |  |  |  | **620101** | **0** | **620101 71342** |  | **0 0** |
|  |  | Резерв средств на непредвиденные расходы % | % | 2 |  |  | 12402 |  |  |  |  |
|  |  | **Итого:** | **руб.** |  |  |  | **632503** |  |  |  |  |
|  |  | Налог на добавленную стоимость % | % | 18 |  |  | 113850.54 |  |  |  |  |
|  |  | **Всего по разделу:** | **руб.** |  |  |  | **746354** |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | **Итого по всем разделам:** | **руб.** |  |  |  | **6082984** |  |  |  |  |
|  |  | **Всего по смете:** | **руб.** |  |  |  | **6082984** |  |  |  |  |

Составил: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /Кубышкина О.Н./

Проверил: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /Слепнев И.А./

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение № 3  к Постановлению МА МО город Петергоф от 29.03.2016 г. № 19  Приложение № 2 к ВЦП  Утверждаю:  Глава МА МО г.Петергоф  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/А.В.Шифман/  « 29 » марта 2016 г |

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |

Локальная смета

на создание зоны отдыха по адресу:

г. Санкт-Петербург, Петергоф, территория ограниченная Ботанической улицей, Троицким ручьем,

проездом вдольГостилицкого ш., домами по ул. Шахматова, д.2корп.2, д.4корп.2, д.6корп.2 .

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

*Основание: проект: шифр* 16-2014-АС*, ведомость объёмов работ*

Составлен(а) в уровне цен на: **февраль** 2016 года

Наименование региона: СПб

Наименование редакции СНБ: **"Госэталон 2012 редакция 2014 года"**

Наименование сборника индексов пересчета: ЦМЭЦ

Наименование сборника текущих цен: ТССЦ Сметная стоимость: 15609812.00 руб.

Нормативная трудоемкость: 13376.00 ч.-час.

Зарплата основных рабочих: 2439519.00 руб.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Шифр | Наименование работ и затрат, | Единица | Кол-во | Стоимость единицы, руб. | | Общая стоимость, руб. | | | Затраты труда | |
| п.п. | норматива | материалов, изделий и конструкций | измер. |  | ВСЕГО | экспл. машин | ВСЕГО | основной | экспл. машин | рабочих-строителей, чел-ч. | |
|  |  |  |  |  | основной | в. т.ч. з/пл |  | заработной | в. т.ч. з/пл | на | всего |
|  |  |  |  |  | з/пл | машинистов |  | платы | машинистов | единицу |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| **Раздел 1.Подготовительные работы.** | | | | | | | | | | | |
| **1** | **ТЕР 47-01-001-03** | **Разбивка участка к стоим. экспл. машин в.т.ч. з/п машинистов: 1,25 к затратам труда машинистов: 1,25 к затратам труда и к з/п рабочих: 1,15 Индексы: к з/п рабочих: 17.361, к материалам: 3.270, (Н.Р. 98\*0.9 = 88.20% = 315656.94 руб. С.П. 72\*0.85 = 61.20% = 219027.27 руб.)** | **100 м2** | **217.223** [21722.3/100] | **102,38 94.90** | **0 0** | **363200.88** | **357887.69** | **0 0** | **8.76 0** | **1902.87 0** |
|  |  | **Итого прямых затрат в базовом уровне цен:** | **руб.** |  |  |  | **363201** | **357888** | **0 0** |  | **1903 0** |
|  |  | Коэффициент на стесненность: |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **Итого со стесненностью:** | **руб.** |  |  |  | **363201** | **357888** | **0 0** |  | **1903 0** |
|  |  | Индекс к оплате труда рабочих: |  | 1 |  |  | 357888 |  |  |  |  |
|  |  | Индекс к стоимости эксплуатации машин: |  | 1 |  |  | 0 |  |  |  |  |
|  |  | в том числе зарплата машинистов: |  | 1 |  |  | 0 |  |  |  |  |
|  |  | Индекс к стоимости материалов: |  | 1 |  |  | 5313 |  |  |  |  |
|  |  | Материалы в текущем уровне цен: |  | 1 |  |  | 0 |  |  |  |  |
|  |  | **Итого с индексацией:** | **руб.** |  |  |  | **363201** | **357888** | **0 0** |  | **1903 0** |
|  |  | Накладные расходы %: | % |  |  |  | 315657 |  |  |  |  |
|  |  | **Итого с накладными:** | **руб.** |  |  |  | **678858** |  |  |  |  |
|  |  | Сметная прибыль %: | % |  |  |  | 219027 |  |  |  |  |
|  |  | **Итого:** | **руб.** |  |  |  | **897885** |  |  |  |  |
|  |  | Резерв средств на непредвиденные расходы % | % | 2 |  |  | 17958 |  |  |  |  |
|  |  | **Итого:** | **руб.** |  |  |  | **915843** |  |  |  |  |
|  |  | Налог на добавленную стоимость % | % | 18 |  |  | 164851.74 |  |  |  |  |
|  |  | **Всего по разделу:** | **руб.** |  |  |  | **1080695** |  |  |  |  |
| **Раздел 2. Восстановление верхнего слоя асфальтобетонного покрытия.** | | | | | | | | | | | |
| **1** | **ТЕР 27-03-009-02** | **Срезка поверхностного слоя асфальтобетонных дорожных покрытий методом холодного фрезерования при ширине барабана фрезы 1000 мм, толщина слоя 10 см Индексы: к з/п рабочих: 17.361, к стоимости машин: 7.084, к з/п машинистов: 17.361, к материалам: 11.322, (Н.Р. 121\*0.9 = 108.90% = 2079.58 руб. С.П. 76\*0.85 = 64.60% = 1233.62 руб.)** | **100 м2** | **0.72** [72/100] | **1906,05 60.54** | **1834.06 92.23** | **10204.68** | **756.75** | **9354.59 1152.87** | **5.81 6.06** | **4.18 4.36** |
|  | 410-9014-001П | Асфальтобетонная крошка (ТССЦ 2.2016 Санкт-Петербург Эталон 2012) | т | -14.256 *[-72\*0.1\*2.2\*0.9]* | (394.21) |  | (-5619.86) |  |  |  |  |
| **2** | **ТЕР 27-06-020-06** | **Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 к стоим. экспл. машин в.т.ч. з/п машинистов: 1,25 к затратам труда машинистов: 1,25 к затратам труда и к з/п рабочих: 1,15 Индексы: к з/п рабочих: 17.361, к стоимости машин: 9.490, к з/п машинистов: 17.361, к материалам: 6.437, (Н.Р. 121\*0.9 = 108.90% = 1227.61 руб. С.П. 76\*0.85 = 64.60% = 728.22 руб.)** | **1000 м2 покрытия** | **0.072** [72/1000] | **2631,62 517.97** | **2046.51 383.86** | **2076.92** | **647.46** | **1398.34 479.82** | **44.05 23.81** | **3.17 1.71** |
|  | 410-9010-025П | Смеси асфальтобетонные горячая пористая, марка I крупнозернистая (ТССЦ 2.2016 Санкт-Петербург Эталон 2012) | т | 6.66 | (2679.07) |  | (17842.61) |  |  |  |  |
| **3** | **ТЕР 27-06-021-03** | **На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать к расценке 27-06-020-03 (до 6см) к прямым затратам: 4 к стоим. экспл. машин в.т.ч. з/п машинистов: 1,25 к затратам труда машинистов: 1,25 к затратам труда и к з/п рабочих: 1,15 Индексы: к з/п рабочих: 17.361, к стоимости машин: 6.833, к материалам: 9.263, (Н.Р. 121\*0.9 = 108.90% = 6.64 руб. С.П. 76\*0.85 = 64.60% = 3.94 руб.)** | **1000 м2 покрытия** | **0.072** [72/1000] | **12,34 4.88** | **0.30 0** | **11.03** | **6.10** | **0.15 0** | **0.41 0** | **0.03 0** |
|  | 410-9010-014П | Смеси асфальтобетонные горячая плотная, марка I, тип Б крупнозернистая (ТССЦ 2.2016 Санкт-Петербург Эталон 2012) | т | 3.456 | (2818.98) |  | (9742.40) |  |  |  |  |
| **4** | **ТЕР 27-06-020-01** | **Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 к стоим. экспл. машин в.т.ч. з/п машинистов: 1,25 к затратам труда машинистов: 1,25 к затратам труда и к з/п рабочих: 1,15 Индексы: к з/п рабочих: 17.361, к стоимости машин: 9.486, к з/п машинистов: 17.361, к материалам: 3.818, (Н.Р. 121\*0.9 = 108.90% = 1228.43 руб. С.П. 76\*0.85 = 64.60% = 728.71 руб.)** | **1000 м2 покрытия** | **0.072** [72/1000] | **2928,76 517.97** | **2054.15 384.46** | **2148.47** | **647.46** | **1402.97 480.57** | **44.05 23.85** | **3.17 1.72** |
|  | 410-9010-015П | Смеси асфальтобетонные горячая плотная, марка I, тип Б мелкозернистая (ТССЦ 2.2016 Санкт-Петербург Эталон 2012) | т | 6.9552 | (2931.07) |  | (20386.18) |  |  |  |  |
|  |  | **Итого прямых затрат в базовом уровне цен:** | **руб.** |  |  |  | **14441** | **2058** | **12156 2113** |  | **11 8** |
|  |  | Коэффициент на стесненность: |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **Итого со стесненностью:** | **руб.** |  |  |  | **14441** | **2058** | **12156 2113** |  | **11 8** |
|  |  | Индекс к оплате труда рабочих: |  | 1 |  |  | 2058 |  |  |  |  |
|  |  | Индекс к стоимости эксплуатации машин: |  | 1 |  |  | 12156 |  |  |  |  |
|  |  | в том числе зарплата машинистов: |  | 1 |  |  | 2113 |  |  |  |  |
|  |  | Индекс к стоимости материалов: |  | 1 |  |  | 227 |  |  |  |  |
|  |  | Материалы в текущем уровне цен: |  | 1 |  |  | 42351 |  |  |  |  |
|  |  | **Итого с индексацией:** | **руб.** |  |  |  | **56792** | **2058** | **12156 2113** |  | **11 8** |
|  |  | Накладные расходы %: | % |  |  |  | 4542 |  |  |  |  |
|  |  | **Итого с накладными:** | **руб.** |  |  |  | **61334** |  |  |  |  |
|  |  | Сметная прибыль %: | % |  |  |  | 2694 |  |  |  |  |
|  |  | **Итого:** | **руб.** |  |  |  | **64028** |  |  |  |  |
|  |  | Резерв средств на непредвиденные расходы % | % | 2 |  |  | 1281 |  |  |  |  |
|  |  | **Итого:** | **руб.** |  |  |  | **65309** |  |  |  |  |
|  |  | Налог на добавленную стоимость % | % | 18 |  |  | 11755.62 |  |  |  |  |
|  |  | **Всего по разделу:** | **руб.** |  |  |  | **77065** |  |  |  |  |
| **Раздел 3. Устройство покрытия тротуара из тротуарной плитки.** | | | | | | | | | | | |
| **1** | **ТЕР 01-01-014-02** | **Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,4 (0,35-0,45) м3, группа грунтов 2 к стоим. экспл. машин в.т.ч. з/п машинистов: 1,25 к затратам труда машинистов: 1,25 к затратам труда и к з/п рабочих: 1,15 Индексы: к з/п рабочих: 17.361, к стоимости машин: 8.743, к з/п машинистов: 17.361, к материалам: 6.114, (Н.Р. 81\*0.9 = 72.90% = 20049.52 руб. С.П. 40\*0.85 = 34.00% = 9350.94 руб.)** | **1000 м3 грунта** | **1.1506** [1150.6/1000] | **7431,09 227.76** | **7197.18 1149.06** | **76994.41** | **4549.64** | **72401.44 22953.13** | **23.87 75.25** | **27.47 86.58** |
| **2** | **ТЕР 27-04-016-04** | **Устройство прослойки из нетканого синтетического материала (НСМ) в земляном полотне сплошной к стоим. экспл. машин в.т.ч. з/п машинистов: 1,25 к затратам труда машинистов: 1,25 к затратам труда и к з/п рабочих: 1,15 Индексы: к з/п рабочих: 17.361, к стоимости машин: 8.533, к з/п машинистов: 17.361, к материалам: 5.696, (Н.Р. 121\*0.9 = 108.90% = 17112.81 руб. С.П. 76\*0.85 = 64.60% = 10151.40 руб.)** | **1000 м2 поверхности** | **2.092** [2092/1000] | **987,92 343.37** | **643.44 89.30** | **23970.35** | **12470.93** | **11486.07 3243.31** | **35.36 5.51** | **73.97 11.53** |
|  | 101-0792-103П | Геотекстиль иглопробивной, плотностью 250 г/м2 (ТССЦ 2.2016 Санкт-Петербург Эталон 2012) | м2 | 2154.76 *[2092\*1.03]* | (27.57) |  | (59406.73) |  |  |  |  |
| **3** | **ТЕР 27-04-001-01** | **Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка к стоим. экспл. машин в.т.ч. з/п машинистов: 1,25 к затратам труда машинистов: 1,25 к затратам труда и к з/п рабочих: 1,15 Индексы: к з/п рабочих: 17.361, к стоимости машин: 7.651, к з/п машинистов: 17.361, к материалам: 11.324, (Н.Р. 121\*0.9 = 108.90% = 51860.48 руб. С.П. 76\*0.85 = 64.60% = 30763.88 руб.)** | **100 м3 материала основания (в плотном теле)** | **6.276** [2092\*0.3/100] | **2514,62 177.17** | **2326.65 259.90** | **131791.90** | **19304.02** | **111720.33 28318.09** | **18.08 17.35** | **113.47 108.89** |
|  | 408-0124 | Песок природный для строительных работ мелкий (ТССЦ 2.2016 Санкт-Петербург Эталон 2012) | м3 | 690.36 *[627.6\*1.1]* | (549.91) |  | (379635.87) |  |  |  |  |
| **4** | **ТЕР 27-04-016-04** | **Устройство прослойки из нетканого синтетического материала (НСМ) в земляном полотне сплошной к стоим. экспл. машин в.т.ч. з/п машинистов: 1,25 к затратам труда машинистов: 1,25 к затратам труда и к з/п рабочих: 1,15 Индексы: к з/п рабочих: 17.361, к стоимости машин: 8.533, к з/п машинистов: 17.361, к материалам: 5.696, (Н.Р. 121\*0.9 = 108.90% = 17112.81 руб. С.П. 76\*0.85 = 64.60% = 10151.40 руб.)** | **1000 м2 поверхности** | **2.092** [2092/1000] | **987,92 343.37** | **643.44 89.30** | **23970.35** | **12470.93** | **11486.07 3243.31** | **35.36 5.51** | **73.97 11.53** |
|  | 101-0792-103П | Геотекстиль иглопробивной, плотностью 250 г/м2 (ТССЦ 2.2016 Санкт-Петербург Эталон 2012) | м2 | 2154.76 *[2092\*1.03]* | (27.57) |  | (59406.73) |  |  |  |  |
| **5** | **ТЕР 27-04-001-04** | **Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня к стоим. экспл. машин в.т.ч. з/п машинистов: 1,25 к затратам труда машинистов: 1,25 к затратам труда и к з/п рабочих: 1,15 Индексы: к з/п рабочих: 17.361, к стоимости машин: 7.611, к з/п машинистов: 17.361, к материалам: 11.324, (Н.Р. 121\*0.9 = 108.90% = 40521.23 руб. С.П. 76\*0.85 = 64.60% = 24037.39 руб.)** | **100 м3 материала основания (в плотном теле)** | **3.138** [(2092\*0.15)/100] | **4043,55 275.13** | **3753.30 407.88** | **105167.31** | **14988.76** | **89641.26 22220.82** | **27.82 25.75** | **87.30 80.80** |
|  | 408-0019 | Щебень из природного камня для строительных работ марка 600, фракция 20-40 мм (ТССЦ 2.2016 Санкт-Петербург Эталон 2012) | м3 | 263.592 *[2092\*0.1\*1.26]* | (915.99) |  | (241447.64) |  |  |  |  |
|  | 408-0057 | Щебень из природного камня для строительных работ марка 600, фракция 5 (3)-20 мм (ТССЦ 2.2016 Санкт-Петербург Эталон 2012) | м3 | 131.796 *[2092\*0.05\*1.26]* | (940.8) |  | (123993.68) |  |  |  |  |
| **6** | **ТЕР 27-07-005-02** | **Устройство покрытий из тротуарной плитки, количество плитки при укладке на 1 м2 55 шт. к стоим. экспл. машин в.т.ч. з/п машинистов: 1,25 к затратам труда машинистов: 1,25 к затратам труда и к з/п рабочих: 1,15 Индексы: к з/п рабочих: 17.361, к стоимости машин: 7.974, к з/п машинистов: 17.361, к материалам: 6.439, (Н.Р. 121\*0.9 = 108.90% = 640290.01 руб. С.П. 76\*0.85 = 64.60% = 379823.09 руб.)** | **10 м2** | **207.81** [(1894.4+183.7)/10] | **184,08 162.02** | **17.03 0.95** | **619484.65** | **584534.04** | **28220.02 3427.40** | **13.57 0.08** | **2819.98 16.63** |
|  | 403-9137-016П | Плитки тротуарные, размер 200х100х60 мм "Брусчатка", серые (ТССЦ 2.2016 Санкт-Петербург Эталон 2012) | м2 | 1932.288 | (444.72) |  | (859327.12) |  |  |  |  |
|  | 403-9137-015П | Плитки тротуарные, размер 200х100х60 мм "Брусчатка", красные (ТССЦ 2.2016 Санкт-Петербург Эталон 2012) | м2 | 187.374 | (545.17) |  | (102150.68) |  |  |  |  |
|  | 407-0028 | Смесь пескоцементная (цемент М 400) (ТССЦ 2.2016 Санкт-Петербург Эталон 2012) | м3 | 83.124 *[2078.1\*0.04]* | (2676.06) |  | (222444.81) |  |  |  |  |
|  |  | **Итого прямых затрат в базовом уровне цен:** | **руб.** |  |  |  | **981379** | **648318** | **324955 83406** |  | **3196 316** |
|  |  | Коэффициент на стесненность: |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **Итого со стесненностью:** | **руб.** |  |  |  | **981379** | **648318** | **324955 83406** |  | **3196 316** |
|  |  | Индекс к оплате труда рабочих: |  | 1 |  |  | 648318 |  |  |  |  |
|  |  | Индекс к стоимости эксплуатации машин: |  | 1 |  |  | 324955 |  |  |  |  |
|  |  | в том числе зарплата машинистов: |  | 1 |  |  | 83406 |  |  |  |  |
|  |  | Индекс к стоимости материалов: |  | 1 |  |  | 8105 |  |  |  |  |
|  |  | Материалы в текущем уровне цен: |  | 1 |  |  | 2047813 |  |  |  |  |
|  |  | **Итого с индексацией:** | **руб.** |  |  |  | **3029192** | **648318** | **324955 83406** |  | **3196 316** |
|  |  | Накладные расходы %: | % |  |  |  | 786947 |  |  |  |  |
|  |  | **Итого с накладными:** | **руб.** |  |  |  | **3816139** |  |  |  |  |
|  |  | Сметная прибыль %: | % |  |  |  | 464278 |  |  |  |  |
|  |  | **Итого:** | **руб.** |  |  |  | **4280417** |  |  |  |  |
|  |  | Резерв средств на непредвиденные расходы % | % | 2 |  |  | 85608 |  |  |  |  |
|  |  | **Итого:** | **руб.** |  |  |  | **4366025** |  |  |  |  |
|  |  | Налог на добавленную стоимость % | % | 18 |  |  | 785884.50 |  |  |  |  |
|  |  | **Всего по разделу:** | **руб.** |  |  |  | **5151910** |  |  |  |  |
| **Раздел 4 Площадь набивного покрытия с верхним гравийно-песчаным слоем+зон небольшой проходимости.** | | | | | | | | | | | |
| **1** | **ТЕР 01-01-014-02** | **Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,4 (0,35-0,45) м3, группа грунтов 2 (114,3м2\*0,05м=5,715м3 - набивное покрытие) к стоим. экспл. машин в.т.ч. з/п машинистов: 1,25 к затратам труда машинистов: 1,25 к затратам труда и к з/п рабочих: 1,15 Индексы: к з/п рабочих: 17.361, к стоимости машин: 8.743, к з/п машинистов: 17.361, к материалам: 6.114, (Н.Р. 81\*0.9 = 72.90% = 11214.29 руб. С.П. 40\*0.85 = 34.00% = 5230.26 руб.)** | **1000 м3 грунта** | **0.643565** [(632.9+4.95+114.3\*0.05)/1000] | **7431,09 227.76** | **7197.18 1149.06** | **43065.28** | **2544.75** | **40496.29 12838.37** | **23.87 75.25** | **15.36 48.43** |
| **2** | **ТЕР 27-04-016-04** | **Устройство прослойки из нетканого синтетического материала (НСМ) в земляном полотне сплошной к стоим. экспл. машин в.т.ч. з/п машинистов: 1,25 к затратам труда машинистов: 1,25 к затратам труда и к з/п рабочих: 1,15 Индексы: к з/п рабочих: 17.361, к стоимости машин: 8.533, к з/п машинистов: 17.361, к материалам: 5.696, (Н.Р. 121\*0.9 = 108.90% = 8629.20 руб. С.П. 76\*0.85 = 64.60% = 5118.89 руб.)** | **1000 м2 поверхности** | **1.0549** [1054.9/1000] | **987,92 343.37** | **643.44 89.30** | **12087.15** | **6288.52** | **5791.90 1635.45** | **35.36 5.51** | **37.30 5.81** |
|  | 101-0792-103П | Геотекстиль иглопробивной, плотностью 250 г/м2 (ТССЦ 2.2016 Санкт-Петербург Эталон 2012) | м2 | 1086.547 *[1054.9\*1.03]* | (27.57) |  | (29956.10) |  |  |  |  |
| **3** | **ТЕР 27-04-001-01** | **Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка к стоим. экспл. машин в.т.ч. з/п машинистов: 1,25 к затратам труда машинистов: 1,25 к затратам труда и к з/п рабочих: 1,15 Индексы: к з/п рабочих: 17.361, к стоимости машин: 7.651, к з/п машинистов: 17.361, к материалам: 11.324, (Н.Р. 121\*0.9 = 108.90% = 30509.35 руб. С.П. 76\*0.85 = 64.60% = 18098.29 руб.)** | **100 м3 материала основания (в плотном теле)** | **3.69215** [1054.9\*0.35/100] | **2514,62 177.17** | **2326.65 259.90** | **77532.74** | **11356.49** | **65724.70 16659.44** | **18.08 17.35** | **66.75 64.06** |
|  | 408-0124 | Песок природный для строительных работ мелкий (ТССЦ 2.2016 Санкт-Петербург Эталон 2012) | м3 | 369.215 *[369.215\*1.1]* | (549.91) |  | (203035.02) |  |  |  |  |
| **4** | **ТЕР 27-04-016-04** | **Устройство прослойки из нетканого синтетического материала (НСМ) в земляном полотне сплошной к стоим. экспл. машин в.т.ч. з/п машинистов: 1,25 к затратам труда машинистов: 1,25 к затратам труда и к з/п рабочих: 1,15 Индексы: к з/п рабочих: 17.361, к стоимости машин: 8.533, к з/п машинистов: 17.361, к материалам: 5.696, (Н.Р. 121\*0.9 = 108.90% = 8813.42 руб. С.П. 76\*0.85 = 64.60% = 5228.16 руб.)** | **1000 м2 поверхности** | **1.07742** [(1054.9+22.52)/1000] | **987,92 343.37** | **643.44 89.30** | **12345.19** | **6422.77** | **5915.55 1670.36** | **35.36 5.51** | **38.10 5.94** |
|  | 101-0792-103П | Геотекстиль иглопробивной, плотностью 250 г/м2 (ТССЦ 2.2016 Санкт-Петербург Эталон 2012) | м2 | 1086.547 *[1054.9\*1.03]* | (27.57) |  | (29956.10) |  |  |  |  |
| **5** | **ТЕР 27-04-001-04** | **Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня к стоим. экспл. машин в.т.ч. з/п машинистов: 1,25 к затратам труда машинистов: 1,25 к затратам труда и к з/п рабочих: 1,15 Индексы: к з/п рабочих: 17.361, к стоимости машин: 7.611, к з/п машинистов: 17.361, к материалам: 11.324, (Н.Р. 121\*0.9 = 108.90% = 27825.61 руб. С.П. 76\*0.85 = 64.60% = 16506.28 руб.)** | **100 м3 материала основания (в плотном теле)** | **2.15484** [((1054.9+22.52)\*0.20)/100] | **4043,55 275.13** | **3753.30 407.88** | **72217.56** | **10292.66** | **61555.95 15258.86** | **27.82 25.75** | **59.95 55.49** |
|  | 408-0019 | Щебень из природного камня для строительных работ марка 600, фракция 20-40 мм (ТССЦ 2.2016 Санкт-Петербург Эталон 2012) | м3 | 135.75492 *[(1054.9+22.52)\*0.1\*1.26]* | (915.99) |  | (124350.15) |  |  |  |  |
|  | 408-0018 | Щебень из природного камня для строительных работ марка 600, фракция 10-20 мм (ТССЦ 2.2016 Санкт-Петербург Эталон 2012) | м3 | 67.87746 *[(1054.9+22.52)\*0.05\*1.26]* | (940.8) |  | (63859.11) |  |  |  |  |
|  | 408-0057 | Щебень из природного камня для строительных работ марка 600, фракция 5 (3)-20 мм (ТССЦ 2.2016 Санкт-Петербург Эталон 2012) | м3 | 67.87746 *[(1054.9+22.52)\*0.05\*1.26]* | (940.8) |  | (63859.11) |  |  |  |  |
| **6** | **ТЕР 27-04-001-02** | **Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы к стоим. экспл. машин в.т.ч. з/п машинистов: 1,25 к затратам труда машинистов: 1,25 к затратам труда и к з/п рабочих: 1,15 Индексы: к з/п рабочих: 17.361, к стоимости машин: 7.677, к з/п машинистов: 17.361, к материалам: 11.324, (Н.Р. 121\*0.9 = 108.90% = 4606.34 руб. С.П. 76\*0.85 = 64.60% = 2732.50 руб.)** | **100 м3 материала основания (в плотном теле)** | **0.53871** [((1054.9+22.52)\*0.05)/100] | **2621,36 177.17** | **2429.08 275.10** | **11795.12** | **1656.99** | **10045.89 2572.89** | **18.08 18.51** | **9.74 9.97** |
|  | 408-9270-001П | Отсев гранитный (с учетом доставки поставщиком) (ТССЦ 2.2016 Санкт-Петербург Эталон 2012) | м3 | 67.87746 *[53.871\*1.26]* | (596.45) |  | (40485.51) |  |  |  |  |
|  |  | **Итого прямых затрат в базовом уровне цен:** | **руб.** |  |  |  | **229043** | **38562** | **189530 50635** |  | **227 190** |
|  |  | Коэффициент на стесненность: |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **Итого со стесненностью:** | **руб.** |  |  |  | **229043** | **38562** | **189530 50635** |  | **227 190** |
|  |  | Индекс к оплате труда рабочих: |  | 1 |  |  | 38562 |  |  |  |  |
|  |  | Индекс к стоимости эксплуатации машин: |  | 1 |  |  | 189530 |  |  |  |  |
|  |  | в том числе зарплата машинистов: |  | 1 |  |  | 50635 |  |  |  |  |
|  |  | Индекс к стоимости материалов: |  | 1 |  |  | 951 |  |  |  |  |
|  |  | Материалы в текущем уровне цен: |  | 1 |  |  | 555501 |  |  |  |  |
|  |  | **Итого с индексацией:** | **руб.** |  |  |  | **784544** | **38562** | **189530 50635** |  | **227 190** |
|  |  | Накладные расходы %: | % |  |  |  | 91598 |  |  |  |  |
|  |  | **Итого с накладными:** | **руб.** |  |  |  | **876142** |  |  |  |  |
|  |  | Сметная прибыль %: | % |  |  |  | 52914 |  |  |  |  |
|  |  | **Итого:** | **руб.** |  |  |  | **929056** |  |  |  |  |
|  |  | Резерв средств на непредвиденные расходы % | % | 2 |  |  | 18581 |  |  |  |  |
|  |  | **Итого:** | **руб.** |  |  |  | **947637** |  |  |  |  |
|  |  | Налог на добавленную стоимость % | % | 18 |  |  | 170574.66 |  |  |  |  |
|  |  | **Всего по разделу:** | **руб.** |  |  |  | **1118212** |  |  |  |  |
| **Раздел 5. Разборка и установка бортовых камней.** | | | | | | | | | | | |
| **1** | **ТЕР 27-03-010-01** | **Разборка бортовых камней на бетонном основании Индексы: к з/п рабочих: 17.361, (Н.Р. 121\*0.9 = 108.90% = 2060.60 руб. С.П. 76\*0.85 = 64.60% = 1222.36 руб.)** | **100 м** | **0.145** [14.5/100] | **751,66 751.66** | **0 0** | **1892.19** | **1892.19** | **0 0** | **76.70 0** | **11.12 0** |
| **2** | **ТЕР 01-02-057-02** | **Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2 к стоим. экспл. машин в.т.ч. з/п машинистов: 1,25 к затратам труда машинистов: 1,25 к затратам труда и к з/п рабочих: 1,15 Индексы: к з/п рабочих: 17.361, (Н.Р. 68\*0.9 = 61.20% = 116538.81 руб. С.П. 36\*0.85 = 30.60% = 58269.40 руб.)** | **100 м3 грунта** | **6.492** [(3.6+645.6)/100] | **1689,53 1689.53** | **0 0** | **190422.89** | **190422.89** | **0 0** | **177.10 0** | **1149.73 0** |
| **3** | **ТЕР 27-02-010-02** | **Установка бортовых камней бетонных при других видах покрытий к стоим. экспл. машин в.т.ч. з/п машинистов: 1,25 к затратам труда машинистов: 1,25 к затратам труда и к з/п рабочих: 1,15 Индексы: к з/п рабочих: 17.361, к стоимости машин: 6.901, к з/п машинистов: 17.361, к материалам: 7.421, (Н.Р. 121\*0.9 = 108.90% = 457775.07 руб. С.П. 76\*0.85 = 64.60% = 271554.36 руб.)** | **100 м бортового камня** | **26.373** [(2582.5+14.5+40.3)/100] | **3794,61 904.67** | **101.16 13.43** | **978428.21** | **414213.70** | **18411.13 6149.08** | **87.49 0.85** | **2307.37 22.42** |
|  | 403-8023 | Камни бортовые БР 100.20.8 /бетон В22,5 (М300), объем 0,016 м3/ (ГОСТ 6665-91) (ТССЦ 2.2016 Санкт-Петербург Эталон 2012) | шт. | 2583 | (151.03) |  | (390110.49) |  |  |  |  |
|  | 403-8021 | Камни бортовые БР 100.30.15 /бетон В30 (М400), объем 0,043 м3/ (ГОСТ 6665-91) (ТССЦ 2.2016 Санкт-Петербург Эталон 2012) | шт. | 15 | (306.41) |  | (4596.15) |  |  |  |  |
|  | мц | Бордюр тротуарный пластиковый "New Fix" производства ООО «Стандартпарк» (Бордюр Б-300.8,5.4,5) | шт | 14 | (743.5) |  | (10409) |  |  |  |  |
|  | мц | Крепящий якорь КЯ-Б для бордюра Б-300.8,5.4.5 (40,3м/0,2м=202шт) | шт | 202 | (20.9) |  | (4222) |  |  |  |  |
| **4** | **ТЕРр 68-22-1** | **Восстановление профиля канав вручную с очисткой от кустарника, отрывкой грунта с разравниванием и планировкой откосов полное Индексы: к з/п рабочих: 17.361, (Н.Р. 88 = 88.00% = 78787.18 руб. С.П. 48 = 48.00% = 42974.83 руб.)** | **1 м канавы** | **613.2** [306.6/0.5] | **8,41 8.41** | **0 0** | **89530.89** | **89530.89** | **0 0** | **0.91 0** | **558.01 0** |
|  | 101-9790-009П | Объемная георешетка ОР-22/20, размер ячейки 160х160 мм (ТССЦ 2.2016 Санкт-Петербург Эталон 2012) | м2 | 306.6 | (357.51) |  | (109612.57) |  |  |  |  |
| **5** | **ТЕР 27-04-001-04** | **Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня к стоим. экспл. машин в.т.ч. з/п машинистов: 1,25 к затратам труда машинистов: 1,25 к затратам труда и к з/п рабочих: 1,15 Индексы: к з/п рабочих: 17.361, к стоимости машин: 7.611, к з/п машинистов: 17.361, к материалам: 11.324, (Н.Р. 121\*0.9 = 108.90% = 1979.57 руб. С.П. 76\*0.85 = 64.60% = 1174.29 руб.)** | **100 м3 материала основания (в плотном теле)** | **0.1533** [306.6\*0.05/100] | **4043,55 275.13** | **3753.30 407.88** | **5137.71** | **732.24** | **4379.22 1085.55** | **27.82 25.75** | **4.27 3.95** |
|  | 408-0057 | Щебень из природного камня для строительных работ марка 600, фракция 5 (3)-20 мм (ТССЦ 2.2016 Санкт-Петербург Эталон 2012) | м3 | 19.3158 *[15.33\*1.26]* | (940.8) |  | (18172.31) |  |  |  |  |
| **6** | **ТЕР 27-04-016-04** | **Устройство прослойки из нетканого синтетического материала (НСМ) в земляном полотне сплошной к стоим. экспл. машин в.т.ч. з/п машинистов: 1,25 к затратам труда машинистов: 1,25 к затратам труда и к з/п рабочих: 1,15 Индексы: к з/п рабочих: 17.361, к стоимости машин: 8.533, к з/п машинистов: 17.361, к материалам: 5.696, (Н.Р. 121\*0.9 = 108.90% = 2508.02 руб. С.П. 76\*0.85 = 64.60% = 1487.77 руб.)** | **1000 м2 поверхности** | **0.3066** [306.6/1000] | **987,92 343.37** | **643.44 89.30** | **3513.06** | **1827.72** | **1683.38 475.33** | **35.36 5.51** | **10.84 1.69** |
|  | 101-0792-103П | Геотекстиль иглопробивной, плотностью 250 г/м2 (ТССЦ 2.2016 Санкт-Петербург Эталон 2012) | м2 | 315.798 *[306.6\*1.03]* | (27.57) |  | (8706.55) |  |  |  |  |
|  |  | **Итого прямых затрат в базовом уровне цен:** | **руб.** |  |  |  | **1268925** | **698620** | **24474 7710** |  | **4041 28** |
|  |  | Коэффициент на стесненность: |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **Итого со стесненностью:** | **руб.** |  |  |  | **1268925** | **698620** | **24474 7710** |  | **4041 28** |
|  |  | Индекс к оплате труда рабочих: |  | 1 |  |  | 698620 |  |  |  |  |
|  |  | Индекс к стоимости эксплуатации машин: |  | 1 |  |  | 24474 |  |  |  |  |
|  |  | в том числе зарплата машинистов: |  | 1 |  |  | 7710 |  |  |  |  |
|  |  | Индекс к стоимости материалов: |  | 1 |  |  | 545832 |  |  |  |  |
|  |  | Материалы в текущем уровне цен: |  | 1 |  |  | 545829 |  |  |  |  |
|  |  | **Итого с индексацией:** | **руб.** |  |  |  | **1814754** | **698620** | **24474 7710** |  | **4041 28** |
|  |  | Накладные расходы %: | % |  |  |  | 659649 |  |  |  |  |
|  |  | **Итого с накладными:** | **руб.** |  |  |  | **2474403** |  |  |  |  |
|  |  | Сметная прибыль %: | % |  |  |  | 376683 |  |  |  |  |
|  |  | **Итого:** | **руб.** |  |  |  | **2851086** |  |  |  |  |
|  |  | Резерв средств на непредвиденные расходы % | % | 2 |  |  | 57022 |  |  |  |  |
|  |  | **Итого:** | **руб.** |  |  |  | **2908108** |  |  |  |  |
|  |  | Налог на добавленную стоимость % | % | 18 |  |  | 523459.44 |  |  |  |  |
|  |  | **Всего по разделу:** | **руб.** |  |  |  | **3431567** |  |  |  |  |
| **Раздел 6. Устройство газона и озеленение територрии.** | | | | | | | | | | | |
| **1** | **ТЕР 01-01-014-02** | **Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,4 (0,35-0,45) м3, группа грунтов 2 к стоим. экспл. машин в.т.ч. з/п машинистов: 1,25 к затратам труда машинистов: 1,25 к затратам труда и к з/п рабочих: 1,15 Индексы: к з/п рабочих: 17.361, к стоимости машин: 8.743, к з/п машинистов: 17.361, к материалам: 6.114, (Н.Р. 81\*0.9 = 72.90% = 14251.43 руб. С.П. 40\*0.85 = 34.00% = 6646.76 руб.)** | **1000 м3 грунта** | **0.81786** [4089.3\*0.2/1000] | **7431,09 227.76** | **7197.18 1149.06** | **54728.53** | **3233.93** | **51463.80 16315.35** | **23.87 75.25** | **19.52 61.54** |
| **2** | **ТЕР 47-01-046-03** | **Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона с внесением растительной земли слоем 15 см механизированным способом к стоим. экспл. машин в.т.ч. з/п машинистов: 1,25 к затратам труда машинистов: 1,25 к затратам труда и к з/п рабочих: 1,15 Индексы: к з/п рабочих: 17.361, к стоимости машин: 8.372, к з/п машинистов: 17.361, к материалам: 4.807, (Н.Р. 98\*0.9 = 88.20% = 246153.71 руб. С.П. 72\*0.85 = 61.20% = 170800.53 руб.)** | **100 м2** | **40.893** [4089.3/100] | **1975,40 391.72** | **8.68 1.39** | **590672.60** | **278099.02** | **2971.65 986.82** | **40.34 0.09** | **1649.62 3.68** |
| **3** | **ТЕР 47-01-046-05** | **На каждые 5 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к расценкам с 47-01-046-01 по 47-01-046-04 к стоим. экспл. машин в.т.ч. з/п машинистов: 1,25 к затратам труда машинистов: 1,25 к затратам труда и к з/п рабочих: 1,15 Индексы: к з/п рабочих: 17.361, к материалам: 4.807, (Н.Р. 98\*0.9 = 88.20% = 38246.47 руб. С.П. 72\*0.85 = 61.20% = 26538.36 руб.)** | **100 м2** | **40.893** [4089.3/100] | **586,08 61.08** | **0 0** | **146563.98** | **43363.34** | **0 0** | **6.29 0** | **257.22 0** |
| **4** | **ТЕР 47-01-046-06** | **Посев газонов партерных, мавританских и обыкновенных вручную к стоим. экспл. машин в.т.ч. з/п машинистов: 1,25 к затратам труда машинистов: 1,25 к затратам труда и к з/п рабочих: 1,15 Индексы: к з/п рабочих: 17.361, к стоимости машин: 8.561, к з/п машинистов: 17.361, к материалам: 11.324, (Н.Р. 98\*0.9 = 88.20% = 73662.65 руб. С.П. 72\*0.85 = 61.20% = 51112.86 руб.)** | **100 м2** | **40.893** [4089.3/100] | **401,14 71.23** | **308.31 46.41** | **168506.33** | **50569.27** | **107934.70 32948.47** | **6.89 3.43** | **281.75 140.26** |
|  | 414-9230-009П | Смесь газонная "Робустика" (20 кг), парковая (ТССЦ 2.2016 Санкт-Петербург Эталон 2012) | кг | 81.786 | (183.86) |  | (15037.17) |  |  |  |  |
| **5** | **ТЕРэ 2.01-01-02-001** | **Корчевка отдельно стоящего кустарника (вручную) Индексы: к з/п рабочих: 17.361, (Н.Р. 105 = 105.00% = 817.39 руб. С.П. 15 = 15.00% = 116.77 руб.)** | **1 куст** | **1** | **44,84 44.84** | **0 0** | **778.47** | **778.47** | **0 0** | **0.44 0** | **0.44 0** |
|  | 407-0014 | Земля растительная (ТССЦ 2.2016 Санкт-Петербург Эталон 2012) | м3 | 0.1 | (504.69) |  | (50.47) |  |  |  |  |
| **6** | **ТЕР 47-01-007-18** | **Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев и кустарников с квадратным комом земли вручную размером 1,3x1,3x0,6 м с добавлением растительной земли до 50% к стоим. экспл. машин в.т.ч. з/п машинистов: 1,25 к затратам труда машинистов: 1,25 к затратам труда и к з/п рабочих: 1,15 Индексы: к з/п рабочих: 17.361, к материалам: 4.807, (Н.Р. 98\*0.9 = 88.20% = 85959.66 руб. С.П. 72\*0.85 = 61.20% = 59645.48 руб.)** | **10 ям** | **6.2** [62/10] | **2449,99 905.44** | **0 0** | **143492.77** | **97459.93** | **0 0** | **94.91 0** | **588.44 0** |
|  | 414-0473 | Перегной (ТССЦ 2.2016 Санкт-Петербург Эталон 2012) | м3 | 4.774 | (507.44) |  | (2422.52) |  |  |  |  |
| **7** | **ТЕР 47-01-009-06** | **Посадка деревьев и кустарников с комом земли размером 0,8x0,8x0,5 м к стоим. экспл. машин в.т.ч. з/п машинистов: 1,25 к затратам труда машинистов: 1,25 к затратам труда и к з/п рабочих: 1,15 Индексы: к з/п рабочих: 17.361, к стоимости машин: 7.383, к з/п машинистов: 17.361, к материалам: 4.052, (Н.Р. 98\*0.9 = 88.20% = 56527.33 руб. С.П. 72\*0.85 = 61.20% = 39223.04 руб.)** | **10 деревьев или кустарников** | **6.2** [62/10] | **1312,13 549.48** | **321.21 45.94** | **84938.33** | **59145.04** | **14703.26 4944.90** | **46.73 3.09** | **289.73 19.16** |
|  | 414-9001-101П | Клен красный+татарский (черноклен), высота 2,0-2,5 м (ТССЦ 2.2016 Санкт-Петербург Эталон 2012) | шт. | 27 *[24+3]* | (1407.32) |  | (37997.64) |  |  |  |  |
|  | 414-9001-100П | Ива плакучая, высота 2,0-2,5 м (ТССЦ 2.2016 Санкт-Петербург Эталон 2012) | шт. | 18 | (1409.68) |  | (25374.24) |  |  |  |  |
|  | 414-9001-108П | Ясень обыкновенный, высота 2,0-2,5 м (ТССЦ 2.2016 Санкт-Петербург Эталон 2012) | шт. | 5 | (1428.18) |  | (7140.90) |  |  |  |  |
|  | 414-9001-102Пприм. | Береза повислая, высота 2,0-2,5 м (ТССЦ 2.2016 Санкт-Петербург Эталон 2012) | шт. | 12 | (1813.56) |  | (21762.72) |  |  |  |  |
| **8** | **ТЕР 47-01-007-13** | **Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев и кустарников с квадратным комом земли вручную размером 1,0x1,0x0,6 м с добавлением растительной земли до 50% к стоим. экспл. машин в.т.ч. з/п машинистов: 1,25 к затратам труда машинистов: 1,25 к затратам труда и к з/п рабочих: 1,15 Индексы: к з/п рабочих: 17.361, к материалам: 4.807, (Н.Р. 98\*0.9 = 88.20% = 70583.02 руб. С.П. 72\*0.85 = 61.20% = 48975.97 руб.)** | **10 ям** | **6.7** [(66+1)/10] | **1916,49 687.99** | **0 0** | **119592.28** | **80026.10** | **0 0** | **72.12 0** | **483.20 0** |
|  | 414-0473 | Перегной (ТССЦ 2.2016 Санкт-Петербург Эталон 2012) | м3 | 4.355 | (507.44) |  | (2209.90) |  |  |  |  |
| **9** | **ТЕР 47-01-009-05** | **Посадка деревьев и кустарников с комом земли размером 0,5x0,5x0,4 м (1куст существующий) к стоим. экспл. машин в.т.ч. з/п машинистов: 1,25 к затратам труда машинистов: 1,25 к затратам труда и к з/п рабочих: 1,15 Индексы: к з/п рабочих: 17.361, к стоимости машин: 7.280, к з/п машинистов: 17.361, к материалам: 3.998, (Н.Р. 98\*0.9 = 88.20% = 32398.90 руб. С.П. 72\*0.85 = 61.20% = 22480.87 руб.)** | **10 деревьев или кустарников** | **6.7** [(66+1)/10] | **981,26 278.06** | **265.00 37.74** | **57007.11** | **32343.58** | **12925.64 4389.87** | **23.64 2.51** | **158.39 16.82** |
|  | 414-9110-003Пприм. | Кустарники пузыреплодник калинолистный "Дартс Голд "+"Коппертина"(ТССЦ 2.2016 Санкт-Петербург Эталон 2012) | шт. | 24 *[20+4]* | (406.92) |  | (9766.08) |  |  |  |  |
|  | 414-9110-002Пприм. | Кустарники лапчатка голдфингер (ТССЦ 2.2016 Санкт-Петербург Эталон 2012) | шт. | 8 | (421.65) |  | (3373.20) |  |  |  |  |
|  | 414-9110-082Пприм. | Калина обыкновенная "Розеум" ("Бульденеж")(ТССЦ 2.2016 Санкт-Петербург Эталон 2012) | шт. | 4 | (139.16) |  | (556.64) |  |  |  |  |
|  | 414-9110-082П | Сирень венгерская (ТССЦ 2.2016 Санкт-Петербург Эталон 2012) | шт. | 18 | (139.16) |  | (2504.88) |  |  |  |  |
|  | 414-0201 | Дерен сибирский белый, высота 1,25-1,5 м (ТССЦ 2.2016 Санкт-Петербург Эталон 2012) | шт. | 12 | (104.46) |  | (1253.52) |  |  |  |  |
| **10** | **ТЕР 47-01-031-13** | **Подготовка стандартных посадочных мест для однорядной живой изгороди вручную с добавлением растительной земли до 50% к стоим. экспл. машин в.т.ч. з/п машинистов: 1,25 к затратам труда машинистов: 1,25 к затратам труда и к з/п рабочих: 1,15 Индексы: к з/п рабочих: 17.361, к материалам: 4.807, (Н.Р. 98\*0.9 = 88.20% = 14738.50 руб. С.П. 72\*0.85 = 61.20% = 10226.72 руб.)** | **10 м траншей** | **11.38** [113.8/10] | **215,83 84.58** | **0 0** | **23890.18** | **16710.32** | **0 0** | **8.87 0** | **100.94 0** |
| **11** | **ТЕР 47-01-033-01** | **Посадка кустарников-саженцев в живую изгородь однорядную и вьющихся растений к стоим. экспл. машин в.т.ч. з/п машинистов: 1,25 к затратам труда машинистов: 1,25 к затратам труда и к з/п рабочих: 1,15 Индексы: к з/п рабочих: 17.361, к стоимости машин: 8.563, к з/п машинистов: 17.361, к материалам: 11.331, (Н.Р. 98\*0.9 = 88.20% = 10627.83 руб. С.П. 72\*0.85 = 61.20% = 7374.41 руб.)** | **10 м живой изгороди** | **11.38** [113.8/10] | **78,59 58.11** | **19.13 2.88** | **13520.22** | **11480.69** | **1864.16 569.00** | **5.30 0.21** | **60.31 2.39** |
|  | 414-9110-066П | Кизильник блестящий (ТССЦ 2.2016 Санкт-Петербург Эталон 2012) | шт. | 28 | (115.22) |  | (3226.16) |  |  |  |  |
|  | 414-9110-078П | Роза морщинолистная (c красными цветами)(ТССЦ 2.2016 Санкт-Петербург Эталон 2012) | шт. | 97 | (96.85) |  | (9394.45) |  |  |  |  |
|  | 414-9110-089П | Снежноягодник, высота 0,4-0,5 м (ТССЦ 2.2016 Санкт-Петербург Эталон 2012) | шт. | 101 | (99.75) |  | (10074.75) |  |  |  |  |
| **12** | **ТЕР 47-01-053-01** | **Устройство насыпных клумб и рабаток при высоте настилаемого слоя до 0,1 м к стоим. экспл. машин в.т.ч. з/п машинистов: 1,25 к затратам труда машинистов: 1,25 к затратам труда и к з/п рабочих: 1,15 Индексы: к з/п рабочих: 17.361, к материалам: 3.132, (Н.Р. 98\*0.9 = 88.20% = 854.31 руб. С.П. 72\*0.85 = 61.20% = 592.79 руб.)** | **100 м2** | **0.4** [40/100] | **625,48 139.48** | **0 0** | **1577.47** | **968.61** | **0 0** | **13.39 0** | **5.36 0** |
|  | 407-0014 | Земля растительная (ТССЦ 2.2016 Санкт-Петербург Эталон 2012) | м3 | 2.8 | (504.69) |  | (1413.13) |  |  |  |  |
| **13** | **ТЕР 47-01-054-04** | **Посадка цветов в клумбы, рабатки и вазы-цветочницы летников горшечных к стоим. экспл. машин в.т.ч. з/п машинистов: 1,25 к затратам труда машинистов: 1,25 к затратам труда и к з/п рабочих: 1,15 Индексы: к з/п рабочих: 17.361, к стоимости машин: 8.562, к з/п машинистов: 17.361, к материалам: 11.372, (Н.Р. 98\*0.9 = 88.20% = 3231.04 руб. С.П. 72\*0.85 = 61.20% = 2241.95 руб.)** | **1000 шт.** | **1.6** [1600/1000] | **137,09 131.03** | **5.63 0.85** | **3724.65** | **3639.70** | **77.13 23.61** | **10.35 0.06** | **16.56 0.10** |
|  | 414-9340-038Пприм. | Рассада летников (ТССЦ 2.2016 Санкт-Петербург Эталон 2012) | шт. | 1600 | (28.11) |  | (44976.00) |  |  |  |  |
| **14** | **ТЕР 47-01-052-01** | **Устройство альпинариев и рокариев к стоим. экспл. машин в.т.ч. з/п машинистов: 1,25 к затратам труда машинистов: 1,25 к затратам труда и к з/п рабочих: 1,15 Индексы: к з/п рабочих: 17.361, к стоимости машин: 8.468, к з/п машинистов: 17.361, к материалам: 4.393, (Н.Р. 98\*0.9 = 88.20% = 10431.23 руб. С.П. 72\*0.85 = 61.20% = 7238.00 руб.)** | **100 м2 альпинариев или рокариев** | **0.5326** [53.26/100] | **2470,23 1239.38** | **233.41 39.68** | **14846.30** | **11459.89** | **1052.69 366.90** | **124.06 3.29** | **66.07 1.75** |
|  | мц | Чистец шерстистый | шт. | 2 | (50.85) |  | (102) |  |  |  |  |
|  | мц | Колосняк песчаный Elymus arenarius | шт. | 4 | (93.22) |  | (373) |  |  |  |  |
|  | мц | Пеннисетум лисохвостый (перистощетинник лисохвостный) | шт. | 4 | (198.02) |  | (792) |  |  |  |  |
|  | мц | Пеннисетум Rubrum(перистощетинник щетинистый ) | шт. | 4 | (249.44) |  | (998) |  |  |  |  |
|  | мц | Хоста Hosta | шт. | 4 | (115.25) |  | (461) |  |  |  |  |
|  | мц | Астильба (цвет соцветий сиренево-розовый) | шт. | 8 | (194.92) |  | (1559) |  |  |  |  |
|  | мц | Астильба (цвет соцветий белый) | шт. | 8 | (194.92) |  | (1559) |  |  |  |  |
|  | мц | Бадан (Bergenia) | шт. | 6 | (268.08) |  | (1608) |  |  |  |  |
|  |  | **Итого прямых затрат в базовом уровне цен:** | **руб.** |  |  |  | **1423839** | **689278** | **192993 60545** |  | **3978 246** |
|  |  | Коэффициент на стесненность: |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **Итого со стесненностью:** | **руб.** |  |  |  | **1423839** | **689278** | **192993 60545** |  | **3978 246** |
|  |  | Индекс к оплате труда рабочих: |  | 1 |  |  | 689278 |  |  |  |  |
|  |  | Индекс к стоимости эксплуатации машин: |  | 1 |  |  | 192993 |  |  |  |  |
|  |  | в том числе зарплата машинистов: |  | 1 |  |  | 60545 |  |  |  |  |
|  |  | Индекс к стоимости материалов: |  | 1 |  |  | 541568 |  |  |  |  |
|  |  | Материалы в текущем уровне цен: |  | 1 |  |  | 205986 |  |  |  |  |
|  |  | **Итого с индексацией:** | **руб.** |  |  |  | **1629825** | **689278** | **192993 60545** |  | **3978 246** |
|  |  | Накладные расходы %: | % |  |  |  | 658483 |  |  |  |  |
|  |  | **Итого с накладными:** | **руб.** |  |  |  | **2288308** |  |  |  |  |
|  |  | Сметная прибыль %: | % |  |  |  | 453215 |  |  |  |  |
|  |  | **Итого:** | **руб.** |  |  |  | **2741523** |  |  |  |  |
|  |  | Резерв средств на непредвиденные расходы % | % | 2 |  |  | 54830 |  |  |  |  |
|  |  | **Итого:** | **руб.** |  |  |  | **2796353** |  |  |  |  |
|  |  | Налог на добавленную стоимость % | % | 18 |  |  | 503343.54 |  |  |  |  |
|  |  | **Всего по разделу:** | **руб.** |  |  |  | **3299697** |  |  |  |  |
| **Раздел 7. Установка оборудования площадок для отдыха .** | | | | | | | | | | | |
| **1** | **ТЕРэ 2.01-06-06-001** | **Расстановка малых архитектурных форм (диваны, скамейки, вазы, урны) при массе до 100 кг: на расстояние до 100 м Индексы: к з/п рабочих: 1.760, к стоимости машин: 1.517, к з/п машинистов: 1.760, (Н.Р. 105 = 105.00% = 7488.95 руб. С.П. 15 = 15.00% = 1069.85 руб.)** | **1 шт** | **51** | **177,50 26.50** | **151.00 52.96** | **14061.06** | **2378.64** | **11682.42 4753.69** | **0.26 155.77** | **13.26 7944.27** |
|  | мц | ВАЗОН в-7/2 | шт | 11 | (2658.35) |  | (29241.85) |  |  |  |  |
|  | мц | Урна У-30 | шт | 12 | (3099.09) |  | (37189.08) |  |  |  |  |
|  | мц | Урна У-108 | шт | 6 | (3099.09) |  | (18594.54) |  |  |  |  |
|  | мц | скамья парковая С-62/1 | шт | 8 | (9027.67) |  | (72221.36) |  |  |  |  |
|  | мц | скамья парковая С-62/2 | шт | 2 | (11340.92) |  | (22681.84) |  |  |  |  |
|  | мц | скамья парковая С-78 | шт | 12 | (14631.3) |  | (175575.60) |  |  |  |  |
| **2** | **ТЕРэ 2.01-06-06-004** | **На последующие 100 м прибавлять к расценке: расстановка малых архитектурных форм (диваны, скамейки, вазы, урны) при массе 100-200 кг Индексы: к з/п рабочих: 1.760, к стоимости машин: 1.517, к з/п машинистов: 1.760, (Н.Р. 105 = 105.00% = 265.79 руб. С.П. 15 = 15.00% = 37.97 руб.)** | **1 шт** | **2** | **129,58 40.76** | **88.82 31.15** | **412.96** | **143.48** | **269.48 109.65** | **0.40 155.77** | **0.80 311.54** |
| **3** | **ТЕРэ 2.01-06-06-006** | **На последующие 100 м прибавлять к расценке: расстановка малых архитектурных форм (диваны, скамейки, вазы, урны) при массе более 200 кг Индексы: к з/п рабочих: 1.760, к стоимости машин: 1.517, к з/п машинистов: 1.760, (Н.Р. 105 = 105.00% = 1936.41 руб. С.П. 15 = 15.00% = 276.63 руб.)** | **1 шт** | **12** | **156,53 49.94** | **106.59 37.38** | **2995.09** | **1054.73** | **1940.36 789.47** | **0.49 155.77** | **5.88 1869.24** |
| **4** | **ТЕРэ 4.01-23-008-09** | **Установка стенки гимнастической или аналогичных металлических малых архитектурных форм на 2 стойках на бетонном основании. Индексы: к з/п рабочих: 1.760, к стоимости машин: 1.804, к з/п машинистов: 1.760, к материалам: 1.273, (Н.Р. 88 = 88.00% = 1145.20 руб. С.П. 48 = 48.00% = 624.65 руб.)** | **1 шт** | **1** | **1698,00 692.40** | **148.14 47.01** | **2577.42** | **1218.62** | **267.25 82.74** | **0 0** | **0 0** |
|  | мц | информационный стенд ИС-10 | шт | 1 | (12561.55) |  | (12561.55) |  |  |  |  |
|  |  | **Итого прямых затрат в базовом уровне цен:** | **руб.** |  |  |  | **20047** | **4795** | **14160 5736** |  | **20 10125** |
|  |  | Коэффициент на стесненность: |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **Итого со стесненностью:** | **руб.** |  |  |  | **20047** | **4795** | **14160 5736** |  | **20 10125** |
|  |  | Индекс к оплате труда рабочих: |  | 1 |  |  | 4795 |  |  |  |  |
|  |  | Индекс к стоимости эксплуатации машин: |  | 1 |  |  | 14160 |  |  |  |  |
|  |  | в том числе зарплата машинистов: |  | 1 |  |  | 5736 |  |  |  |  |
|  |  | Индекс к стоимости материалов: |  | 1 |  |  | 1092 |  |  |  |  |
|  |  | Материалы в текущем уровне цен: |  | 1 |  |  | 368066 |  |  |  |  |
|  |  | **Итого с индексацией:** | **руб.** |  |  |  | **388113** | **4795** | **14160 5736** |  | **20 10125** |
|  |  | Накладные расходы %: | % |  |  |  | 10836 |  |  |  |  |
|  |  | **Итого с накладными:** | **руб.** |  |  |  | **398949** |  |  |  |  |
|  |  | Сметная прибыль %: | % |  |  |  | 2009 |  |  |  |  |
|  |  | **Итого:** | **руб.** |  |  |  | **400958** |  |  |  |  |
|  |  | Резерв средств на непредвиденные расходы % | % | 2 |  |  | 8019 |  |  |  |  |
|  |  | **Итого:** | **руб.** |  |  |  | **408977** |  |  |  |  |
|  |  | Налог на добавленную стоимость % | % | 18 |  |  | 73615.86 |  |  |  |  |
|  |  | **Всего по разделу:** | **руб.** |  |  |  | **482593** |  |  |  |  |
| **Раздел 8. Вывоз мусора.** | | | | | | | | | | | |
| **1** | **01-01-01-041** | **Погрузка при автомобильных перевозках. мусора строительного с погрузкой вручную (ТССЦ 2.2016 Санкт-Петербург Эталон 2012) V=14,5м(б.к.)\*0,1т=1,45т** | **руб. за 1т** | **1.45** | **508,70 0** | **508.70 508.70** | **737.62** | **0** | **737.62 737.62** | **0 0** | **0 0** |
| **2** | **01-01-01-043** | **Погрузка при автомобильных перевозках. мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 (ТССЦ 2.2016 Санкт-Петербург Эталон 2012)V=72м2 (асфальт)\*0,1\*2,2\*0,9+649,2м3 (грунт)\*1,2=14,256т+779,04т=793,296т** | **руб. за 1т** | **793.296** | **35,54 0** | **35.54 35.54** | **28193.74** | **0** | **28193.74 28193.74** | **0 0** | **0 0** |
| **3** | **03-21-01-030** | **Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера, I класс груза, расстояние перевозки до 30км. (ТССЦ 2.2016 Санкт-Петербург Эталон 2012)V=(1150,6+643,565+817,86)м3 грунт\*1,2=3134,43т** | **руб. за 1 т** | **3929.176** [3134.43+793.296+1.45] | **197,34 0** | **197.34 0** | **775383.59** | **0** | **775383.59 0** | **0 0** | **0 0** |
|  |  | **Итого прямых затрат в базовом уровне цен:** | **руб.** |  |  |  | **804315** | **0** | **804315 28931** |  | **0 0** |
|  |  | Коэффициент на стесненность: |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **Итого со стесненностью:** | **руб.** |  |  |  | **804315** | **0** | **804315 28931** |  | **0 0** |
|  |  | Индекс к оплате труда рабочих: |  | 1 |  |  | 0 |  |  |  |  |
|  |  | Индекс к стоимости эксплуатации машин: |  | 1 |  |  | 804315 |  |  |  |  |
|  |  | в том числе зарплата машинистов: |  | 1 |  |  | 28931 |  |  |  |  |
|  |  | Индекс к стоимости материалов: |  | 1 |  |  | 0 |  |  |  |  |
|  |  | Прочие расходы |  | 1 |  |  | 0 |  |  |  |  |
|  |  | **Итого с индексацией:** | **руб.** |  |  |  | **804315** | **0** | **804315 28931** |  | **0 0** |
|  |  | Резерв средств на непредвиденные расходы % | % | 2 |  |  | 16086 |  |  |  |  |
|  |  | **Итого:** | **руб.** |  |  |  | **820401** |  |  |  |  |
|  |  | Налог на добавленную стоимость % | % | 18 |  |  | 147672.18 |  |  |  |  |
|  |  | **Всего по разделу:** | **руб.** |  |  |  | **968073** |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | **Итого по всем разделам:** | **руб.** |  |  |  | **15609812** |  |  |  |  |
|  |  | **Всего по смете:** | **руб.** |  |  |  | **15609812** |  |  |  |  |

Составил: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /Кубышкина О.Н./

Проверил: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /Слепнев И.А./

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  | | --- | --- | |  | Приложение № 2  к Постановлению МА МО город Петергоф от 29.03.2016 г. № 19  Приложение № 1 к ВЦП  Утверждаю:  Глава МА МО г.Петергоф  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/А.В.Шифман/  « 29 » марта 2016 г |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | |  |  |  |  | |  |

Локальная смета

на создание зоны отдыха по

адресу: г. Санкт-Петербург, Петергоф, Эрлеровский б-р, д.20.

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

*Основание: проект: шифр* 10-2014-АС*, ведомость объёмов работ*

Составлен(а) в уровне цен на: **февраль** 2016 года

Наименование региона: СПб

Наименование редакции СНБ: **"Госэталон 2012 редакция 2014 года"**

Наименование сборника индексов пересчета: ЦМЭЦ

Наименование сборника текущих цен: ТССЦ Сметная стоимость: 16431292.00 руб.

Нормативная трудоемкость: 9874.00 ч.-час.

Зарплата основных рабочих: 1748576.00 руб.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Шифр | Наименование работ и затрат, | Единица | Кол-во | Стоимость единицы, руб. | | Общая стоимость, руб. | | | Затраты труда | |
| п.п. | норматива | материалов, изделий и конструкций | измер. |  | ВСЕГО | экспл. машин | ВСЕГО | основной | экспл. машин | рабочих-строителей, чел-ч. | |
|  |  |  |  |  | основной | в. т.ч. з/пл |  | заработной | в. т.ч. з/пл | на | всего |
|  |  |  |  |  | з/пл | машинистов |  | платы | машинистов | единицу |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| **Раздел 1.Подготовительные работы.** | | | | | | | | | | | |
| **1** | **ТЕР 47-01-001-03** | **Разбивка участка к стоим. экспл. машин в.т.ч. з/п машинистов: 1,25 к затратам труда машинистов: 1,25 к затратам труда и к з/п рабочих: 1,15 Индексы: к з/п рабочих: 17.361, к материалам: 3.270, (Н.Р. 98\*0.9 = 88.20% = 187451.60 руб. С.П. 72\*0.85 = 61.20% = 130068.46 руб.)** | **100 м2** | **128.997** [12899.7/100] | **102,38 94.90** | **0 0** | **215685.38** | **212530.16** | **0 0** | **8.76 0** | **1130.01 0** |
| **2** | **ТЕР 01-01-014-02** | **Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,4 (0,35-0,45) м3, группа грунтов 2 (покрытия тротуара с верхним грунтовым слоем ) к стоим. экспл. машин в.т.ч. з/п машинистов: 1,25 к затратам труда машинистов: 1,25 к затратам труда и к з/п рабочих: 1,15 Индексы: к з/п рабочих: 17.361, к стоимости машин: 8.743, к з/п машинистов: 17.361, к материалам: 6.114, (Н.Р. 81\*0.9 = 72.90% = 3219.32 руб. С.П. 40\*0.85 = 34.00% = 1501.47 руб.)** | **1000 м3 грунта** | **0.18475** [(1847.5\*0.1)/1000] | **7431,09 227.76** | **7197.18 1149.06** | **12362.87** | **730.53** | **11625.38 3685.55** | **23.87 75.25** | **4.41 13.90** |
| **3** | **ТЕРэ 2.01-06-06-001прим.** | **Демонтаж малых архитектурных форм (диваны, скамейки, вазы, урны) при массе до 100 кг: на расстояние до 100 м Индексы: к з/п рабочих: 1.760, к стоимости машин: 1.517, к з/п машинистов: 1.760, (Н.Р. 105 = 105.00% = 2496.31 руб. С.П. 15 = 15.00% = 356.62 руб.)** | **1 шт** | **17** | **177,50 26.50** | **151.00 52.96** | **4687.02** | **792.88** | **3894.14 1584.56** | **0.26 155.77** | **4.42 2648.09** |
|  |  | **Итого прямых затрат в базовом уровне цен:** | **руб.** |  |  |  | **232735** | **214054** | **15520 5270** |  | **1139 2662** |
|  |  | Коэффициент на стесненность: |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **Итого со стесненностью:** | **руб.** |  |  |  | **232735** | **214054** | **15520 5270** |  | **1139 2662** |
|  |  | Индекс к оплате труда рабочих: |  | 1 |  |  | 214054 |  |  |  |  |
|  |  | Индекс к стоимости эксплуатации машин: |  | 1 |  |  | 15520 |  |  |  |  |
|  |  | в том числе зарплата машинистов: |  | 1 |  |  | 5270 |  |  |  |  |
|  |  | Индекс к стоимости материалов: |  | 1 |  |  | 3162 |  |  |  |  |
|  |  | Материалы в текущем уровне цен: |  | 1 |  |  | 0 |  |  |  |  |
|  |  | **Итого с индексацией:** | **руб.** |  |  |  | **232735** | **214054** | **15520 5270** |  | **1139 2662** |
|  |  | Накладные расходы %: | % |  |  |  | 193167 |  |  |  |  |
|  |  | **Итого с накладными:** | **руб.** |  |  |  | **425902** |  |  |  |  |
|  |  | Сметная прибыль %: | % |  |  |  | 131927 |  |  |  |  |
|  |  | **Итого:** | **руб.** |  |  |  | **557829** |  |  |  |  |
|  |  | Резерв средств на непредвиденные расходы % | % | 2 |  |  | 11157 |  |  |  |  |
|  |  | **Итого:** | **руб.** |  |  |  | **568986** |  |  |  |  |
|  |  | Налог на добавленную стоимость % | % | 18 |  |  | 102417.48 |  |  |  |  |
|  |  | **Всего по разделу:** | **руб.** |  |  |  | **671403** |  |  |  |  |
| **Раздел 2. Восстановление верхнего слоя асфальтобетонного покрытия.** | | | | | | | | | | | |
| **1** | **ТЕРр 68-12-10** | **Снятие деформированных асфальтобетонных покрытий самоходными холодными фрезами с шириной фрезерования 500-1000 мм и толщиной слоя до 110 мм Индексы: к з/п рабочих: 17.361, к стоимости машин: 6.520, к з/п машинистов: 17.361, (Н.Р. 88 = 88.00% = 19282.59 руб. С.П. 48 = 48.00% = 10517.77 руб.)** | **1000 м2 покрытия** | **1.8936** [1893.6/1000] | **11401,34 188.80** | **11212.54 477.73** | **144639.83** | **6206.76** | **138433.07 15705.27** | **19.79 30.39** | **37.47 57.55** |
|  | 410-9014-001П | Асфальтобетонная крошка (ТССЦ 2.2016 Санкт-Петербург Эталон 2012) | т | 412.42608 | (0) |  | (0) |  |  |  |  |
|  | 410-9014-001П | Асфальтобетонная крошка (ТССЦ 2.2016 Санкт-Петербург Эталон 2012) | т | -412.42608 | (394.21) |  | (-162582.48) |  |  |  |  |
| **2** | **ТЕРр 68-9-1** | **Исправление профиля оснований щебеночных с добавлением нового материала Индексы: к з/п рабочих: 17.361, к стоимости машин: 9.521, к з/п машинистов: 17.361, к материалам: 11.324, (Н.Р. 88 = 88.00% = 4738.96 руб. С.П. 48 = 48.00% = 2584.89 руб.)** | **1000 м2 площади основания** | **0.1775** [177.5/1000] | **5837,15 863.30** | **4919.85 884.24** | **11083.31** | **2660.33** | **8314.44 2724.85** | **87.29 56.00** | **15.49 9.94** |
|  | 408-0020 | Щебень из природного камня для строительных работ марка 600, фракция 40-70 мм (ТССЦ 2.2016 Санкт-Петербург Эталон 2012) | м3 | 15.6555 *[177.5\*0.07\*1.26]* | (855.75) |  | (13397.19) |  |  |  |  |
|  | 408-0018 | Щебень из природного камня для строительных работ марка 600, фракция 10-20 мм (ТССЦ 2.2016 Санкт-Петербург Эталон 2012) | м3 | 11.1825 *[177.5\*0.05\*1.26]* | (940.8) |  | (10520.50) |  |  |  |  |
| **3** | **ТЕР 27-06-020-06** | **Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 к стоим. экспл. машин в.т.ч. з/п машинистов: 1,25 к затратам труда машинистов: 1,25 к затратам труда и к з/п рабочих: 1,15 Индексы: к з/п рабочих: 17.361, к стоимости машин: 9.490, к з/п машинистов: 17.361, к материалам: 6.437, (Н.Р. 121\*0.9 = 108.90% = 30263.95 руб. С.П. 76\*0.85 = 64.60% = 17952.72 руб.)** | **1000 м2 покрытия** | **1.775** [1775/1000] | **2631,62 517.97** | **2046.51 383.86** | **51201.72** | **15961.65** | **34472.95 11828.94** | **44.05 23.81** | **78.19 42.26** |
|  | 410-9010-025П | Смеси асфальтобетонные горячая пористая, марка I крупнозернистая (ТССЦ 2.2016 Санкт-Петербург Эталон 2012) | т | 164.1875 | (2679.07) |  | (439869.81) |  |  |  |  |
| **4** | **ТЕР 27-06-020-01** | **Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 к стоим. экспл. машин в.т.ч. з/п машинистов: 1,25 к затратам труда машинистов: 1,25 к затратам труда и к з/п рабочих: 1,15 Индексы: к з/п рабочих: 17.361, к стоимости машин: 9.486, к з/п машинистов: 17.361, к материалам: 3.818, (Н.Р. 121\*0.9 = 108.90% = 30284.09 руб. С.П. 76\*0.85 = 64.60% = 17964.67 руб.)** | **1000 м2 покрытия** | **1.775** [1775/1000] | **2928,76 517.97** | **2054.15 384.46** | **52965.64** | **15961.65** | **34587.06 11847.43** | **44.05 23.85** | **78.19 42.33** |
|  | 410-9010-015П | Смеси асфальтобетонные горячая плотная, марка I, тип Б мелкозернистая (ТССЦ 2.2016 Санкт-Петербург Эталон 2012) | т | 171.465 | (2931.07) |  | (502575.92) |  |  |  |  |
|  |  | **Итого прямых затрат в базовом уровне цен:** | **руб.** |  |  |  | **259890** | **40790** | **215808 42106** |  | **209 152** |
|  |  | Коэффициент на стесненность: |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **Итого со стесненностью:** | **руб.** |  |  |  | **259890** | **40790** | **215808 42106** |  | **209 152** |
|  |  | Индекс к оплате труда рабочих: |  | 1 |  |  | 40790 |  |  |  |  |
|  |  | Индекс к стоимости эксплуатации машин: |  | 1 |  |  | 215808 |  |  |  |  |
|  |  | в том числе зарплата машинистов: |  | 1 |  |  | 42106 |  |  |  |  |
|  |  | Индекс к стоимости материалов: |  | 1 |  |  | 3293 |  |  |  |  |
|  |  | Материалы в текущем уровне цен: |  | 1 |  |  | 803781 |  |  |  |  |
|  |  | **Итого с индексацией:** | **руб.** |  |  |  | **1063671** | **40790** | **215808 42106** |  | **209 152** |
|  |  | Накладные расходы %: | % |  |  |  | 84570 |  |  |  |  |
|  |  | **Итого с накладными:** | **руб.** |  |  |  | **1148241** |  |  |  |  |
|  |  | Сметная прибыль %: | % |  |  |  | 49020 |  |  |  |  |
|  |  | **Итого:** | **руб.** |  |  |  | **1197261** |  |  |  |  |
|  |  | Резерв средств на непредвиденные расходы % | % | 2 |  |  | 23945 |  |  |  |  |
|  |  | **Итого:** | **руб.** |  |  |  | **1221206** |  |  |  |  |
|  |  | Налог на добавленную стоимость % | % | 18 |  |  | 219817.08 |  |  |  |  |
|  |  | **Всего по разделу:** | **руб.** |  |  |  | **1441023** |  |  |  |  |
| **Раздел 3. Конструкция нового асфальтобетонного покрытия проезда** | | | | | | | | | | | |
| **1** | **ТЕР 01-01-014-02** | **Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,4 (0,35-0,45) м3, группа грунтов 2 к стоим. экспл. машин в.т.ч. з/п машинистов: 1,25 к затратам труда машинистов: 1,25 к затратам труда и к з/п рабочих: 1,15 Индексы: к з/п рабочих: 17.361, к стоимости машин: 8.743, к з/п машинистов: 17.361, к материалам: 6.114, (Н.Р. 81\*0.9 = 72.90% = 11127.08 руб. С.П. 40\*0.85 = 34.00% = 5189.59 руб.)** | **1000 м3 грунта** | **0.63856** [638.56/1000] | **7431,09 227.76** | **7197.18 1149.06** | **42730.36** | **2524.96** | **40181.35 12738.53** | **23.87 75.25** | **15.24 48.05** |
| **2** | **ТЕР 27-04-016-04** | **Устройство прослойки из нетканого синтетического материала (НСМ) в земляном полотне сплошной к стоим. экспл. машин в.т.ч. з/п машинистов: 1,25 к затратам труда машинистов: 1,25 к затратам труда и к з/п рабочих: 1,15 Индексы: к з/п рабочих: 17.361, к стоимости машин: 8.533, к з/п машинистов: 17.361, к материалам: 5.696, (Н.Р. 121\*0.9 = 108.90% = 6783.77 руб. С.П. 76\*0.85 = 64.60% = 4024.17 руб.)** | **1000 м2 поверхности** | **0.8293** [829.3/1000] | **987,92 343.37** | **643.44 89.30** | **9502.20** | **4943.66** | **4553.25 1285.70** | **35.36 5.51** | **29.32 4.57** |
|  | 101-0792-103П | Геотекстиль иглопробивной, плотностью 250 г/м2 (ТССЦ 2.2016 Санкт-Петербург Эталон 2012) | м2 | 854.179 *[829.3\*1.03]* | (27.57) |  | (23549.72) |  |  |  |  |
| **3** | **ТЕР 27-04-001-01** | **Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка к стоим. экспл. машин в.т.ч. з/п машинистов: 1,25 к затратам труда машинистов: 1,25 к затратам труда и к з/п рабочих: 1,15 Индексы: к з/п рабочих: 17.361, к стоимости машин: 7.651, к з/п машинистов: 17.361, к материалам: 11.324, (Н.Р. 121\*0.9 = 108.90% = 23984.65 руб. С.П. 76\*0.85 = 64.60% = 14227.81 руб.)** | **100 м3 материала основания (в плотном теле)** | **2.90255** [829.3\*0.35/100] | **2514,62 177.17** | **2326.65 259.90** | **60951.65** | **8927.80** | **51668.87 13096.67** | **18.08 17.35** | **52.48 50.36** |
|  | 408-0124 | Песок природный для строительных работ мелкий (ТССЦ 2.2016 Санкт-Петербург Эталон 2012) | м3 | 319.2805 *[290.255\*1.1]* | (549.91) |  | (175575.54) |  |  |  |  |
| **4** | **ТЕР 27-04-016-04** | **Устройство прослойки из нетканого синтетического материала (НСМ) в земляном полотне сплошной к стоим. экспл. машин в.т.ч. з/п машинистов: 1,25 к затратам труда машинистов: 1,25 к затратам труда и к з/п рабочих: 1,15 Индексы: к з/п рабочих: 17.361, к стоимости машин: 8.533, к з/п машинистов: 17.361, к материалам: 5.696, (Н.Р. 121\*0.9 = 108.90% = 6783.77 руб. С.П. 76\*0.85 = 64.60% = 4024.17 руб.)** | **1000 м2 поверхности** | **0.8293** [829.3/1000] | **987,92 343.37** | **643.44 89.30** | **9502.20** | **4943.66** | **4553.25 1285.70** | **35.36 5.51** | **29.32 4.57** |
|  | 101-0792-103П | Геотекстиль иглопробивной, плотностью 250 г/м2 (ТССЦ 2.2016 Санкт-Петербург Эталон 2012) | м2 | 854.179 *[829.3\*1.03]* | (27.57) |  | (23549.72) |  |  |  |  |
| **5** | **ТЕР 27-04-001-04** | **Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня к стоим. экспл. машин в.т.ч. з/п машинистов: 1,25 к затратам труда машинистов: 1,25 к затратам труда и к з/п рабочих: 1,15 Индексы: к з/п рабочих: 17.361, к стоимости машин: 7.611, к з/п машинистов: 17.361, к материалам: 11.324, (Н.Р. 121\*0.9 = 108.90% = 32126.44 руб. С.П. 76\*0.85 = 64.60% = 19057.56 руб.)** | **100 м3 материала основания (в плотном теле)** | **2.4879** [(829.3\*0.3)/100] | **4043,55 275.13** | **3753.30 407.88** | **83379.77** | **11883.53** | **71070.26 17617.33** | **27.82 25.75** | **69.21 64.06** |
|  | 408-0012 | Щебень из природного камня для строительных работ марка 1000, фракция 40-70 мм (ТССЦ 2.2016 Санкт-Петербург Эталон 2012) | м3 | 261.2295 *[829.3\*0.25\*1.26]* | (1191.37) |  | (311220.99) |  |  |  |  |
|  | 408-0010 | Щебень из природного камня для строительных работ марка 1000, фракция 10-20 мм (ТССЦ 2.2016 Санкт-Петербург Эталон 2012) | м3 | 52.2459 *[829.3\*0.05\*1.26]* | (1151.22) |  | (60146.53) |  |  |  |  |
| **6** | **ТЕР 27-06-020-06** | **Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 к стоим. экспл. машин в.т.ч. з/п машинистов: 1,25 к затратам труда машинистов: 1,25 к затратам труда и к з/п рабочих: 1,15 Индексы: к з/п рабочих: 17.361, к стоимости машин: 9.490, к з/п машинистов: 17.361, к материалам: 6.437, (Н.Р. 121\*0.9 = 108.90% = 14139.66 руб. С.П. 76\*0.85 = 64.60% = 8387.72 руб.)** | **1000 м2 покрытия** | **0.8293** [829.3/1000] | **2631,62 517.97** | **2046.51 383.86** | **23922.02** | **7457.46** | **16106.15 5526.62** | **44.05 23.81** | **36.53 19.75** |
|  | 410-9010-025П | Смеси асфальтобетонные горячая пористая, марка I крупнозернистая (ТССЦ 2.2016 Санкт-Петербург Эталон 2012) | т | 76.71025 | (2679.07) |  | (205512.13) |  |  |  |  |
| **7** | **ТЕР 27-06-020-01** | **Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 к стоим. экспл. машин в.т.ч. з/п машинистов: 1,25 к затратам труда машинистов: 1,25 к затратам труда и к з/п рабочих: 1,15 Индексы: к з/п рабочих: 17.361, к стоимости машин: 9.486, к з/п машинистов: 17.361, к материалам: 3.818, (Н.Р. 121\*0.9 = 108.90% = 14149.06 руб. С.П. 76\*0.85 = 64.60% = 8393.29 руб.)** | **1000 м2 покрытия** | **0.8293** [829.3/1000] | **2928,76 517.97** | **2054.15 384.46** | **24746.14** | **7457.46** | **16159.46 5535.25** | **44.05 23.85** | **36.53 19.78** |
|  | 410-9010-015П | Смеси асфальтобетонные горячая плотная, марка I, тип Б мелкозернистая (ТССЦ 2.2016 Санкт-Петербург Эталон 2012) | т | 80.11038 | (2931.07) |  | (234809.13) |  |  |  |  |
|  |  | **Итого прямых затрат в базовом уровне цен:** | **руб.** |  |  |  | **254734** | **48139** | **204293 57086** |  | **269 211** |
|  |  | Коэффициент на стесненность: |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **Итого со стесненностью:** | **руб.** |  |  |  | **254734** | **48139** | **204293 57086** |  | **269 211** |
|  |  | Индекс к оплате труда рабочих: |  | 1 |  |  | 48139 |  |  |  |  |
|  |  | Индекс к стоимости эксплуатации машин: |  | 1 |  |  | 204293 |  |  |  |  |
|  |  | в том числе зарплата машинистов: |  | 1 |  |  | 57086 |  |  |  |  |
|  |  | Индекс к стоимости материалов: |  | 1 |  |  | 2303 |  |  |  |  |
|  |  | Материалы в текущем уровне цен: |  | 1 |  |  | 1034364 |  |  |  |  |
|  |  | **Итого с индексацией:** | **руб.** |  |  |  | **1289098** | **48139** | **204293 57086** |  | **269 211** |
|  |  | Накладные расходы %: | % |  |  |  | 109094 |  |  |  |  |
|  |  | **Итого с накладными:** | **руб.** |  |  |  | **1398192** |  |  |  |  |
|  |  | Сметная прибыль %: | % |  |  |  | 63304 |  |  |  |  |
|  |  | **Итого:** | **руб.** |  |  |  | **1461496** |  |  |  |  |
|  |  | Резерв средств на непредвиденные расходы % | % | 2 |  |  | 29230 |  |  |  |  |
|  |  | **Итого:** | **руб.** |  |  |  | **1490726** |  |  |  |  |
|  |  | Налог на добавленную стоимость % | % | 18 |  |  | 268330.68 |  |  |  |  |
|  |  | **Всего по разделу:** | **руб.** |  |  |  | **1759057** |  |  |  |  |
| **Раздел 4 Площадь набивного покрытия с верхним гравийно-песчаным слоем+зон небольшой проходимости.** | | | | | | | | | | | |
| **1** | **ТЕР 01-01-014-02** | **Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,4 (0,35-0,45) м3, группа грунтов 2 (50,8м2\*0,05м=2,54м3 - набивное покрытие) к стоим. экспл. машин в.т.ч. з/п машинистов: 1,25 к затратам труда машинистов: 1,25 к затратам труда и к з/п рабочих: 1,15 Индексы: к з/п рабочих: 17.361, к стоимости машин: 8.743, к з/п машинистов: 17.361, к материалам: 6.114, (Н.Р. 81\*0.9 = 72.90% = 23985.54 руб. С.П. 40\*0.85 = 34.00% = 11186.67 руб.)** | **1000 м3 грунта** | **1.37648** [(1373.94+50.8\*0.05)/1000] | **7431,09 227.76** | **7197.18 1149.06** | **92109.57** | **5442.80** | **86614.93 27459.17** | **23.87 75.25** | **32.86 103.58** |
| **2** | **ТЕРр 68-20-1** | **Разборка тротуаров и дорожек из плит с их отноской и укладкой в штабель Индексы: к з/п рабочих: 17.361, (Н.Р. 88 = 88.00% = 26.60 руб. С.П. 48 = 48.00% = 14.51 руб.)** | **100 м2 основания** | **0.01** [1/100] | **174,10 174.10** | **0 0** | **30.23** | **30.23** | **0 0** | **18.68 0** | **0.19 0** |
| **3** | **ТЕР 27-04-016-04** | **Устройство прослойки из нетканого синтетического материала (НСМ) в земляном полотне сплошной к стоим. экспл. машин в.т.ч. з/п машинистов: 1,25 к затратам труда машинистов: 1,25 к затратам труда и к з/п рабочих: 1,15 Индексы: к з/п рабочих: 17.361, к стоимости машин: 8.533, к з/п машинистов: 17.361, к материалам: 5.696, (Н.Р. 121\*0.9 = 108.90% = 18731.65 руб. С.П. 76\*0.85 = 64.60% = 11111.70 руб.)** | **1000 м2 поверхности** | **2.2899** [2289.9/1000] | **987,92 343.37** | **643.44 89.30** | **26237.91** | **13650.66** | **12572.64 3550.12** | **35.36 5.51** | **80.97 12.62** |
|  | 101-0792-103П | Геотекстиль иглопробивной, плотностью 250 г/м2 (ТССЦ 2.2016 Санкт-Петербург Эталон 2012) | м2 | 2358.597 *[2289.9\*1.03]* | (27.57) |  | (65026.52) |  |  |  |  |
| **4** | **ТЕР 27-04-001-01** | **Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка к стоим. экспл. машин в.т.ч. з/п машинистов: 1,25 к затратам труда машинистов: 1,25 к затратам труда и к з/п рабочих: 1,15 Индексы: к з/п рабочих: 17.361, к стоимости машин: 7.651, к з/п машинистов: 17.361, к материалам: 11.324, (Н.Р. 121\*0.9 = 108.90% = 66227.47 руб. С.П. 76\*0.85 = 64.60% = 39286.45 руб.)** | **100 м3 материала основания (в плотном теле)** | **8.01465** [2289.9\*0.35/100] | **2514,62 177.17** | **2326.65 259.90** | **168302.42** | **24651.85** | **142670.38 36163.09** | **18.08 17.35** | **144.91 139.05** |
|  | 408-0124 | Песок природный для строительных работ мелкий (ТССЦ 2.2016 Санкт-Петербург Эталон 2012) | м3 | 881.6115 *[801.465\*1.1]* | (549.91) |  | (484806.98) |  |  |  |  |
| **5** | **ТЕР 27-04-016-04** | **Устройство прослойки из нетканого синтетического материала (НСМ) в земляном полотне сплошной к стоим. экспл. машин в.т.ч. з/п машинистов: 1,25 к затратам труда машинистов: 1,25 к затратам труда и к з/п рабочих: 1,15 Индексы: к з/п рабочих: 17.361, к стоимости машин: 8.533, к з/п машинистов: 17.361, к материалам: 5.696, (Н.Р. 121\*0.9 = 108.90% = 18731.65 руб. С.П. 76\*0.85 = 64.60% = 11111.70 руб.)** | **1000 м2 поверхности** | **2.2899** [(2289.9)/1000] | **987,92 343.37** | **643.44 89.30** | **26237.91** | **13650.66** | **12572.64 3550.12** | **35.36 5.51** | **80.97 12.62** |
|  | 101-0792-103П | Геотекстиль иглопробивной, плотностью 250 г/м2 (ТССЦ 2.2016 Санкт-Петербург Эталон 2012) | м2 | 2358.597 *[2289.9\*1.03]* | (27.57) |  | (65026.52) |  |  |  |  |
| **6** | **ТЕР 27-04-001-04** | **Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня к стоим. экспл. машин в.т.ч. з/п машинистов: 1,25 к затратам труда машинистов: 1,25 к затратам труда и к з/п рабочих: 1,15 Индексы: к з/п рабочих: 17.361, к стоимости машин: 7.611, к з/п машинистов: 17.361, к материалам: 11.324, (Н.Р. 121\*0.9 = 108.90% = 59139.30 руб. С.П. 76\*0.85 = 64.60% = 35081.72 руб.)** | **100 м3 материала основания (в плотном теле)** | **4.5798** [(2289.9\*0.20)/100] | **4043,55 275.13** | **3753.30 407.88** | **153487.95** | **21875.56** | **130828.24 32430.50** | **27.82 25.75** | **127.41 117.93** |
|  | 408-0019 | Щебень из природного камня для строительных работ марка 600, фракция 20-40 мм (ТССЦ 2.2016 Санкт-Петербург Эталон 2012) | м3 | 288.5274 *[2289.9\*0.1\*1.26]* | (915.99) |  | (264288.21) |  |  |  |  |
|  | 408-0018 | Щебень из природного камня для строительных работ марка 600, фракция 10-20 мм (ТССЦ 2.2016 Санкт-Петербург Эталон 2012) | м3 | 144.2637 *[2289.9\*0.05\*1.26]* | (940.8) |  | (135723.29) |  |  |  |  |
|  | 408-0057 | Щебень из природного камня для строительных работ марка 600, фракция 5 (3)-20 мм (ТССЦ 2.2016 Санкт-Петербург Эталон 2012) | м3 | 144.2637 *[2289.9\*0.05\*1.26]* | (940.8) |  | (135723.29) |  |  |  |  |
| **7** | **ТЕР 27-04-001-02** | **Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы к стоим. экспл. машин в.т.ч. з/п машинистов: 1,25 к затратам труда машинистов: 1,25 к затратам труда и к з/п рабочих: 1,15 Индексы: к з/п рабочих: 17.361, к стоимости машин: 7.677, к з/п машинистов: 17.361, к материалам: 11.324, (Н.Р. 121\*0.9 = 108.90% = 9790.09 руб. С.П. 76\*0.85 = 64.60% = 5807.53 руб.)** | **100 м3 материала основания (в плотном теле)** | **1.14495** [2289.9\*0.05/100] | **2621,36 177.17** | **2429.08 275.10** | **25068.81** | **3521.69** | **21351.08 5468.29** | **18.08 18.51** | **20.70 21.19** |
|  | 408-9270-001П | Отсев гранитный (с учетом доставки поставщиком) (ТССЦ 2.2016 Санкт-Петербург Эталон 2012) | м3 | 144.837 *[114.95\*1.26]* | (596.45) |  | (86388.03) |  |  |  |  |
|  |  | **Итого прямых затрат в базовом уровне цен:** | **руб.** |  |  |  | **491475** | **82823** | **406610 108621** |  | **488 407** |
|  |  | Коэффициент на стесненность: |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **Итого со стесненностью:** | **руб.** |  |  |  | **491475** | **82823** | **406610 108621** |  | **488 407** |
|  |  | Индекс к оплате труда рабочих: |  | 1 |  |  | 82823 |  |  |  |  |
|  |  | Индекс к стоимости эксплуатации машин: |  | 1 |  |  | 406610 |  |  |  |  |
|  |  | в том числе зарплата машинистов: |  | 1 |  |  | 108621 |  |  |  |  |
|  |  | Индекс к стоимости материалов: |  | 1 |  |  | 2041 |  |  |  |  |
|  |  | Материалы в текущем уровне цен: |  | 1 |  |  | 1236983 |  |  |  |  |
|  |  | **Итого с индексацией:** | **руб.** |  |  |  | **1728458** | **82823** | **406610 108621** |  | **488 407** |
|  |  | Накладные расходы %: | % |  |  |  | 196632 |  |  |  |  |
|  |  | **Итого с накладными:** | **руб.** |  |  |  | **1925090** |  |  |  |  |
|  |  | Сметная прибыль %: | % |  |  |  | 113600 |  |  |  |  |
|  |  | **Итого:** | **руб.** |  |  |  | **2038690** |  |  |  |  |
|  |  | Резерв средств на непредвиденные расходы % | % | 2 |  |  | 40774 |  |  |  |  |
|  |  | **Итого:** | **руб.** |  |  |  | **2079464** |  |  |  |  |
|  |  | Налог на добавленную стоимость % | % | 18 |  |  | 374303.52 |  |  |  |  |
|  |  | **Всего по разделу:** | **руб.** |  |  |  | **2453768** |  |  |  |  |
| **Раздел 5. Разборка и установка бортовых камней.** | | | | | | | | | | | |
| **1** | **ТЕР 27-03-010-01** | **Разборка бортовых камней на бетонном основании Индексы: к з/п рабочих: 17.361, (Н.Р. 121\*0.9 = 108.90% = 37374.88 руб. С.П. 76\*0.85 = 64.60% = 22170.96 руб.)** | **100 м** | **2.63** [263/100] | **751,66 751.66** | **0 0** | **34320.37** | **34320.37** | **0 0** | **76.70 0** | **201.72 0** |
| **2** | **ТЕР 01-02-057-02** | **Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2 к стоим. экспл. машин в.т.ч. з/п машинистов: 1,25 к затратам труда машинистов: 1,25 к затратам труда и к з/п рабочих: 1,15 Индексы: к з/п рабочих: 17.361, (Н.Р. 68\*0.9 = 61.20% = 15556.46 руб. С.П. 36\*0.85 = 30.60% = 7778.23 руб.)** | **100 м3 грунта** | **0.8666** [(17.5+69.16)/100] | **1689,53 1689.53** | **0 0** | **25419.05** | **25419.05** | **0 0** | **177.10 0** | **153.48 0** |
| **3** | **ТЕР 27-02-010-02** | **Установка бортовых камней бетонных при других видах покрытий к стоим. экспл. машин в.т.ч. з/п машинистов: 1,25 к затратам труда машинистов: 1,25 к затратам труда и к з/п рабочих: 1,15 Индексы: к з/п рабочих: 17.361, к стоимости машин: 6.901, к з/п машинистов: 17.361, к материалам: 7.421, (Н.Р. 121\*0.9 = 108.90% = 257762.10 руб. С.П. 76\*0.85 = 64.60% = 152905.71 руб.)** | **100 м бортового камня** | **14.85** [(250+1235)/100] | **3794,61 904.67** | **101.16 13.43** | **550929.32** | **233233.74** | **10366.86 3462.40** | **87.49 0.85** | **1299.23 12.62** |
|  | 403-8023 | Камни бортовые БР 100.20.8 /бетон В22,5 (М300), объем 0,016 м3/ (ГОСТ 6665-91) (ТССЦ 2.2016 Санкт-Петербург Эталон 2012) | шт. | 1235 | (151.03) |  | (186522.05) |  |  |  |  |
|  | 403-8021 | Камни бортовые БР 100.30.15 /бетон В30 (М400), объем 0,043 м3/ (ГОСТ 6665-91) (ТССЦ 2.2016 Санкт-Петербург Эталон 2012) | шт. | 250 | (306.41) |  | (76602.50) |  |  |  |  |
|  |  | **Итого прямых затрат в базовом уровне цен:** | **руб.** |  |  |  | **610669** | **292973** | **10367 3462** |  | **1654 13** |
|  |  | Коэффициент на стесненность: |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **Итого со стесненностью:** | **руб.** |  |  |  | **610669** | **292973** | **10367 3462** |  | **1654 13** |
|  |  | Индекс к оплате труда рабочих: |  | 1 |  |  | 292973 |  |  |  |  |
|  |  | Индекс к стоимости эксплуатации машин: |  | 1 |  |  | 10367 |  |  |  |  |
|  |  | в том числе зарплата машинистов: |  | 1 |  |  | 3462 |  |  |  |  |
|  |  | Индекс к стоимости материалов: |  | 1 |  |  | 307329 |  |  |  |  |
|  |  | Материалы в текущем уровне цен: |  | 1 |  |  | 263125 |  |  |  |  |
|  |  | **Итого с индексацией:** | **руб.** |  |  |  | **873794** | **292973** | **10367 3462** |  | **1654 13** |
|  |  | Накладные расходы %: | % |  |  |  | 310693 |  |  |  |  |
|  |  | **Итого с накладными:** | **руб.** |  |  |  | **1184487** |  |  |  |  |
|  |  | Сметная прибыль %: | % |  |  |  | 182855 |  |  |  |  |
|  |  | **Итого:** | **руб.** |  |  |  | **1367342** |  |  |  |  |
|  |  | Резерв средств на непредвиденные расходы % | % | 2 |  |  | 27347 |  |  |  |  |
|  |  | **Итого:** | **руб.** |  |  |  | **1394689** |  |  |  |  |
|  |  | Налог на добавленную стоимость % | % | 18 |  |  | 251044.02 |  |  |  |  |
|  |  | **Всего по разделу:** | **руб.** |  |  |  | **1645733** |  |  |  |  |
| **Раздел 6. Устройство газона и озеленение територрии.** | | | | | | | | | | | |
| **1** | **ТЕР 01-01-014-02** | **Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,4 (0,35-0,45) м3, группа грунтов 2 к стоим. экспл. машин в.т.ч. з/п машинистов: 1,25 к затратам труда машинистов: 1,25 к затратам труда и к з/п рабочих: 1,15 Индексы: к з/п рабочих: 17.361, к стоимости машин: 8.743, к з/п машинистов: 17.361, к материалам: 6.114, (Н.Р. 81\*0.9 = 72.90% = 23361.80 руб. С.П. 40\*0.85 = 34.00% = 10895.76 руб.)** | **1000 м3 грунта** | **1.340685** [8937.9\*0.15/1000] | **7431,09 227.76** | **7197.18 1149.06** | **89714.28** | **5301.26** | **84362.53 26745.10** | **23.87 75.25** | **32.00 100.89** |
| **2** | **ТЕР 47-01-046-03** | **Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона с внесением растительной земли слоем 15 см механизированным способом к стоим. экспл. машин в.т.ч. з/п машинистов: 1,25 к затратам труда машинистов: 1,25 к затратам труда и к з/п рабочих: 1,15 Индексы: к з/п рабочих: 17.361, к стоимости машин: 8.372, к з/п машинистов: 17.361, к материалам: 4.807, (Н.Р. 98\*0.9 = 88.20% = 538013.17 руб. С.П. 72\*0.85 = 61.20% = 373315.26 руб.)** | **100 м2** | **89.379** [8937.9/100] | **1975,40 391.72** | **8.68 1.39** | **1291021.10** | **607835.38** | **6495.08 2156.88** | **40.34 0.09** | **3605.55 8.04** |
| **3** | **ТЕР 47-01-046-06** | **Посев газонов партерных, мавританских и обыкновенных вручную к стоим. экспл. машин в.т.ч. з/п машинистов: 1,25 к затратам труда машинистов: 1,25 к затратам труда и к з/п рабочих: 1,15 Индексы: к з/п рабочих: 17.361, к стоимости машин: 8.561, к з/п машинистов: 17.361, к материалам: 11.324, (Н.Р. 98\*0.9 = 88.20% = 161002.95 руб. С.П. 72\*0.85 = 61.20% = 111716.33 руб.)** | **100 м2** | **89.379** [8937.9/100] | **401,14 71.23** | **308.31 46.41** | **368300.86** | **110528.22** | **235910.68 72014.81** | **6.89 3.43** | **615.82 306.57** |
|  | 414-9230-009П | Смесь газонная "Робустика" (20 кг), парковая (ТССЦ 2.2016 Санкт-Петербург Эталон 2012) | кг | 178.758 | (183.86) |  | (32866.45) |  |  |  |  |
| **4** | **ТЕР 47-01-007-18** | **Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев и кустарников с квадратным комом земли вручную размером 1,3x1,3x0,6 м с добавлением растительной земли до 50% к стоим. экспл. машин в.т.ч. з/п машинистов: 1,25 к затратам труда машинистов: 1,25 к затратам труда и к з/п рабочих: 1,15 Индексы: к з/п рабочих: 17.361, к материалам: 4.807, (Н.Р. 98\*0.9 = 88.20% = 33274.71 руб. С.П. 72\*0.85 = 61.20% = 23088.58 руб.)** | **10 ям** | **2.4** [24/10] | **2449,99 905.44** | **0 0** | **55545.59** | **37726.43** | **0 0** | **94.91 0** | **227.78 0** |
|  | 414-0473 | Перегной (ТССЦ 2.2016 Санкт-Петербург Эталон 2012) | м3 | 1.848 | (507.44) |  | (937.75) |  |  |  |  |
| **5** | **ТЕР 47-01-009-06** | **Посадка деревьев и кустарников с комом земли размером 0,8x0,8x0,5 м к стоим. экспл. машин в.т.ч. з/п машинистов: 1,25 к затратам труда машинистов: 1,25 к затратам труда и к з/п рабочих: 1,15 Индексы: к з/п рабочих: 17.361, к стоимости машин: 7.383, к з/п машинистов: 17.361, к материалам: 4.052, (Н.Р. 98\*0.9 = 88.20% = 21881.54 руб. С.П. 72\*0.85 = 61.20% = 15183.11 руб.)** | **10 деревьев или кустарников** | **2.4** [24/10] | **1312,13 549.48** | **321.21 45.94** | **32879.35** | **22894.85** | **5691.58 1914.15** | **46.73 3.09** | **112.15 7.42** |
|  | 414-0043 | Дуб обыкновенный (черешчатый), высота 3,0-3,5 м (ТССЦ 2.2016 Санкт-Петербург Эталон 2012) | шт. | 5 | (4135.13) |  | (20675.65) |  |  |  |  |
|  | 414-9001-101П | Клен красный, высота 2,0-2,5 м (ТССЦ 2.2016 Санкт-Петербург Эталон 2012) | шт. | 3 | (1407.32) |  | (4221.96) |  |  |  |  |
|  | 414-9001-102Пприм. | Береза повислая, высота 2,0-2,5 м (ТССЦ 2.2016 Санкт-Петербург Эталон 2012) | шт. | 8 | (1813.56) |  | (14508.48) |  |  |  |  |
|  | 414-9001-105П | Рябина обыкновенная, высота 2,0-2,5 м (ТССЦ 2.2016 Санкт-Петербург Эталон 2012) | шт. | 5 | (1904.24) |  | (9521.20) |  |  |  |  |
|  | 414-0041 | Вяз гладкий, высота 3,0-3,5 м (ТССЦ 2.2016 Санкт-Петербург Эталон 2012) | шт. | 3 | (1450.85) |  | (4352.55) |  |  |  |  |
| **6** | **ТЕР 47-01-007-13** | **Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев и кустарников с квадратным комом земли вручную размером 1,0x1,0x0,6 м с добавлением растительной земли до 50% к стоим. экспл. машин в.т.ч. з/п машинистов: 1,25 к затратам труда машинистов: 1,25 к затратам труда и к з/п рабочих: 1,15 Индексы: к з/п рабочих: 17.361, к материалам: 4.807, (Н.Р. 98\*0.9 = 88.20% = 134845.18 руб. С.П. 72\*0.85 = 61.20% = 93566.04 руб.)** | **10 ям** | **12.8** [128/10] | **1916,49 687.99** | **0 0** | **228474.80** | **152885.69** | **0 0** | **72.12 0** | **923.14 0** |
|  | 414-0473 | Перегной (ТССЦ 2.2016 Санкт-Петербург Эталон 2012) | м3 | 8.32 | (507.44) |  | (4221.90) |  |  |  |  |
| **7** | **ТЕР 47-01-009-05** | **Посадка деревьев и кустарников с комом земли размером 0,5x0,5x0,4 м к стоим. экспл. машин в.т.ч. з/п машинистов: 1,25 к затратам труда машинистов: 1,25 к затратам труда и к з/п рабочих: 1,15 Индексы: к з/п рабочих: 17.361, к стоимости машин: 7.280, к з/п машинистов: 17.361, к материалам: 3.998, (Н.Р. 98\*0.9 = 88.20% = 61896.41 руб. С.П. 72\*0.85 = 61.20% = 42948.53 руб.)** | **10 деревьев или кустарников** | **12.8** [128/10] | **981,26 278.06** | **265.00 37.74** | **108909.10** | **61790.72** | **24693.76 8386.61** | **23.64 2.51** | **302.59 32.13** |
|  | 414-9110-012Пприм. | Кустарники Спирея серая (ТССЦ 2.2016 Санкт-Петербург Эталон 2012) | шт. | 28 | (210.82) |  | (5902.96) |  |  |  |  |
|  | 414-9110-003Пприм. | Кустарники пузыреплодник калинолистный +желтолистый(ТССЦ 2.2016 Санкт-Петербург Эталон 2012) | шт. | 31 *[19+12]* | (406.92) |  | (12614.52) |  |  |  |  |
|  | 414-9110-007Пприм. | Кустарники Шиповник морщинистый (ТССЦ 2.2016 Санкт-Петербург Эталон 2012) | шт. | 14 | (251.63) |  | (3522.82) |  |  |  |  |
|  | 414-9110-021П | Спирея краснолистная+желтолистная, высота 70-110 см (ТССЦ 2.2016 Санкт-Петербург Эталон 2012) | шт. | 12 *[7+5]* | (107) |  | (1284.00) |  |  |  |  |
|  | 414-9110-002Пприм. | Кустарники лапчатка Ред Айс(ТССЦ 2.2016 Санкт-Петербург Эталон 2012) | шт. | 7 | (421.65) |  | (2951.55) |  |  |  |  |
|  | 414-0241 | Барбарис (ТССЦ 2.2016 Санкт-Петербург Эталон 2012) | шт. | 5 | (105.37) |  | (526.85) |  |  |  |  |
|  | 414-9110-102П | Чубушник венечный (ТССЦ 2.2016 Санкт-Петербург Эталон 2012) | шт. | 7 | (125.93) |  | (881.51) |  |  |  |  |
|  | 414-9110-082П | Сирень венгерская (ТССЦ 2.2016 Санкт-Петербург Эталон 2012) | шт. | 24 | (139.16) |  | (3339.84) |  |  |  |  |
| **8** | **ТЕР 47-01-031-13** | **Подготовка стандартных посадочных мест для однорядной живой изгороди вручную с добавлением растительной земли до 50% к стоим. экспл. машин в.т.ч. з/п машинистов: 1,25 к затратам труда машинистов: 1,25 к затратам труда и к з/п рабочих: 1,15 Индексы: к з/п рабочих: 17.361, к материалам: 4.807, (Н.Р. 98\*0.9 = 88.20% = 15878.21 руб. С.П. 72\*0.85 = 61.20% = 11017.53 руб.)** | **10 м траншей** | **12.26** [122.6/10] | **215,83 84.58** | **0 0** | **25737.56** | **18002.50** | **0 0** | **8.87 0** | **108.75 0** |
| **9** | **ТЕР 47-01-033-01** | **Посадка кустарников-саженцев в живую изгородь однорядную и вьющихся растений к стоим. экспл. машин в.т.ч. з/п машинистов: 1,25 к затратам труда машинистов: 1,25 к затратам труда и к з/п рабочих: 1,15 Индексы: к з/п рабочих: 17.361, к стоимости машин: 8.563, к з/п машинистов: 17.361, к материалам: 11.331, (Н.Р. 98\*0.9 = 88.20% = 11449.66 руб. С.П. 72\*0.85 = 61.20% = 7944.66 руб.)** | **10 м живой изгороди** | **12.26** [122.6/10] | **78,59 58.11** | **19.13 2.88** | **14565.71** | **12368.47** | **2008.31 613.00** | **5.30 0.21** | **64.98 2.58** |
|  | 414-9110-066П | Кизильник блестящий (ТССЦ 2.2016 Санкт-Петербург Эталон 2012) | шт. | 159 | (115.22) |  | (18319.98) |  |  |  |  |
|  | 414-0266 | Барбарис, "Тунберга краснолистный", высота 1,25-1,5 м (ТССЦ 2.2016 Санкт-Петербург Эталон 2012) | шт. | 116 | (1322.63) |  | (153425.08) |  |  |  |  |
|  | 414-0265 | Барбарис, "Тунберга желтолистный", высота 0,2-0,3 м (ТССЦ 2.2016 Санкт-Петербург Эталон 2012) | шт. | 126 | (96.57) |  | (12167.82) |  |  |  |  |
|  | 414-9110-012Пприм. | Кустарники Спирея серая (ТССЦ 2.2016 Санкт-Петербург Эталон 2012) | шт. | 39 | (210.82) |  | (8221.98) |  |  |  |  |
|  | 414-9110-012П | Кустарники в контейнерах Спирея японская (ТССЦ 2.2016 Санкт-Петербург Эталон 2012) | шт. | 173 | (210.82) |  | (36471.86) |  |  |  |  |
| **10** | **ТЕР 47-01-053-01** | **Устройство насыпных клумб и рабаток при высоте настилаемого слоя до 0,1 м к стоим. экспл. машин в.т.ч. з/п машинистов: 1,25 к затратам труда машинистов: 1,25 к затратам труда и к з/п рабочих: 1,15 Индексы: к з/п рабочих: 17.361, к материалам: 3.132, (Н.Р. 98\*0.9 = 88.20% = 132.42 руб. С.П. 72\*0.85 = 61.20% = 91.88 руб.)** | **100 м2** | **0.062** [6.2/100] | **625,48 139.48** | **0 0** | **244.50** | **150.13** | **0 0** | **13.39 0** | **0.83 0** |
|  | 407-0014 | Земля растительная (ТССЦ 2.2016 Санкт-Петербург Эталон 2012) | м3 | 0.434 | (504.69) |  | (219.04) |  |  |  |  |
| **11** | **ТЕР 47-01-054-04** | **Посадка цветов в клумбы, рабатки и вазы-цветочницы летников горшечных к стоим. экспл. машин в.т.ч. з/п машинистов: 1,25 к затратам труда машинистов: 1,25 к затратам труда и к з/п рабочих: 1,15 Индексы: к з/п рабочих: 17.361, к стоимости машин: 8.562, к з/п машинистов: 17.361, к материалам: 11.372, (Н.Р. 98\*0.9 = 88.20% = 504.85 руб. С.П. 72\*0.85 = 61.20% = 350.30 руб.)** | **1000 шт.** | **0.25** [250/1000] | **137,09 131.03** | **5.63 0.85** | **581.97** | **568.70** | **12.05 3.69** | **10.35 0.06** | **2.59 0.02** |
|  | 414-9340-038Пприм. | Рассада летников (ТССЦ 2.2016 Санкт-Петербург Эталон 2012) | шт. | 250 | (28.11) |  | (7027.50) |  |  |  |  |
|  |  | **Итого прямых затрат в базовом уровне цен:** | **руб.** |  |  |  | **2215975** | **1030052** | **359174 111834** |  | **5996 458** |
|  |  | Коэффициент на стесненность: |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **Итого со стесненностью:** | **руб.** |  |  |  | **2215975** | **1030052** | **359174 111834** |  | **5996 458** |
|  |  | Индекс к оплате труда рабочих: |  | 1 |  |  | 1030052 |  |  |  |  |
|  |  | Индекс к стоимости эксплуатации машин: |  | 1 |  |  | 359174 |  |  |  |  |
|  |  | в том числе зарплата машинистов: |  | 1 |  |  | 111834 |  |  |  |  |
|  |  | Индекс к стоимости материалов: |  | 1 |  |  | 826748 |  |  |  |  |
|  |  | Материалы в текущем уровне цен: |  | 1 |  |  | 358183 |  |  |  |  |
|  |  | **Итого с индексацией:** | **руб.** |  |  |  | **2574158** | **1030052** | **359174 111834** |  | **5996 458** |
|  |  | Накладные расходы %: | % |  |  |  | 1002241 |  |  |  |  |
|  |  | **Итого с накладными:** | **руб.** |  |  |  | **3576399** |  |  |  |  |
|  |  | Сметная прибыль %: | % |  |  |  | 690118 |  |  |  |  |
|  |  | **Итого:** | **руб.** |  |  |  | **4266517** |  |  |  |  |
|  |  | Резерв средств на непредвиденные расходы % | % | 2 |  |  | 85330 |  |  |  |  |
|  |  | **Итого:** | **руб.** |  |  |  | **4351847** |  |  |  |  |
|  |  | Налог на добавленную стоимость % | % | 18 |  |  | 783332.46 |  |  |  |  |
|  |  | **Всего по разделу:** | **руб.** |  |  |  | **5135179** |  |  |  |  |
| **Раздел 7. Установка оборудования площадок для отдыха и детской площадки.** | | | | | | | | | | | |
| **1** | **ТЕРэ 4.01-01-010-02** | **Разработка грунта вручную Индексы: к з/п рабочих: 1.760, (Н.Р. 79 = 79.00% = 243.61 руб. С.П. 60 = 60.00% = 185.02 руб.)** | **1м3 грунта** | **0.835** | **209,83 209.83** | **0 0** | **308.37** | **308.37** | **0 0** | **2.29 0** | **1.91 0** |
| **2** | **ТЕРэ 2.01-06-06-001** | **Расстановка малых архитектурных форм (диваны, скамейки, вазы, урны) при массе до 100 кг: на расстояние до 100 м Индексы: к з/п рабочих: 1.760, к стоимости машин: 1.517, к з/п машинистов: 1.760, (Н.Р. 105 = 105.00% = 3230.53 руб. С.П. 15 = 15.00% = 461.50 руб.)** | **1 шт** | **22** | **177,50 26.50** | **151.00 52.96** | **6065.55** | **1026.08** | **5039.47 2050.61** | **0.26 155.77** | **5.72 3426.94** |
|  | мц | Скамья садово-парковая на ж/б ножках | шт | 10 | (11775.14) |  | (117751.40) |  |  |  |  |
|  | мц | Урна со вставкой железобетонная | шт | 6 | (2100) |  | (12600.00) |  |  |  |  |
|  | мц | Ваза железобетонная | шт | 1 | (2855.08) |  | (2855.08) |  |  |  |  |
|  | мц | Скамья садово-парковая на металлических ножках | шт | 1 | (3858.05) |  | (3858.05) |  |  |  |  |
|  | мц | резная деревянная скульптура | шт | 2 | (107888.47) |  | (215776.94) |  |  |  |  |
|  | мц | теннисный стол | шт | 2 | (12860.17) |  | (25720.34) |  |  |  |  |
| **3** | **ТЕРэ 2.01-06-06-005** | **Расстановка малых архитектурных форм (диваны, скамейки, вазы, урны) при массе более 200 кг: на расстояние до 100 м Индексы: к з/п рабочих: 1.760, к стоимости машин: 1.517, к з/п машинистов: 1.760, (Н.Р. 105 = 105.00% = 3226.05 руб. С.П. 15 = 15.00% = 460.87 руб.)** | **1 шт** | **11** | **282,69 91.72** | **190.97 66.98** | **4962.42** | **1775.70** | **3186.72 1296.73** | **0.90 155.77** | **9.90 1713.47** |
|  | мц | полусфера бетонная (О384/4, ООО «Авен-СПб») | шт | 9 | (1766.65) |  | (15900) |  |  |  |  |
|  | мц | гранитная скульптура | шт | 1 | (252175.14) |  | (252175.14) |  |  |  |  |
|  | мц | цветник бетонный (Ц-209, «АЙРА») | шт | 1 | (35050.85) |  | (35050.85) |  |  |  |  |
| **4** | **ТЕРэ 2.01-06-06-006** | **На последующие 100 м прибавлять к расценке: расстановка малых архитектурных форм (диваны, скамейки, вазы, урны) при массе более 200 кг Индексы: к з/п рабочих: 1.760, к стоимости машин: 1.517, к з/п машинистов: 1.760, (Н.Р. 105 = 105.00% = 1775.05 руб. С.П. 15 = 15.00% = 253.58 руб.)** | **1 шт** | **11** | **156,53 49.94** | **106.59 37.38** | **2745.51** | **966.84** | **1778.67 723.68** | **0.49 155.77** | **5.39 1713.47** |
| **5** | **ТЕРэ 4.01-23-008-11** | **Установка рукохода, брусьев параллельных или аналогичных металлических малых архитектурных форм на 4 стойках на бетонном основании. Индексы: к з/п рабочих: 1.760, к стоимости машин: 1.806, к з/п машинистов: 1.760, к материалам: 1.283, (Н.Р. 88 = 88.00% = 5959.06 руб. С.П. 48 = 48.00% = 3250.40 руб.)** | **1 шт** | **3** | **3163,14 1185.56** | **300.65 96.95** | **14343.18** | **6259.76** | **1628.92 511.90** | **0 0** | **0 0** |
|  | мц | Детский сПортивный комплекс | шт | 1 | (54414.12) |  | (54414.12) |  |  |  |  |
|  | мц | брусья паралельные | шт | 1 | (4672.03) |  | (4672.03) |  |  |  |  |
|  | мц | Детский игровой комплекс Нг.=2,0(пласт.),Нг.=0,6(нерж) | шт | 1 | (314852.26) |  | (314852.26) |  |  |  |  |
|  | 403-8015ПРИМ. | Блоки бетонные (ТССЦ 2.2016 Санкт-Петербург Эталон 2012) | шт. | 2 | (862.53) |  | (1725.06) |  |  |  |  |
| **6** | **ТЕРэ 4.01-23-008-09** | **Установка стенки гимнастической или аналогичных металлических малых архитектурных форм на 2 стойках на бетонном основании. Индексы: к з/п рабочих: 1.760, к стоимости машин: 1.804, к з/п машинистов: 1.760, к материалам: 1.273, (Н.Р. 88 = 88.00% = 8016.39 руб. С.П. 48 = 48.00% = 4372.57 руб.)** | **1 шт** | **7** | **1698,00 692.40** | **148.14 47.01** | **18041.91** | **8530.37** | **1870.71 579.16** | **0 0** | **0 0** |
|  | мц | тренажер уличный | шт | 1 | (42474.29) |  | (42474.29) |  |  |  |  |
|  | мц | Игровая установка с баскетбольным щитом | шт | 1 | (47359.04) |  | (47359.04) |  |  |  |  |
|  | мц | тренажер уличный | шт | 1 | (29495.76) |  | (29495.76) |  |  |  |  |
|  | мц | тренажер уличный | шт | 1 | (40999.29) |  | (40999.29) |  |  |  |  |
|  | мц | Скамья с упором | шт | 1 | (5438.84) |  | (5438.84) |  |  |  |  |
|  | мц | тренажер уличный | шт | 1 | (37695.9) |  | (37695.90) |  |  |  |  |
|  | мц | Каскад турников "Двойной треугольник" | шт | 1 | (54272.88) |  | (54272.88) |  |  |  |  |
|  | 403-8015ПРИМ. | Блоки бетонные (ТССЦ 2.2016 Санкт-Петербург Эталон 2012) | шт. | 7 | (862.53) |  | (6037.71) |  |  |  |  |
| **7** | **ТЕРэ 4.01-01-011-02** | **Засыпка грунта вручную Индексы: к з/п рабочих: 1.760, (Н.Р. 79 = 79.00% = 77.08 руб. С.П. 60 = 60.00% = 58.54 руб.)** | **1м3 грунта** | **0.567** | **97,77 97.77** | **0 0** | **97.57** | **97.57** | **0 0** | **1.07 0** | **0.61 0** |
| **8** | **ТЕРэ 4.01-23-008-03** | **Установка качели металлической на бетонном основании. Индексы: к з/п рабочих: 1.760, к стоимости машин: 1.779, к з/п машинистов: 1.760, к материалам: 1.214, (Н.Р. 88 = 88.00% = 2212.68 руб. С.П. 48 = 48.00% = 1206.92 руб.)** | **1 шт** | **2** | **1690,03 670.25** | **171.97 44.07** | **5029.63** | **2359.28** | **611.87 155.13** | **0 0** | **0 0** |
|  | мц | Качели на стойках дерево с подвеской и резиновым сиденьем | шт | 2 | (19597.32) |  | (39194.64) |  |  |  |  |
|  | 403-8015ПРИМ. | Блоки бетонные (ТССЦ 2.2016 Санкт-Петербург Эталон 2012) | шт. | 2 | (862.53) |  | (1725.06) |  |  |  |  |
| **9** | **ТЕРэ 4.01-23-008-01** | **Установка качалки на одной пружине на бетонном основании. Индексы: к з/п рабочих: 1.760, к стоимости машин: 1.774, к з/п машинистов: 1.760, к материалам: 1.234, (Н.Р. 88 = 88.00% = 936.58 руб. С.П. 48 = 48.00% = 510.86 руб.)** | **1 шт** | **1** | **1849,62 551.83** | **216.49 52.88** | **2689.59** | **971.22** | **384.05 93.07** | **0 0** | **0 0** |
|  | мц | качалка на пружине 2-х местная Вертолетик | шт | 1 | (21803.39) |  | (21803.39) |  |  |  |  |
|  | 403-8015ПРИМ. | Блоки бетонные (ТССЦ 2.2016 Санкт-Петербург Эталон 2012) | шт. | 2 | (862.53) |  | (1725.06) |  |  |  |  |
| **10** | **ТЕРэ 4.01-23-008-06** | **Установка песочницы с креплением на 4 металлических стержнях. Индексы: к з/п рабочих: 1.760, к стоимости машин: 1.676, к материалам: 0.936, (Н.Р. 88 = 88.00% = 240.59 руб. С.П. 48 = 48.00% = 131.23 руб.)** | **1 шт** | **1** | **315,08 155.34** | **16.74 0** | **435.31** | **273.40** | **28.06 0** | **1.64 0** | **1.64 0** |
|  | мц | Песочный дворик с горкой Шахматный клуб | шт | 1 | (107931.64) |  | (107931.64) |  |  |  |  |
|  | 403-8015ПРИМ. | Блоки бетонные (ТССЦ 2.2016 Санкт-Петербург Эталон 2012) | шт. | 1 | (862.53) |  | (862.53) |  |  |  |  |
| **11** | **ТЕРэ 4.01-23-008-02** | **Установка качалки-балансира на металлическом каркасе на бетонном основании. Индексы: к з/п рабочих: 1.760, к стоимости машин: 1.837, к з/п машинистов: 1.760, к материалам: 1.149, (Н.Р. 88 = 88.00% = 343.59 руб. С.П. 48 = 48.00% = 187.41 руб.)** | **1 шт** | **1** | **506,62 192.46** | **73.64 29.38** | **750.37** | **338.73** | **135.28 51.71** | **0 0** | **0 0** |
|  | мц | Качалка-балансир малая | шт | 1 | (8801.41) |  | (8801.41) |  |  |  |  |
|  | 403-8015ПРИМ. | Блоки бетонные (ТССЦ 2.2016 Санкт-Петербург Эталон 2012) | шт. | 2 | (862.53) |  | (1725.06) |  |  |  |  |
| **12** | **ТЕР 27-09-001-08** | **Устройство металлических пешеходных ограждений к стоим. экспл. машин в.т.ч. з/п машинистов: 1,25 к затратам труда машинистов: 1,25 к затратам труда и к з/п рабочих: 1,15 Индексы: к з/п рабочих: 17.361, к стоимости машин: 10.406, к материалам: 2.691, (Н.Р. 121\*0.9 = 108.90% = 15983.62 руб. С.П. 76\*0.85 = 64.60% = 9481.56 руб.)** | **100 м** | **1.48** [148/100] | **1820,48 571.23** | **131.39 0** | **21152.94** | **14677.34** | **2023.52 0** | **55.73 0** | **82.48 0** |
|  | 401-0105 | Бетон дорожный, класс В12,5 (М150) (ТССЦ 2.2016 Санкт-Петербург Эталон 2012) | м3 | 6.0384 | (3517.92) |  | (21242.61) |  |  |  |  |
|  | мц | Газонное ограждение | м | 148 | (776.81) |  | (114967.88) |  |  |  |  |
| **13** | **ТЕР 46-02-005-01** | **Монтаж металлоконструкций покрытия Индексы: к з/п рабочих: 17.361, к стоимости машин: 8.089, к з/п машинистов: 17.361, к материалам: 4.107, (Н.Р. 94\*0.9 = 84.60% = 2041.60 руб. С.П. 56\*0.85 = 47.60% = 1148.70 руб.)** | **1 т монтируемых конструкций** | **0.419** | **1077,05 297.02** | **367.72 34.73** | **4116.43** | **2160.60** | **1246.31 252.64** | **27.10 2.10** | **11.36 0.88** |
|  | 101-3686 | Швеллеры № 12 сталь марки Ст3пс (ТССЦ 2.2016 Санкт-Петербург Эталон 2012) | т | 0.094 | (26763.83) |  | (2515.80) |  |  |  |  |
|  | 101-1113 | Прокат рифленый ромбического рифления, шириной от 1 до 1,9 м из горячекатаных листов с обрезными кромками сталь С235, толщиной 12 мм (ТССЦ 2.2016 Санкт-Петербург Эталон 2012) | т | 0.106 | (29705.59) |  | (3148.79) |  |  |  |  |
|  | 103-0141 | Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСТ2КП-БСТ4КП и БСТ2ПС-БСТ4ПС наружный диаметр 76 мм, толщина стенки 2,8 мм (ТССЦ 2.2016 Санкт-Петербург Эталон 2012) | м | 20.8 | (150.68) |  | (3134.14) |  |  |  |  |
|  | 103-0136 | Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСТ2КП-БСТ4КП и БСТ2ПС-БСТ4ПС наружный диаметр 48 мм, толщина стенки 3,0 мм (ТССЦ 2.2016 Санкт-Петербург Эталон 2012) | м | 11 | (102.99) |  | (1132.89) |  |  |  |  |
|  | 103-1465 | Трубы стальные квадратные (ГОСТ 8639-82) размером 20х20 мм, толщина стенки 1,5 мм (ТССЦ 2.2016 Санкт-Петербург Эталон 2012) | м | 11.2 | (27.44) |  | (307.33) |  |  |  |  |
|  | 101-9952-050П | Уголок 25х25х3 мм (ТССЦ 2.2016 Санкт-Петербург Эталон 2012) | м | 6 | (158.08) |  | (948.48) |  |  |  |  |
|  |  | **Итого прямых затрат в базовом уровне цен:** | **руб.** |  |  |  | **80739** | **39745** | **17934 5715** |  | **119 6855** |
|  |  | Коэффициент на стесненность: |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **Итого со стесненностью:** | **руб.** |  |  |  | **80739** | **39745** | **17934 5715** |  | **119 6855** |
|  |  | Индекс к оплате труда рабочих: |  | 1 |  |  | 39745 |  |  |  |  |
|  |  | Индекс к стоимости эксплуатации машин: |  | 1 |  |  | 17934 |  |  |  |  |
|  |  | в том числе зарплата машинистов: |  | 1 |  |  | 5715 |  |  |  |  |
|  |  | Индекс к стоимости материалов: |  | 1 |  |  | 23060 |  |  |  |  |
|  |  | Материалы в текущем уровне цен: |  | 1 |  |  | 1652292 |  |  |  |  |
|  |  | **Итого с индексацией:** | **руб.** |  |  |  | **1733031** | **39745** | **17934 5715** |  | **119 6855** |
|  |  | Накладные расходы %: | % |  |  |  | 44286 |  |  |  |  |
|  |  | **Итого с накладными:** | **руб.** |  |  |  | **1777317** |  |  |  |  |
|  |  | Сметная прибыль %: | % |  |  |  | 21709 |  |  |  |  |
|  |  | **Итого:** | **руб.** |  |  |  | **1799026** |  |  |  |  |
|  |  | Резерв средств на непредвиденные расходы % | % | 2 |  |  | 35981 |  |  |  |  |
|  |  | **Итого:** | **руб.** |  |  |  | **1835007** |  |  |  |  |
|  |  | Налог на добавленную стоимость % | % | 18 |  |  | 330301.26 |  |  |  |  |
|  |  | **Всего по разделу:** | **руб.** |  |  |  | **2165308** |  |  |  |  |
| **Раздел 8. Вывоз мусора.** | | | | | | | | | | | |
| **1** | **01-01-01-041** | **Погрузка при автомобильных перевозках. мусора строительного с погрузкой вручную (ТССЦ 2.2016 Санкт-Петербург Эталон 2012) V=263м(б.к.)\*0,1т+1м2(плитка)\*0,1+17шт(оборудование)\*0,1т=26,3т+0,1т+1,7т=** | **руб. за 1т** | **28.1** | **508,70 0** | **508.70 508.70** | **14294.47** | **0** | **14294.47 14294.47** | **0 0** | **0 0** |
| **2** | **01-01-01-043** | **Погрузка при автомобильных перевозках. мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 (ТССЦ 2.2016 Санкт-Петербург Эталон 2012)V=86,66м3(грунт)\*1,2=103т** | **руб. за 1т** | **103** | **35,54 0** | **35.54 35.54** | **3660.62** | **0** | **3660.62 3660.62** | **0 0** | **0 0** |
| **3** | **03-21-01-030** | **Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера, I класс груза, расстояние перевозки до 30км. (ТССЦ 2.2016 Санкт-Петербург Эталон 2012)V=(184,75+638,56+1376,48+1340,685)м3 грунт\*1,2=4248,57т+412,42т (асфальт)** | **руб. за 1 т** | **4792.09** [4248.57+412.42+28.1+103] | **197,34 0** | **197.34 0** | **945671.04** | **0** | **945671.04 0** | **0 0** | **0 0** |
|  |  | **Итого прямых затрат в базовом уровне цен:** | **руб.** |  |  |  | **963626** | **0** | **963626 17955** |  | **0 0** |
|  |  | Коэффициент на стесненность: |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **Итого со стесненностью:** | **руб.** |  |  |  | **963626** | **0** | **963626 17955** |  | **0 0** |
|  |  | Индекс к оплате труда рабочих: |  | 1 |  |  | 0 |  |  |  |  |
|  |  | Индекс к стоимости эксплуатации машин: |  | 1 |  |  | 963626 |  |  |  |  |
|  |  | в том числе зарплата машинистов: |  | 1 |  |  | 17955 |  |  |  |  |
|  |  | Индекс к стоимости материалов: |  | 1 |  |  | 0 |  |  |  |  |
|  |  | Прочие расходы |  | 1 |  |  | 0 |  |  |  |  |
|  |  | **Итого с индексацией:** | **руб.** |  |  |  | **963626** | **0** | **963626 17955** |  | **0 0** |
|  |  | Резерв средств на непредвиденные расходы % | % | 2 |  |  | 19273 |  |  |  |  |
|  |  | **Итого:** | **руб.** |  |  |  | **982899** |  |  |  |  |
|  |  | Налог на добавленную стоимость % | % | 18 |  |  | 176921.82 |  |  |  |  |
|  |  | **Всего по разделу:** | **руб.** |  |  |  | **1159821** |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | **Итого по всем разделам:** | **руб.** |  |  |  | **16431292** |  |  |  |  |
|  |  | **Всего по смете:** | **руб.** |  |  |  | **16431292** |  |  |  |  |

Составил: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /Кубышкина О.Н./

Проверил: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /Слепнев И.А./

1. [↑](#footnote-ref-1)