# Герб 1

# МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ

# МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД ПЕТЕРГОФ

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

### ПОСТАНОВЛЕНИЕ

« 31 » декабря 2015 г. № 234

«Об утверждении ведомственной целевой программы мероприятий, направленную на решение вопроса местного значения «Создание зон отдыха на территории муниципального образования» на 2016 год»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Постановлением местной администрации муниципального образования город Петергоф № 150 от 26.09.2013 «Об утверждении Положения о порядке разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ и о Порядке разработки и реализации ведомственных целевых программ и планов по непрограммным расходам местного бюджета муниципального образования город Петергоф» местная администрация муниципального образования город Петергоф

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Утвердить ведомственную целевую программу мероприятий, направленную на решение вопроса местного значения «Создание зон отдыха на территории муниципального образования» на 2016 год (далее Программа) согласно приложений №1 к настоящему Постановлению.
2. Постановление вступает в силу с момента обнародования.
3. Контроль над исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава местной администрации

муниципального образования город Петергоф А.В. Шифман

Приложение № 1

к Постановлению МА МО город Петергоф от 31.12.15г.№ 234

|  |  |
| --- | --- |
| Согласовано  Глава МО г.Петергоф, исполняющий полномочия  Председателя МС МО г.Петергоф  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/ М.И.Барышников/  « 31 » 12. 2015 г. | Утверждено Глава МА МО г.Петергоф  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/А.В.Шифман/  « 31 » 12. 2015 г. |

**ВЕДОМСТВЕННАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА**

**мероприятий, направленная на решение вопроса местного значения «Создание зон отдыха на территории муниципального образования» на 2016 год**

1. **Цели и задачи программы:**

**- благоустройство территории города Петергофа;**

**- создание благоприятных условий для отдыха жителей.**

1. **Заказчик программы (ответственный исполнитель):**

**Местная администрация Муниципального образования город Петергоф**

**Отдел городского хозяйства Местной администрации Муниципального образования город Петергоф.**

1. **Ожидаемые конечные результаты реализации целевой программы:**

**- создание зон отдыха - 88627,1 кв.м**

**- разработка проектно-сметной документации – 2 усл.**

1. **Сроки реализации целевой программы:**

**I-IV кварталы 2016 года**

1. **Перечень мероприятий целевой программы, ожидаемые конечные результаты реализации и необходимый объём финансирования:**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование мероприятия | Ожидаемые конечные результаты | | Срок исполнения мероприятия | Необходимый объём финансирования  (тыс.руб.)[[1]](#footnote-1) |
| Единица измерения | Кол-во | Всего |
| 1. | Создание зоны отдыха по адресу: г.Петергоф, Эрлеровский бульвар, д.20 (около школы № 412) | кв.м | 12 899,7 | 2-4 квартал | 16 005,5 |
| 2. | Создание зоны отдыха по адресу: г.Петергоф, территория, ограниченная Ботанической ул., Троицким ручьем, проездом вдоль Гостилицкого ш., домами №№ 2, корп.2, 4, корп.2, 6, корп.2 по ул.Шахматова | кв.м | 22 614,6 | 2-4 квартал | 9 025,6 |
| 3. | Создание зоны отдыха по адресу: г.Петергоф, ул. Суворовская, д.3, корп.4,5,6,7,8 | кв.м | 5 112,8 | 2-4 квартал | 4 517,1 |
| 4. | Создание зоны отдыха на территории , ограниченной улицами Жарновецкого, Озерковой, Самсониевским водоводом и Эрлеровским бульваром. | кв.м | 48 000,0 | 2-4 квартал | 44146,9 |
| 5. | Разработка проектно-сметной документации по созданию зоны отдыха на внутридворовой территории домов № 3, корпуса 3, 5, 7, № 5 корпуса 3, 4, № 7 корпуса 3, 4, 5 по ул.Суворовская | усл. | 1 | 2-4 квартал | 778,5 |
| 6. | Разработка проектно-сметной документации по созданию зоны отдыха на внутридворовой территории дома № 10 по Ропшинскому шоссе | усл. | 1. | 2-4 квартал | 424,1 |
| 7. | Восстановительная стоимость зелёных насаждений при создании зоны отдыха по адресу: г.Петергоф, Эрлеровский бульвар, д.20 (около школы № 412) | усл. | 1 | 2-4 квартал | 2 378,8 |
| 8. | Восстановительная стоимость зелёных насаждений при создании зоны отдыха по адресу: г.Петергоф, территория, ограниченная Ботанической ул., Троицким ручьем, проездом вдоль Гостилицкого ш., домами №№ 2, корп.2, 4, корп.2, 6, корп.2 по ул.Шахматова | усл. | 1 | 2-4 квартал | 1 908,0 |
| 9. | Восстановительная стоимость зелёных насаждений при создании зоны отдыха по адресу: г.Петергоф, ул. Суворовская, д.3, корп.4,5,6,7,8 | усл. | 1 | 2-4 квартал | 119,5 |
| 10. | Восстановительная стоимость зелёных насаждений при создании зоны отдыха на территории , ограниченной улицами Жарновецкого, Озерковой, Самсониевским водоводом и Эрлеровским бульваром. | усл. | 1 | 2-4 квартал | 1 498,0 |
| 11. | Технический надзор (1,2% от сметной стоимости работ) | усл. | 1 | 2-4 квартал | 728,9 |
| 12. | Услуги по оформлению ордеров ГАТИ | усл. | 3 | 1-4 квартал | 1 000,0 |
| **Итого** | |  |  |  | **82530,9** |

*Приложения:*

*№1 : Локальная смета на создание зоны отдыха по адресу: г.Петергоф, Эрлеровский бульвар, д.20 (около школы № 412);*

*№2: Локальная смета на создание зоны отдыха по адресу: г.Петергоф, территория, ограниченная Ботанической ул., Троицким ручьем, проездом вдоль Гостилицкого ш., домами №№ 2, корп.2, 4, корп.2, 6, корп.2 по ул.Шахматова;*

*№3: Локальная смета на создание зоны отдыха по адресу: г.Петергоф, ул. Суворовская, д.3, корп.4,5,6,7,8;*

*№4:Смета на проектные работы по созданию зоны отдыха на внутридворовой территории домов № 3, корпуса 3, 5, 7, № 5 корпуса 3, 4, № 7 корпуса 3, 4, 5 по ул.Суворовская;*

*№5: Смета на проектные работы на создание зоны отдыха по адресу: г.Петергоф, Ропшинское шоссе, д.10;*

*№6,7,8: Акты обследования сохранения (сноса), пересадки насаждений и расчета размера их восстановительной стоимости по адресам: Эрлеровский бульвар, д.20 (около школы № 412); территория, ограниченная Ботанической ул., Троицким ручьем, проездом вдоль Гостилицкого ш., домами №№ 2, корп.2, 4, корп.2, 6, корп.2 по ул.Шахматова; ул. Суворовская, д.3, корп.4,5,6,7,8;*

*№9: Расчет стоимости услуг осуществления технического надзора;*

*№10: Расчет стоимости услуг по оформлению ордеров ГАТИ на производство земляных работ по созданию зон отдыха.*

*№11: Расчет на создание зоны отдыха по адресу: территория муниципального образования, ограниченная улицами Жарновецкого, Озерковой, Самсониевским водоводом и Эрлеровским бульваром.*

Приложение 4

к целевой программе

«Утверждаю»

Глава местной администрации

муниципального образования

город Петергоф

Шифман.А.В.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **СМЕТА**  **на проектные работы** | | | | |
| Наименование предприятия, здания, сооружения, стадии проектирования, этапа, вида проектных работ: | | Разработка проектно-сметной документации по созданию зоны отдыха на внутридворовой территории домов № 3, корпуса 3, 5, 7, № 5 корпуса 3, 4, № 7 корпуса 3, 4, 5 по ул.Суворовская в 2016 году. | | |
| Наименование организации-заказчика: | | Местная администрация муниципального образования  город Петергоф | | |
| № п/п | Характеристика предприятия, здания, сооружения или виды работ | № части, главы, таблицы, параграфа и пункта указаний к разделу или главе Сборника цен на проектные работы для строительства | Расчёт стоимости,  руб. | Стоимость работ,  руб. |
| 1 | 2 | 3 | **4** | 5 |
| 1 | Разработка проектно-сметной документации  S проектируемых территорий 1,24 га | Справочник базовых цен на проектные работы в строительстве «Территориальное планирование и планировка территорий», «Проекты планировки территорий»,табл.3, п.1  К1 = 48 % от базовой цены на разработку проектной документации табл.9, п.3  К2 =3,84- коэффициент перехода в текущий уровень цен (письмо Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от от 13 августа 2015 г. N 25760-ЮР/08 , Приложение 3) | (а + bх)\*К1\*К2,  руб.  (55,88+189,64\*1,24)\*0,48\*3,84\*1000 = 536 433,13 | 536 433,13 |
| 2 | Инженерно-геодезические изыскания | Смета (Приложение № 1) |  | 49683,57 |
| 3 | Инженерно-экологическое обсле-дование | Смета (Приложение № 2) |  | 73558,50 |
|  |  |  | ВСЕГО: | 659 675,20 |
|  |  |  | НДС: | 118 741,54 |
|  |  |  | ИТОГО: | 778 416,74 |

Составил: И.В. Рождественский

Проверил: О.В.Ковальчук

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | Приложение № 1 | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | |
|  | **Смета  на инженерно-геодезические изыскания** | | | | | |  | | |
| Наименование объекта (проекта): разработка ПСД на благоустройство территории в г.Петергоф на внутридворовой территории домов № 3, корпуса 3, 5, 7, № 5 корпуса 3, 4, № 7 корпуса 3, 4, 5 по ул.Суворовская .  Стадия проектирования, этап, вид работ: инженерно-геодезические изыскания  Сметный расчет составлен по Справочнику базовых цен на инженерные изыскания для строительства "Инженерно-геодезические изыскания", 2004 г. (СБЦИИС-2004) | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | |
| № п/п | Наименование работ и затрат | | | Ед. измерен. | | Кол-во | Обоснование стоимости | Расчёт стоимости | | Стоимость, руб. | |
| 1 | 2 | | | 3 | | 4 | 5 | 6 | | 7 | |
| 1 | Создание инженерно-топографических планов застроенной территории в масштабе 1:500 с высотой сечения рельефа 0,5 м. Категория сложности II  коэффициенты:  - съемка подземных коммуникаций с помощью приборов поиска (трубокабелеискателя) и составление плана подземных коммуникаций; - съемка небольших участков, площадь свыше 1 до 5 га; - выполнение картографических работ с составлением планов (продольных профилей) в двух видах: на магнитном и бумажном носителях;  полевые камеральные | | | 1 га | | 1,24 | СБЦИИС, 2004 г.  Табл. 9, §5 прим. 4, k = 1,55 Табл. 10, k = 1,2 ОУ, п. 15 е, k = 1,75 | 3284.00 x 1.55 x 1.20 x 1,24 1067.00 x 1.55 x 1.75 x 1,24 | | 7574,22 3588,85 | |
| 2 | Итого полевых работ коэффициенты: - неблагоприятный период года, продолжительность 6 - 7,5 мес.; - проведение полевых работ без выплаты работникам полевого довольствия или командировочных | | |  | |  | Общие указания табл. 2, §2, k = 1.3 п. 14, k = 0,85 | 7574,22x 1.3 x 0,85 | | 8369,51 | |
| 3 | Итого камеральных работ | | |  | |  |  | 3588,85 | | 3588,85 | |
| 4 | Внутренний транспорт. Расстояние от базы до участка изысканий 30 - 40 км | | |  | |  | Табл. 4, §6 21.25% | 8369,51 x 0.2125 | | 1778,52 | |
| 5 | Организация и ликвидация работ | | |  | |  | Общие указания п. 13, k = 0,06 прим. 1, k = 2.5 | (8369,51+1778,52) x 0,06 x 2.5 | | 1522,20 | |
| 6 | Итого с учётом индекса изменения стоимости к уровню базовых цен по состоянию на 1 января 2001 года | | |  | |  | K = 3.70 Приложение 3 к письму Минстроя России от 04.08.14 г. № 15285-EC/08 | (8369,51+1778,52+1522,20+3588,85) x 3.70 | | 56 458,60 | |
|  | | | | | | | | | | | |
|  | | | | |  | | | | | | |
|  | | | | |
|  | | | | | |  |
|  |
| 1 | 2 | | | 3 | | 4 | 5 | 6 | | 7 | |
| 7 | Итого с понижающим коэффициентом для бюджетных объектов | | |  | |  | K = 0.88 | 56 458,60x 0.88 | | 49683,57 | |
| 8 | НДС (18%) | | |  | |  |  |  | | 8943,04 | |
| 9 | Всего с НДС | | |  | |  |  |  | | 58626,61 | |
| Итого по смете: 58 626,61 руб. (Пятьдесят восемь тысяч шестьсот двадцать шесть рублей 61 коп.)  Составил: И.В.Рождественский  Проверил: О.В.Ковальчук | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | |

Приложение № 2

**Смета**

**на инженерно-экологическое обследование территории**

Наименование объекта (проекта): создание зоны отдыха на внутридворовой территории домов № 3, корпуса 3, 5, 7, № 5 корпуса 3, 4, № 7 корпуса 3, 4, 5 по ул.Суворовская . – 1,24 Га Наименование организации заказчика: МА МО г. Петергоф Сметный расчет составлен по Справочнику базовых цен на инженерно-геологические и инженерно-экологические изыскания для строительства, Госстрой России, 1999г.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование  Работ | Обоснование  стоимости | Ед. измер. | Цена | | (руб) | Кол-во | Стоимость | |  | |
|  |  |  |  | Полев. | | Камер. |  | Полев. | | Камер. | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | | 9 | |
| 1. | Радиационное обcледование участка | СБЦ -99  Табл.92 п. 1 | 0,1 га | 49,2 | | 14,8 | 12,4 | 610,08 | | 183,52 | |
| 2. | Отбор точечных проб для анализа на загрязненность по химическим показателям почвогрунтов | СБЦ -99  Табл. 60 п. 7 прим. 1 (К=0,9) | проба | 31,05 | | - | 1 | 31,05 | | - | |
| 3. | Отбор точечных проб для бактериологического анализа почвогрунтов с одной пробной площадки | СБЦ-99  Табл. 60 п.10 | проба | 37,7 | | - | 1 | 37,7 | | - | |
| 4. | Отбор точечных проб для гельминтологического анализа почвогрунтов с одной пробной площадки | СБЦ-99  Табл. 60 п. 10 прим. 4 (К=0,9) | проба | 33,93 | | - | 1 | 33,93 | | - | |
| 5. | Поинтервальный отбор проб из скважин (закапуши на глубину до 2 метров) | СБЦ-99  Табл. 57 п. 1 | проба | 22,9 | | - | 2 | 45,8 | | - | |
| 6. | Пробоподготовка | СБЦ -99  Табл. 70 п. 85 | проба | - | | 52,3 | 5 |  | | 261,5 | |
| 7. | Определение солей тяжелых металлов методом ААС | СБЦ-99  Табл. 70 п. 57 | Один элемент | - | | 7,8 | 1\*10 | - | | 78,0 | |
| 8. | Определение нефтяных углеводородов | СБЦ-99  Табл. 70 п. 63 | проба | - | | 19,7 | 1 | - | | 19,7 | |
| 9. | Итого по пунктам 1-9: |  |  |  | |  |  | **758,56** | | **542,72** | |
| 10. | Коэффициент инфляции на 3 квартал 2014 г. – |  |  |  | |  |  | 42,58 | | 42,58 | |
| 11. | Итого по пунктам 9-10: |  |  |  | |  |  | **32299,48** | | **23109,02** | |
| 12. | Токсикологические исследования | Прейскурант ФГУЗ «ЦГ иЭ в СПб) | проба |  | | 3700,0 | 1 |  | | 3700,0 | |
| 13. | Исследование проб на бактериальные показатели | Прейскурант ФГУЗ «ЦГиЭ в Л.О.) | проба |  | | 800,0 | 1 |  | | 800.0 | |
| 14. | Исследование проб на паразитологические показатели | Прейскурант ФГУЗ «ЦГ иЭ в Л.О.) | проба |  | | 500,0 | 1 |  | | 500,0 | |
| 15. | Составление протокола исследований с расчетом класса опасности | Прейск. ОООНППФ «Экосистема» |  |  | | 650 | 1 |  | | 650,0 | |
| 16. | Работа по согласованию документов | Прейскурант ФГУЗ «ЦГ иЭ в СПб) | до 15 проб |  | | 2500,0 | 5 |  | | 12500,0 | |
| 17. | Итого по пунктам 12-16: |  |  |  | |  |  |  | | **18 150,0** | |
| 18. | Итого полев. и камер.: |  |  |  | |  |  |  | | **73558,50** | |
| 19. | НДС 18%: |  |  |  | |  |  |  | | **13 240,53** | |
| 20. | Всего по смете: |  |  | |  |  |  | |  | | **86799,03** |
| Всего по смете 86 799,03 руб. (Восемьдесят шесть тысяч семьсот девяносто девять рублей 03 коп.).    Составил: И.В.Рождественский  Проверила: О.В.Ковальчук | | | | | | | | | | | |

Приложение 5

к целевой программе

«Утверждаю»

Глава местной администрации

муниципального образования

город Петергоф

Шифман.А.В.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **СМЕТА**  **на проектные работы** | | | | |
| Наименование предприятия, здания, сооружения, стадии проектирования, этапа, вида проектных работ: | | Разработка проектно-сметной документации на создание зоны отдыха по адресу: г.Петергоф, Ропшинское шоссе, д.10 в 2016 году. | | |
| Наименование организации-заказчика: | | Местная администрация муниципального образования  город Петергоф | | |
| № п/п | Характеристика предприятия, здания, сооружения или виды работ | № части, главы, таблицы, параграфа и пункта указаний к разделу или главе Сборника цен на проектные работы для строительства | Расчёт стоимости,  руб. | Стоимость работ,  руб. |
| 1 | 2 | 3 | **4** | 5 |
| 1 | Разработка проектно-сметной документации  S проектируемых территорий 0,45 га | Справочник базовых цен на проектные работы в строительстве «Территориальное планирование и планировка территорий», «Проекты планировки территорий»,табл.3, п.1  К1 = 48 % от базовой цены на разработку проектной документации табл.9, п.3  К2 =3,84- коэффициент перехода в текущий уровень цен (письмо Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от от 13 августа 2015 г. N 25760-ЮР/08 , Приложение 3) | (а + bх)\*К1\*К2,  руб.  (55,88+189,64\*0,45)\*0,48\*3,84\*1000 = 260293,02 | 260 293,02 |
| 2 | Инженерно-геодезические изыскания | Смета (Приложение № 1) |  | 40392,26 |
| 3 | Инженерно-экологическое обсле-дование | Расчет стоимости (Приложение № 2) |  | 58700,07 |
|  |  |  | ВСЕГО: | 359 385,35 |
|  |  |  | НДС: | 64 689,36 |
|  |  |  | ИТОГО: | 424 074,71 |

Составил: И.В. Рождественский

Проверил: О.В.Ковальчук

Приложение № 1

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Смета  на инженерно-геодезические изыскания** | | | | | | | | | |
| Наименование объекта (проекта): разработка ПСД по благоустройству территории по адресу: г.Петергоф,  Ропшинское шоссе, д.10.  Стадия проектирования, этап, вид работ: инженерно-геодезические изыскания Сметный расчет составлен по Справочнику базовых цен на инженерные изыскания для строительства  "Инженерно-геодезические изыскания", 2004 г. (СБЦИИС-2004) | | | | | | | | | | | |
| № п/п | Наименование работ и затрат | Ед. измерен. | | Кол-во | Обоснование стоимости | Расчёт стоимости | Стоимость, руб. | | |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 | 7 | | |
| 1 | Создание инженерно-топографических планов застроенной территории в масштабе 1:500 с высотой сечения рельефа 0,5 м. Категория сложности II  коэффициенты:  - съемка подземных коммуникаций с помощью приборов поиска (трубокабелеискателя) и составление плана подземных коммуникаций; - съемка небольших участков, площадь свыше 1 до 5 га;  - съемка участка менее 1 га рассчитывается как 1 га; - выполнение картографических работ с составлением планов (продольных профилей) в двух видах: на магнитном и бумажном носителях;  полевые камеральные | 1 га | | 0,45 | СБЦИИС, 2004 г.  Табл. 9, §5 прим. 4, k = 1,55 Табл. 10, k = 1,2 ОУ, п. 15 е, k = 1,75 | 3284.00 x 1.55 x 1.20 x 1,0 1067.00 x 1.55 x 1.75 x 1,0 | 6108,24  2894,24 | | |
| 2 | Итого полевых работ коэффициенты: - неблагоприятный период года, продолжительность 6 - 7,5 мес.; - проведение полевых работ без выплаты работникам полевого довольствия или командировочных |  | |  | Общие указания табл. 2, §2, k = 1.3 п. 14, k = 0,85 | 6108,24 x 1.3 x 0,85 | 6749,6 | | |
| 3 | Итого камеральных работ |  | |  |  | 2894,24 | 2894,24 | | |
| 4 | Внутренний транспорт. Расстояние от базы до участка изысканий 30 - 40 км |  | |  | Табл. 4, §6 21.25% | 6749,6 x 0.2125 | 1434,29 | | |
| 5 | Организация и ликвидация работ |  | |  | Общие указания п. 13, k = 0,06 прим. 1, k = 2.5 | (6749,6+1434,29)х0,06х2,5 | 1227,58 | | |
| 6 | Итого с учётом индекса изменения стоимости на I кв. 2015г к уровню базовых цен по состоянию на 1 января 2001 года |  | |  | K = 3.73 | (6749,6+  2894,24+  1434,29+  1227,58)х3,73 | 45900,3 | | |
|  | | | | | | | | | |
|  | | |  | | | | | | |
|  | | |
|  | | | | |  | |
|  | |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 | 7 | | |
| 7 | Итого с понижающим коэффициентом для бюджетных объектов |  | |  | К=0,88 | 45900,3х0,88 | 40392,26 | | |
| 8 | НДС (18%) |  | |  |  |  | 7270,61 | | |
| 9 | Всего с НДС |  | |  |  |  | 47662,87 | | |

|  |
| --- |
| Итого по смете: 47662,87 руб. (Сорок семь тысяч шестьсот шестьдесят два рубля 87 копеек)  Составил: И.В.Рождественский  Проверил: И.Н.Ахметов |
|  |

Приложение № 2

**Смета**

**на инженерно-экологическое обследование территории**

Наименование объекта (проекта): создание зоны отдыха на внутридворовой территории дома № 10 по Ропшинскому шоссе – 0,45 Га

Наименование организации заказчика: МА МО г. Петергоф Сметный расчет составлен по Справочнику базовых цен на инженерно-геологические и инженерно-экологические изыскания для строительства, Госстрой России, 1999г.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование  Работ | Обоснование  стоимости | Ед. измер. | Цена | | (руб) | Кол-во | Стоимость | |  | |
|  |  |  |  | Полев. | | Камер. |  | Полев. | | Камер. | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | | 9 | |
| 1. | Радиационное обcледование участка | СБЦ -99  Табл.92 п. 1 | 0,1 га | 70,4 | | 20,7 | 4,5 | 316,8 | | 93,15 | |
| 2. | Отбор точечных проб для анализа на загрязненность по химическим показателям почвогрунтов | СБЦ -99  Табл. 60 п. 7 прим. 1 (К=0,9) | проба | 31,05 | | - | 1 | 31,05 | | - | |
| 3. | Отбор точечных проб для бактериологического анализа почвогрунтов с одной пробной площадки | СБЦ-99  Табл. 60 п.10 | проба | 37,7 | | - | 1 | 37,7 | | - | |
| 4. | Отбор точечных проб для гельминтологического анализа почвогрунтов с одной пробной площадки | СБЦ-99  Табл. 60 п. 10 прим. 4 (К=0,9) | проба | 33,93 | | - | 1 | 33,93 | | - | |
| 5. | Поинтервальный отбор проб из скважин (закапуши на глубину до 2 метров) | СБЦ-99  Табл. 57 п. 1 | проба | 22,9 | | - | 2 | 45,8 | | - | |
| 6. | Пробоподготовка | СБЦ -99  Табл. 70 п. 85 | проба | - | | 52,3 | 5 |  | | 261,5 | |
| 7. | Определение солей тяжелых металлов методом ААС | СБЦ-99  Табл. 70 п. 57 | Один элемент | - | | 7,8 | 1\*10 | - | | 78,0 | |
| 8. | Определение нефтяных углеводородов | СБЦ-99  Табл. 70 п. 63 | проба | - | | 19,7 | 1 | - | | 19,7 | |
| 9. | Итого по пунктам 1-9: |  |  |  | |  |  | **465,28** | | **452,35** | |
| 10. | Коэффициент инфляции на 3 квартал 2014 г. – |  |  |  | |  |  | 44,19 | | 44,19 | |
| 11. | Итого по пунктам 9-10: |  |  |  | |  |  | **20560,72** | | **19989,35** | |
| 12. | Токсикологические исследования | Прейскурант ФГУЗ «ЦГ иЭ в СПб) | проба |  | | 3700,0 | 1 |  | | 3700,0 | |
| 13. | Исследование проб на бактериальные показатели | Прейскурант ФГУЗ «ЦГиЭ в Л.О.) | проба |  | | 800,0 | 1 |  | | 800.0 | |
| 14. | Исследование проб на паразитологические показатели | Прейскурант ФГУЗ «ЦГ иЭ в Л.О.) | проба |  | | 500,0 | 1 |  | | 500,0 | |
| 15. | Составление протокола исследований с расчетом класса опасности | Прейск. ОООНППФ «Экосистема» |  |  | | 650 | 1 |  | | 650,0 | |
| 16. | Работа по согласованию документов | Прейскурант ФГУЗ «ЦГ иЭ в СПб) | до 15 проб |  | | 2500,0 | 5 |  | | 12500,0 | |
| 17. | Итого по пунктам 12-16: |  |  |  | |  |  |  | | **18 150,0** | |
| 18. | Итого полев. и камер.: |  |  |  | |  |  |  | | **58700,07** | |
| 19. | НДС 18%: |  |  |  | |  |  |  | | **10566,01** | |
| 20. | Всего по смете: |  |  | |  |  |  | |  | | **69266,08** |
| Всего по смете 69 266,08 руб. (Шестьдесят девять тысяч двести шестьдесят шесть рублей 08 коп.).  Составил: И.В.Рождественский  Проверила: О.В.Ковальчук | | | | | | | | | | | |

Приложение № 9

к муниципальной программе

Расчёт стоимости услуг на осуществление технического надзора.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование работ | Стоимость работ  в тыс.руб | % от стоимости работ | Итого (в т. ч. НДС),  в тыс. руб. |
| 1 | Осуществление технического надзора (1,2% ) | 60 743,7 | 1,2 | 728,9 |
|  | Итого: |  |  | 728,9 |

Начальник отдела городского хозяйства Рождественский И.В.

Приложение №10

Расчёт стоимости услуг

по оформлению ордеров ГАТИ на производство земляных работ

по созданию зон отдыха на территории муниципального образования город Петергоф в 2015 году

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Адрес | Вид работ | Ед. изм. | Объём работ  кв. м | Стоимость оформления ордера ГАТИ,  тыс.руб |
| 1 | г.Петергоф, Эрлеровский бульвар, д.20 (около школы № 412) | Создание зоны отдыха | кв. м | 12 899,7 | 250,0 |
| 2 | г.Петергоф, территория, ограниченная Ботанической ул., Троицким ручьем, проездом вдоль Гостилицкого ш., домами №№ 2, корп.2, 4, корп.2, 6, корп.2 по ул.Шахматова | Создание зоны отдыха | кв. м | 22 614,6 | 250,0 |
| 3 | г.Петергоф, ул. Суворовская, д.3, корп.4,5,6,7,8 | Создание зоны отдыха | кв. м | 5 112,8 | 250,0 |
| 4 | г.Петергоф, территория , ограниченная улицами Жарновецкого, Озерковой, Самсониевским водоводом и Эрлеровским бульваром. | Создание зоны отдыха | кв. м | 48 000,0 | 250,0 |
|  | Итого: |  | кв. м | 88 627,0 | 1 000,0 |

Начальник отдела городского хозяйства Рождественский И.В.

Приложение № 11 к целевой программе

Расчет стоимости

создания зоны отдыха на территории , ограниченной улицами Жарновецкого, Озерковой, Самсониевским водоводом и Эрлеровским бульваром.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование | Объем работ  кв.м | Стоимость за единицу.  руб/кв м | Итого  (в т.ч. НДС),  руб |
|  | Пешеходные дорожки | 7814,5 | 970,0 | 7 580 065,0 |
|  | Гостевые парковки | 1374,0 | 2000,0 | 2 748 000,0 |
|  | Площадка для отдыха | 499,2 | 934,0 | 466 252,8 |
|  | Площадки для игры в Петанк | 720,0 | 1000,0 | 720 000,0 |
|  | Озеленение | 35966,61 | 907,30 | 32 632 505,25 |
|  |  |  |  | 44 146 823,05 |

Начальник ОГХ И.В.Рождественский

|  |  |
| --- | --- |
| Согласовано:  «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | Приложение 3  к целевой программе  Утверждаю:  «\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |

Локальная смета

на создание зоны отдыха по адресу:

г. Санкт-Петербург, Петергоф, ул. Суворовская, д.3, корп.4,5,6,7,8.

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: проект 17-2014-АС

Составлена в ценах на:

июнь 2014, Госэталон 2012.

Сметная стоимость: 4517087.99 руб.

Нормативная трудоемкость: 4618.49 ч.-час.

Зарплата основных рабочих: 595042.89 руб.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Шифр | Наименование работ и затрат, | Единица | Кол-во | Стоимость единицы, руб. | | Общая стоимость, руб. | | | Затраты труда | |
| п.п. | норматива | материалов, изделий и конструкций | измер. |  | ВСЕГО | экспл. машин | ВСЕГО | основной | экспл. машин | рабочих-строителей, чел-ч. | |
|  |  |  |  |  | основной | в. т.ч. з/пл |  | заработной | в. т.ч. з/пл | на | всего |
|  |  |  |  |  | з/пл | машинистов |  | платы | машинистов | единицу |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| **Раздел 1.Подготовительные работы.** | | | | | | | | | | | |
| **1** | **ТЕР 47-01-001-03** | **Разбивка участка к стоим. экспл. машин: 1,25 к затратам труда машинистов: 1,25 к затратам труда и к з/п рабочих: 1,15 Индексы: к з/п рабочих: 12.430, к материалам: 3.175, (Н.Р. 88 = 88% = 53073.64 руб. С.П. 61 = 61% = 36789.68 руб.)** | **100 м2** | **51.128** [(5112.8)/100] | **102,38 94.90** | **0 0** | **61525.19** | **60310.95** | **0 0** | **8.76 0** | **447.88 0** |
| **2** | **ТЕР 01-02-027-02** | **Планировка площадей: механизированным способом, группа грунтов 2 к стоим. экспл. машин: 1,25 к з/п рабочих: 1,15 Индексы: к стоимости машин: 6.629, к з/п машинистов: 12.430, (Н.Р. 68 = 68% = 938.64 руб. С.П. 36 = 36% = 496.93 руб.)** | **1000 м2 спланированной площади** | **5.1128** [(5112.8)/1000] | **161,24 0** | **161.24 21.72** | **5464.87** | **0** | **5464.87 1380.35** | **0 1.10** | **0 5.62** |
| **3** | **ТЕРр 68-12-4** | **Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных с помощью молотков отбойных Индексы: к з/п рабочих: 12.430, к стоимости машин: 5.705, к з/п машинистов: 12.430, (Н.Р. 88 = 88% = 2156.04 руб. С.П. 48 = 48% = 1176.02 руб.)** | **100 м3 конструкций** | **0.0661** [132.2\*0.05/100] | **6067,90 2472.44** | **3595.46 509.51** | **3387.26** | **2031.41** | **1355.85 418.63** | **243.35 41.39** | **16.09 2.74** |
| **4** | **ТЕРр 68-20-1** | **Разборка тротуаров и дорожек из плит с их отноской и укладкой в штабель Индексы: к з/п рабочих:**  **12.430, (Н.Р. 88 = 88% = 2628.04 руб. С.П. 48 = 48% = 1433.48 руб.)** | **100 м2 основания** | **1.38** [138/100] | **174,10 174.10** | **0 0** | **2986.41** | **2986.41** | **0 0** | **18.68 0** | **25.78 0** |
| **5** | **ТЕРр 68-33-1** | **Валка деревьев с корня без корчевки пня мягколиственных и твердолиственных пород (кроме породы тополь) при диаметре ствола: до 16 см Индексы: к з/п рабочих: 12.430, к стоимости машин: 8.966, (Н.Р. 88 = 88% = 9316.23 руб. С.П. 48 = 48% = 5081.58 руб.)** | **1 дерево** | **15** | **60,91 56.78** | **4.13 0** | **11142.07** | **10586.63** | **555.44 0** | **5.12 0** | **76.80 0** |
| **6** | **ТЕРр 68-33-3** | **Валка деревьев с корня без корчевки пня мягколиственных и твердолиственных пород (кроме породы тополь) при диаметре ствола: до 36 см Индексы: к з/п рабочих: 12.430, к стоимости машин: 8.960, (Н.Р. 88 = 88% = 1197.32 руб. С.П. 48 = 48% = 653.08 руб.)** | **1 дерево** | **1** | **117,41 109.46** | **7.95 0** | **1431.82** | **1360.59** | **71.23 0** | **9.87 0** | **9.87 0** |
| **7** | **ТЕР 01-02-119-03** | **Расчистка площадей от кустарника и мелколесья вручную: при густой поросли Индексы: к з/п рабочих: 12.430, (Н.Р. 68 = 68% = 95.76 руб. С.П. 36 = 36% = 50.70 руб.)** | **100 м2** | **0.12** [(2+10)/100] | **94,41 94.41** | **0 0** | **140.82** | **140.82** | **0 0** | **9.06 0** | **1.09 0** |
| **8** | **ТЕРэ 2.01-01-09-001** | **Дробление пней методом фрезерования машинами (типа "SG-60", "спф-065") при диаметре пня: от 20 до 40 см Индексы: к з/п рабочих: 1.260, к стоимости машин: 1.062, к з/п машинистов: 1.260, к материалам: 0.961, (Н.Р. 105 = 105% = 90.55 руб. С.П. 15 = 15% = 12.94 руб.)** | **1 пень** | **1** | **176,53 41.97** | **122.64 26.48** | **194.58** | **52.88** | **130.24 33.36** | **0.37 155.77** | **0.37 155.77** |
| **9** | **ТЕРэ 2.01-01-09-002** | **Дробление пней методом фрезерования машинами (типа "SG-60", "спф-065") при диаметре пня: от 40 до 60 см Индексы: к з/п рабочих: 1.260, к стоимости машин: 1.062, к з/п машинистов: 1.260, к материалам: 0.961, (Н.Р. 105 = 105% = 753.78 руб. С.П. 15 = 15% = 107.68 руб.)** | **1 пень** | **5** | **289,93 70.33** | **201.95 43.62** | **1600.24** | **443.08** | **1072.35 274.81** | **0.62 155.77** | **3.10 778.85** |
| **10** | **ТЕРэ 4.01-23-009-09прим.** | **Демонтаж существующих стоек для сушки белья(прим.)Демонтаж турника, стенки гимнастической односекционной или аналогичных металлических малых архитектурных форм на 2 стойках с разборкой бетонного основания. Индексы: к з/п рабочих: 1.260, к стоимости машин: 1.439, к з/п машинистов: 1.260, к материалам: 1.673, (Н.Р. 88 = 88% = 1089.20 руб. С.П. 48 = 48% = 594.11 руб.)** | **1 шт** | **2** | **543,37 317.82** | **224.51 173.34** | **1450.53** | **800.91** | **646.14 436.82** | **3.43 146.90** | **6.86 293.80** |
|  |  | **Итого прямых затрат в базовом уровне цен:** | **руб.** |  |  |  | **89324** | **78714** | **9296 2544** |  | **588 1237** |
|  |  | Коэффициент на стесненность: |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **Итого со стесненностью:** | **руб.** |  |  |  | **89324** | **78714** | **9296 2544** |  | **588 1237** |
|  |  | Индекс к оплате труда рабочих: |  | 1 |  |  | 78714 |  |  |  |  |
|  |  | Индекс к стоимости эксплуатации машин: |  | 1 |  |  | 9296 |  |  |  |  |
|  |  | в том числе зарплата машинистов: |  | 1 |  |  | 2544 |  |  |  |  |
|  |  | Индекс к стоимости материалов: |  | 1 |  |  | 1314 |  |  |  |  |
|  |  | Материалы в текущем уровне цен: |  | 1 |  |  | 0 |  |  |  |  |
|  |  | **Итого с индексацией:** | **руб.** |  |  |  | **89324** | **78714** | **9296 2544** |  | **588 1237** |
|  |  | Накладные расходы %: | % |  |  |  | 71339 |  |  |  |  |
|  |  | **Итого с накладными:** | **руб.** |  |  |  | **160663** |  |  |  |  |
|  |  | Сметная прибыль %: | % |  |  |  | 46396 |  |  |  |  |
|  |  | **Итого:** | **руб.** |  |  |  | **207059** |  |  |  |  |
|  |  | Пригородный коэффициент % | руб. | 2.2 |  |  | 4555 |  |  |  |  |
|  |  | **Итого:** | **руб.** |  |  |  | **211614** |  |  |  |  |
|  |  | **Всего по разделу:** | **руб.** |  |  |  | **211614** |  |  |  |  |
| **Раздел 2. Восстановление верхнего слоя асфальтобетонного покрытия.** | | | | | | | | | | | |
| **1** | **ТЕР 27-03-009-02** | **Срезка поверхностного слоя асфальтобетонных дорожных покрытий методом холодного фрезерования при ширине барабана фрезы 1000 мм, толщина слоя: 10 см к стоим. экспл. машин: 1,25 к затратам труда машинистов: 1,25 к затратам труда и к з/п рабочих: 1,15 Индексы: к з/п рабочих: 12.430, к стоимости машин: 5.783, к з/п машинистов: 12.430, к материалам: 9.063, (Н.Р. 121\*0,9 = 109% = 1074.70 руб. С.П. 76\*0,85 = 65% = 640.87 руб.)** | **100 м2** | **0.419** [41.9/100] | **2373,65 69.62** | **2292.57 119.69** | **5961.14** | **362.59** | **5555.07 623.37** | **6.68 7.57** | **2.80 3.17** |
|  | 410-9014-001П | Асфальтобетонная крошка (ТССЦ 6.2014 Санкт-Петербург ) | т | -8.2962 *[-41.9\*0.1\*2.2\*0.9]* | (306.1) |  | (-2539.47) |  |  |  |  |
| **2** | **ТЕР 27-06-020-03** | **Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернинистых типа аб, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3 к стоим. экспл. машин: 1,25 к з/п рабочих: 1,15 Индексы: к з/п рабочих: 12.430, к стоимости машин: 7.522, к з/п машинистов: 12.430, к материалам: 3.328, (Н.Р. 121\*0,9 = 109% = 515.82 руб. С.П. 76\*0,85 = 65% = 307.60 руб.)** | **1000 м2 покрытия** | **0.0419** [(41.9)/1000] | **2928,76 517.97** | **2054.15 390.66** | **966.91** | **269.77** | **647.41 203.46** | **38.30 19.08** | **1.60 0.80** |
|  | 410-9010-014П | Смеси асфальтобетонные горячая плотная, марка I, тип Б крупнозернистая (ТССЦ 6.2014 Санкт-Петербург ) | т | 4.01402 | (2799.06) |  | (11235.48) |  |  |  |  |
| **3** | **ТЕР 27-06-021-03** | **На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать: к расценке 27-06-020-03 к прямым затратам: 2 к стоим. экспл. машин: 1,25 к з/п рабочих: 1,15 Индексы: к з/п рабочих: 12.430, к стоимости машин: 5.500, к материалам: 9.603, (Н.Р. 121\*0,9 = 109% = 1.38 руб. С.П. 76\*0,85 = 65% = 0.83 руб.)** | **1000 м2 покрытия** | **0.0419** [(41.9)/1000] | **6,17 2.44** | **0.15 0** | **2.74** | **1.27** | **0.03 0** | **0.18 0** | **0.01 0** |
|  | 410-9010-014П | Смеси асфальтобетонные горячая плотная, марка I, тип Б крупнозернистая (ТССЦ 6.2014 Санкт-Петербург ) | т | 1.0056 | (2799.06) |  | (2814.73) |  |  |  |  |
|  |  | **Итого прямых затрат в базовом уровне цен:** | **руб.** |  |  |  | **6931** | **634** | **6203 827** |  | **4 4** |
|  |  | Коэффициент на стесненность: |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **Итого со стесненностью:** | **руб.** |  |  |  | **6931** | **634** | **6203 827** |  | **4 4** |
|  |  | Индекс к оплате труда рабочих: |  | 1 |  |  | 634 |  |  |  |  |
|  |  | Индекс к стоимости эксплуатации машин: |  | 1 |  |  | 6203 |  |  |  |  |
|  |  | в том числе зарплата машинистов: |  | 1 |  |  | 827 |  |  |  |  |
|  |  | Индекс к стоимости материалов: |  | 1 |  |  | 95 |  |  |  |  |
|  |  | Материалы в текущем уровне цен: |  | 1 |  |  | 11511 |  |  |  |  |
|  |  | **Итого с индексацией:** | **руб.** |  |  |  | **18442** | **634** | **6203 827** |  | **4 4** |
|  |  | Накладные расходы %: | % |  |  |  | 1592 |  |  |  |  |
|  |  | **Итого с накладными:** | **руб.** |  |  |  | **20034** |  |  |  |  |
|  |  | Сметная прибыль %: | % |  |  |  | 949 |  |  |  |  |
|  |  | **Итого:** | **руб.** |  |  |  | **20983** |  |  |  |  |
|  |  | Пригородный коэффициент % | руб. | 2.2 |  |  | 462 |  |  |  |  |
|  |  | **Итого:** | **руб.** |  |  |  | **21445** |  |  |  |  |
|  |  | **Всего по разделу:** | **руб.** |  |  |  | **21445** |  |  |  |  |
| **Раздел 3. Устройство покрытия тротуара из тротуарной плитки .** | | | | | | | | | | | |
| **1** | **ТЕР 01-01-002-02** | **Разработка грунта в отвал экскаваторами «драглайн» или «обратная лопата» с ковшом вместимостью: 2,5 (1,5-3) м3, группа грунтов 2 к стоим. экспл. машин: 1,25 к з/п рабочих: 1,15 Индексы: к з/п рабочих: 12.430, к стоимости машин: 5.622, к з/п машинистов: 12.430, (Н.Р. 81 = 81% = 880.17 руб. С.П. 40 = 40% = 434.65 руб.)** | **1000 м3 грунта** | **0.2021** [202.1/1000] | **2565,76 75.97** | **2489.79 356.59** | **3019.75** | **190.84** | **2828.91 895.79** | **6.10 16.90** | **1.23 3.42** |
| **2** | **ТЕР 27-04-016-05** | **Устройство прослойки из нетканого синтетического материала (нсм) в земляном полотне: в «обойме» к стоим. экспл. машин: 1,25 к затратам труда машинистов: 1,25 к затратам труда и к з/п рабочих: 1,15 Индексы: к з/п рабочих: 12.430, к стоимости машин: 6.936, к з/п машинистов: 12.430, к материалам: 5.103, (Н.Р. 109 = 109% = 5096.62 руб. С.П. 65 = 65% = 3039.27 руб.)** | **1000 м2 поверхности** | **0.3545** [(354.5)/1000] | **2053,60 898.78** | **1152.57 162.35** | **6798.42** | **3960.42** | **2833.95 715.38** | **91.71 10.28** | **32.51 3.64** |
|  | 101-0792 | Полотно иглопробивное для дорожного строительства "Дорнит-2" (ТССЦ 6.2014 Санкт-Петербург ) | 10 м2 | 36.5135 *[(354.5)\*1.03/10]* | (278.79) |  | (10179.60) |  |  |  |  |
| **3** | **ТЕР 27-04-001-01** | **Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка к стоим. экспл. машин: 1,25 к затратам труда машинистов: 1,25 к затратам труда и к з/п рабочих: 1,15 Индексы: к з/п рабочих: 12.430, к стоимости машин: 6.218, к з/п машинистов: 12.430, к материалам: 9.065, (Н.Р. 109 = 109% = 6272.69 руб. С.П. 65 = 65% = 3740.59 руб.)** | **100 м3 материала основания (в плотном теле)** | **1.0635** [354.5\*0.3/100] | **2514,62 177.17** | **2326.65 258.16** | **17831.95** | **2342.06** | **15385.77 3412.70** | **18.08 17.35** | **19.23 18.45** |
|  | 408-0124 | Песок природный для строительных работ мелкий (ТССЦ 6.2014 Санкт-Петербург ) | м3 | 116.985 *[354.5\*0.3\*1.1]* | (431.82) |  | (50516.46) |  |  |  |  |
| **4** | **ТЕР 27-04-016-05** | **Устройство прослойки из нетканого синтетического материала (нсм) в земляном полотне: в «обойме» к стоим. экспл. машин: 1,25 к затратам труда машинистов: 1,25 к затратам труда и к з/п рабочих: 1,15 Индексы: к з/п рабочих: 12.430, к стоимости машин: 6.936, к з/п машинистов: 12.430, к материалам: 5.103, (Н.Р. 109 = 109% = 5096.62 руб. С.П. 65 = 65% = 3039.27 руб.)** | **1000 м2 поверхности** | **0.3545** [(354.5)/1000] | **2053,60 898.78** | **1152.57 162.35** | **6798.42** | **3960.42** | **2833.95 715.38** | **91.71 10.28** | **32.51 3.64** |
|  | 101-0792 | Полотно иглопробивное для дорожного строительства "Дорнит-2" (ТССЦ 6.2014 Санкт-Петербург ) | 10 м2 | 36.5135 *[(354.5)\*1.03/10]* | (278.79) |  | (10179.60) |  |  |  |  |
| **5** | **ТЕР 27-04-001-04** | **Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня к стоим. экспл. машин: 1,25 к затратам труда машинистов: 1,25 к затратам труда и к з/п рабочих: 1,15 Индексы: к з/п рабочих: 12.430, к стоимости машин: 6.223, к з/п машинистов: 12.430, к материалам: 9.065, (Н.Р. 109 = 109% = 4848.42 руб. С.П. 65 = 65% = 2891.26 руб.)** | **100 м3 материала основания (в плотном теле)** | **0.53175** [(354.5\*0.15)/100] | **4043,55 275.13** | **3753.30 397.84** | **14311.36** | **1818.51** | **12419.97 2629.58** | **27.82 25.75** | **14.79 13.69** |
|  | 408-9080-030П | Щебень гранитный марки 1200, фр. 5-20 мм (с учетом доставки поставщиком) (ТССЦ 6.2014 Санкт-Петербург ) | м3 | 67.0005 *[354.5\*0.15\*1.26]* | (1132.34) |  | (75867.35) |  |  |  |  |
| **6** | **ТЕР 27-07-005-02** | **Устройство покрытий из тротуарной плитки, количество плитки при укладке на 1 м2: 55 шт. к стоим. экспл. машин: 1,25 к з/п рабочих: 1,15 Индексы: к з/п рабочих: 12.430, к стоимости машин: 6.407, к з/п машинистов: 12.430, к материалам: 5.072, (Н.Р. 121\*0,9 = 109% = 78332.36 руб. С.П. 76\*0,85 = 65% = 46711.96 руб.)** | **10 м2** | **35.45** [354.5/10] | **184,08 162.02** | **17.02 1.07** | **76163.19** | **71393.06** | **3865.72 471.49** | **11.80 0.06** | **418.31 2.13** |
|  | 403-9137-049Пприм. | Тротуарный клинкерный кирпич красный "Лондон" классик 200х100х50 мм (ТССЦ 6.2014 Санкт-Петербург ) | м2 | 361.59 | (768.93) |  | (278037.40) |  |  |  |  |
|  | 407-0028 | Смесь пескоцементная (цемент М 400) (ТССЦ 6.2014 Санкт-Петербург ) | м3 | 14.18 *[354.5\*0.04]* | (2450.05) |  | (34741.71) |  |  |  |  |
|  |  | **Итого прямых затрат в базовом уровне цен:** | **руб.** |  |  |  | **124923** | **83665** | **40168 8840** |  | **519 45** |
|  |  | Коэффициент на стесненность: |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **Итого со стесненностью:** | **руб.** |  |  |  | **124923** | **83665** | **40168 8840** |  | **519 45** |
|  |  | Индекс к оплате труда рабочих: |  | 1 |  |  | 83665 |  |  |  |  |
|  |  | Индекс к стоимости эксплуатации машин: |  | 1 |  |  | 40168 |  |  |  |  |
|  |  | в том числе зарплата машинистов: |  | 1 |  |  | 8840 |  |  |  |  |
|  |  | Индекс к стоимости материалов: |  | 1 |  |  | 1090 |  |  |  |  |
|  |  | Материалы в текущем уровне цен: |  | 1 |  |  | 459522 |  |  |  |  |
|  |  | **Итого с индексацией:** | **руб.** |  |  |  | **584445** | **83665** | **40168 8840** |  | **519 45** |
|  |  | Накладные расходы %: | % |  |  |  | 100527 |  |  |  |  |
|  |  | **Итого с накладными:** | **руб.** |  |  |  | **684972** |  |  |  |  |
|  |  | Сметная прибыль %: | % |  |  |  | 59857 |  |  |  |  |
|  |  | **Итого:** | **руб.** |  |  |  | **744829** |  |  |  |  |
|  |  | Пригородный коэффициент % | руб. | 2.2 |  |  | 16386 |  |  |  |  |
|  |  | **Итого:** | **руб.** |  |  |  | **761215** |  |  |  |  |
|  |  | **Всего по разделу:** | **руб.** |  |  |  | **761215** |  |  |  |  |
| **Раздел 4. Площадь набивного покрытия с верхним гравийно-песчаным слоем .** | | | | | | | | | | | |
| **1** | **ТЕР 01-01-002-02** | **Разработка грунта в отвал экскаваторами «драглайн» или «обратная лопата» с ковшом вместимостью: 2,5 (1,5-3) м3, группа грунтов 2 к стоим. экспл. машин: 1,25 к з/п рабочих: 1,15 Индексы: к з/п рабочих: 12.430, к стоимости машин: 5.622, к з/п машинистов: 12.430, (Н.Р. 81 = 81% = 924.60 руб. С.П. 40 = 40% = 456.59 руб.)** | **1000 м3 грунта** | **0.2123** [212.3/1000] | **2565,76 75.97** | **2489.79 356.59** | **3172.17** | **200.48** | **2971.69 941.00** | **6.10 16.90** | **1.30 3.59** |
| **2** | **ТЕР 27-04-016-05** | **Устройство прослойки из нетканого синтетического материала (нсм) в земляном полотне: в «обойме» к стоим. экспл. машин: 1,25 к затратам труда машинистов: 1,25 к затратам труда и к з/п рабочих: 1,15 Индексы: к з/п рабочих: 12.213, к стоимости машин: 6.877, к з/п машинистов: 12.213, к материалам: 4.924, (Н.Р. 109 = 109% = 4999.18 руб. С.П. 65 = 65% = 2981.16 руб.)** | **1000 м2 поверхности** | **0.3539** [(353.9)/1000] | **2053,60 898.78** | **1152.57 162.35** | **6693.68** | **3884.69** | **2805.09 701.71** | **91.71 10.28** | **32.46 3.64** |
|  | 101-0792 | Полотно иглопробивное для дорожного строительства "Дорнит-2" (ТССЦ 6.2014 Санкт-Петербург ) | 10 м2 | 36.4517 *[(353.9)\*1.03/10]* | (278.79) |  | (10162.37) |  |  |  |  |
| **3** | **ТЕР 27-04-001-01** | **Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка к стоим. экспл. машин: 1,25 к затратам труда машинистов: 1,25 к затратам труда и к з/п рабочих: 1,15 Индексы: к з/п рабочих: 12.213, к стоимости машин: 6.248, к з/п машинистов: 12.213, к материалам: 9.065, (Н.Р. 109 = 109% = 7178.21 руб. С.П. 65 = 65% = 4280.58 руб.)** | **100 м3 материала основания (в плотном теле)** | **1.23865** [(353.9)\*0.35/100] | **2514,62 177.17** | **2326.65 258.16** | **20807.57** | **2680.16** | **18006.14 3905.35** | **18.08 17.35** | **22.39 21.49** |
|  | 408-0124 | Песок природный для строительных работ мелкий (ТССЦ 6.2014 Санкт-Петербург ) | м3 | 136.2515 *[353.9\*0.35\*1.1]* | (431.82) |  | (58836.12) |  |  |  |  |
| **4** | **ТЕР 27-04-016-05** | **Устройство прослойки из нетканого синтетического материала (нсм) в земляном полотне: в «обойме» к стоим. экспл. машин: 1,25 к затратам труда машинистов: 1,25 к затратам труда и к з/п рабочих: 1,15 Индексы: к з/п рабочих: 12.213, к стоимости машин: 6.877, к з/п машинистов: 12.213, к материалам: 4.924, (Н.Р. 109 = 109% = 4999.18 руб. С.П. 65 = 65% = 2981.16 руб.)** | **1000 м2 поверхности** | **0.3539** [(353.9)/1000] | **2053,60 898.78** | **1152.57 162.35** | **6693.68** | **3884.69** | **2805.09 701.71** | **91.71 10.28** | **32.46 3.64** |
|  | 101-0792 | Полотно иглопробивное для дорожного строительства "Дорнит-2" (ТССЦ 6.2014 Санкт-Петербург ) | 10 м2 | 36.4517 *[(353.9)\*1.03/10]* | (278.79) |  | (10162.37) |  |  |  |  |
| **5** | **ТЕР 27-04-001-04** | **Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня к стоим. экспл. машин: 1,25 к затратам труда машинистов: 1,25 к затратам труда и к з/п рабочих: 1,15 Индексы: к з/п рабочих: 12.213, к стоимости машин: 6.239, к з/п машинистов: 12.213, к материалам: 9.065, (Н.Р. 109 = 109% = 6340.96 руб. С.П. 65 = 65% = 3781.30 руб.)** | **100 м3 материала основания (в плотном теле)** | **0.7078** [(353.9)\*0.2/100] | **4043,55 275.13** | **3753.30 397.84** | **19049.77** | **2378.32** | **16574.44 3439.07** | **27.82 25.75** | **19.69 18.23** |
|  | 408-9080-031П | Щебень гранитный марки 1200, фр. 20-40 мм (с учетом доставки поставщиком) (ТССЦ 6.2014 Санкт-Петербург ) | м3 | 44.5914 *[353.9\*0.10\*1.26]* | (971.47) |  | (43319.21) |  |  |  |  |
|  | 408-0010 | Щебень для строительных работ, марка 1000, фракция 10-20 мм (ТССЦ 6.2014 Санкт-Петербург ) | м3 | 22.2957 *[353.9\*0.05\*1.26]* | (1106.07) |  | (24660.60) |  |  |  |  |
|  | 408-9080-030П | Щебень гранитный марки 1200, фр. 5-20 мм (с учетом доставки поставщиком) (ТССЦ 6.2014 Санкт-Петербург ) | м3 | 22.2957 *[353.9\*0.05\*1.26]* | (1132.34) |  | (25246.31) |  |  |  |  |
| **6** | **ТЕР 27-04-001-02** | **Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песчано-гравийной смеси, дресвы к стоим. экспл. машин: 1,25 к з/п рабочих: 1,15 Индексы: к з/п рабочих: 12.213, к стоимости машин: 6.257, к з/п машинистов: 12.213, к материалам: 9.065, (Н.Р. 121\*0,9 = 109% = 1064.92 руб. С.П. 76\*0,85 = 65% = 635.04 руб.)** | **100 м3 материала основания (в плотном теле)** | **0.17695** [353.9\*0.05/100] | **2621,36 177.17** | **2429.07 274.91** | **3096.54** | **382.88** | **2689.41 594.11** | **15.72 14.81** | **2.78 2.62** |
|  | 408-9270-001П | Отсев гранитный (с учетом доставки поставщиком) (ТССЦ 6.2014 Санкт-Петербург ) | м3 | 22.2957 *[353.9\*0.05\*1.26]* | (561.87) |  | (12527.28) |  |  |  |  |
|  |  | **Итого прямых затрат в базовом уровне цен:** | **руб.** |  |  |  | **59513** | **13411** | **45852 10283** |  | **111 53** |
|  |  | Коэффициент на стесненность: |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **Итого со стесненностью:** | **руб.** |  |  |  | **59513** | **13411** | **45852 10283** |  | **111 53** |
|  |  | Индекс к оплате труда рабочих: |  | 1 |  |  | 13411 |  |  |  |  |
|  |  | Индекс к стоимости эксплуатации машин: |  | 1 |  |  | 45852 |  |  |  |  |
|  |  | в том числе зарплата машинистов: |  | 1 |  |  | 10283 |  |  |  |  |
|  |  | Индекс к стоимости материалов: |  | 1 |  |  | 250 |  |  |  |  |
|  |  | Материалы в текущем уровне цен: |  | 1 |  |  | 184914 |  |  |  |  |
|  |  | **Итого с индексацией:** | **руб.** |  |  |  | **244427** | **13411** | **45852 10283** |  | **111 53** |
|  |  | Накладные расходы %: | % |  |  |  | 25507 |  |  |  |  |
|  |  | **Итого с накладными:** | **руб.** |  |  |  | **269934** |  |  |  |  |
|  |  | Сметная прибыль %: | % |  |  |  | 15116 |  |  |  |  |
|  |  | **Итого:** | **руб.** |  |  |  | **285050** |  |  |  |  |
|  |  | Пригородный коэффициент % | руб. | 2.2 |  |  | 6271 |  |  |  |  |
|  |  | **Итого:** | **руб.** |  |  |  | **291321** |  |  |  |  |
|  |  | **Всего по разделу:** | **руб.** |  |  |  | **291321** |  |  |  |  |
| **Раздел 5. Установка бортовых камней.** | | | | | | | | | | | |
| **1** | **ТЕР 27-03-010-01** | **Разборка бортовых камней: на бетонном основании к стоим. экспл. машин: 1,25 к затратам труда машинистов: 1,25 к затратам труда и к з/п рабочих: 1,15 Индексы: к з/п рабочих: 12.213, (Н.Р. 142\*0,85\*0,9 = 109% = 27248.99 руб. С.П. 95\*0,8\*0,85 = 65% = 16249.40 руб.)** | **100 м** | **2.368** [236.8/100] | **864,41 864.41** | **0 0** | **24999.07** | **24999.07** | **0 0** | **88.20 0** | **208.86 0** |
| **2** | **ТЕР 01-02-057-02** | **Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 под установку бардюрного камня к стоим. экспл. машин: 1,25 к затратам труда машинистов: 1,25 к затратам труда и к з/п рабочих: 1,15 Индексы: к з/п рабочих: 12.213, (Н.Р. 61 = 61% = 18616.00 руб. С.П. 31 = 31% = 9460.59 руб.)** | **100 м3 грунта** | **1.479** [(18.3+129.6)/100] | **1689,53 1689.53** | **0 0** | **30518.03** | **30518.03** | **0 0** | **177.10 0** | **261.93 0** |
| **3** | **ТЕР 27-02-010-02** | **Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий к стоим. экспл. машин: 1,25 к затратам труда машинистов: 1,25 к затратам труда и к з/п рабочих: 1,15 Индексы: к з/п рабочих: 12.213, к стоимости машин: 5.372, к з/п машинистов: 12.213, к материалам: 6.981, (Н.Р. 109 = 109% = 72255.89 руб. С.П. 65 = 65% = 43088.38 руб.)** | **100 м бортового камня** | **5.912** [(73+518.2)/100] | **3794,61 904.67** | **101.16 13.43** | **183630.50** | **65320.12** | **3212.77 969.69** | **87.49 0.85** | **517.24 5.03** |
|  | 403-8023 | Камни бортовые БР 100.20.8 /бетон В22,5 (М300), объем 0,016 м3/ (ГОСТ 6665-91) (ТССЦ 6.2014 Санкт-Петербург ) | шт. | 518.2 | (138.86) |  | (71957.25) |  |  |  |  |
|  | 403-8021 | Камни бортовые БР 100.30.15 /бетон В30 (М400), объем 0,043 м3/ (ГОСТ 6665-91) (ТССЦ 6.2014 Санкт-Петербург ) | шт. | 73 | (261.59) |  | (19096.07) |  |  |  |  |
|  |  | **Итого прямых затрат в базовом уровне цен:** | **руб.** |  |  |  | **239148** | **120837** | **3213 970** |  | **988 5** |
|  |  | Коэффициент на стесненность: |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **Итого со стесненностью:** | **руб.** |  |  |  | **239148** | **120837** | **3213 970** |  | **988 5** |
|  |  | Материалы в текущем уровне цен: |  | 1 |  |  | 91053 |  |  |  |  |
|  |  | **Итого с индексацией:** | **руб.** |  |  |  | **330201** | **120837** | **3213 970** |  | **988 5** |
|  |  | Накладные расходы %: | % |  |  |  | 118121 |  |  |  |  |
|  |  | **Итого с накладными:** | **руб.** |  |  |  | **448322** |  |  |  |  |
|  |  | Сметная прибыль %: | % |  |  |  | 68798 |  |  |  |  |
|  |  | **Итого:** | **руб.** |  |  |  | **517120** |  |  |  |  |
|  |  | Пригородный коэффициент: | руб. | 2.2 |  |  | 11377 |  |  |  |  |
|  |  | **Итого:** | **руб.** |  |  |  | **528497** |  |  |  |  |
|  |  | **Всего по разделу:** | **руб.** |  |  |  | **528497** |  |  |  |  |
| **Раздел 6. Восстановление газона.** | | | | | | | | | | | |
| **1** | **ТЕР 01-01-002-02** | **Разработка грунта в отвал экскаваторами «драглайн» или «обратная лопата» с ковшом вместимостью: 2,5 (1,5-3) м3, группа грунтов 2 к стоим. экспл. машин: 1,25 к з/п рабочих: 1,15 Индексы: к з/п рабочих: 12.430, к стоимости машин: 5.622, к з/п машинистов: 12.430, (Н.Р. 81 = 81% = 2799.59 руб. С.П. 40 = 40% = 1382.52 руб.)** | **1000 м3 грунта** | **0.642825** [4285.5\*0.15/1000] | **2565,76 75.97** | **2489.79 356.59** | **9605.03** | **607.02** | **8998.01 2849.27** | **6.10 16.90** | **3.92 10.86** |
| **2** | **ТЕР 47-01-046-03** | **Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона с внесением растительной земли слоем 15 см: механизированным способом Индексы: к з/п рабочих: 12.430, к стоимости машин: 6.942, к з/п машинистов: 12.430, к материалам: 4.037, (Н.Р. 98\*0,9 = 88% = 160195.79 руб. С.П. 72\*0,85 = 61% = 111044.81 руб.)** | **100 м2** | **42.855** [4285.5/100] | **1922,57 340.63** | **6.94 1.11** | **455997.92** | **181449.39** | **2064.65 591.28** | **35.08 0.07** | **1503.35 3.00** |
| **3** | **ТЕР 47-01-046-06** | **Посев газонов партерных, мавританских и обыкновенных вручную к стоим. экспл. машин: 1,25 к затратам труда машинистов: 1,25 к затратам труда и к з/п рабочих: 1,15 Индексы: к з/п рабочих: 12.430, к стоимости машин: 6.481, к з/п машинистов: 12.430, к материалам: 9.065, (Н.Р. 88 = 88% = 58755.02 руб. С.П. 61 = 61% = 40727.91 руб.)** | **100 м2** | **42.855** [4285.5/100] | **401,14 71.23** | **308.31 54.11** | **131965.54** | **37943.34** | **85631.02 28823.73** | **6.89 3.43** | **295.27 146.99** |
|  | 414-9230-009П | Смесь газонная "Робустика" (20 кг), парковая (ТССЦ 6.2014 Санкт-Петербург ) | кг | 85.71 | (137.33) |  | (11770.55) |  |  |  |  |
| **4** | **ТЕР 47-01-007-18** | **Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев и кустарников с квадратным комом земли вручную размером: 1,3x1,3x0,6 м с добавлением растительной земли до 50% Индексы: к з/п рабочих: 12.430, к материалам: 4.037, (Н.Р. 98 = 98% = 17263.63 руб. С.П. 72 = 72% = 12683.48 руб.)** | **10 ям** | **1.8** [18/10] | **2331,89 787.34** | **0 0** | **28839.58** | **17615.95** | **0 0** | **82.53 0** | **148.55 0** |
|  | 414-0473 | Перегной (ТССЦ 6.2014 Санкт-Петербург ) | м3 | 1.386 | (513.41) |  | (711.59) |  |  |  |  |
| **5** | **ТЕР 47-01-009-07** | **Посадка деревьев и кустарников с комом земли размером: 1,0x1,0x0,6 м Индексы: к з/п рабочих: 12.430, к стоимости машин: 5.701, к з/п машинистов: 12.430, к материалам: 3.529, (Н.Р. 98 = 98% = 12226.66 руб. С.П. 72 = 72% = 8982.85 руб.)** | **10 деревьев или кустарников** | **1.8** [18/10] | **1286,90 506.27** | **335.95 51.35** | **17599.43** | **11327.28** | **3447.45 1148.90** | **43.05 3.25** | **77.49 5.85** |
|  | 414-0126прим. | Деревья-саженцы с кроной 9-12 лет (вяз, дуб черешчатый, клен красный, береза повислая, рябина обыкновенная) (ТССЦ 6.2014 Санкт-Петербург ) | шт. | 18 *[4+6+4+4]* | (11561.44) |  | (208105.92) |  |  |  |  |
| **6** | **ТЕР 47-01-007-08** | **Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев и кустарников с квадратным комом земли вручную размером: 0,8x0,8x0,5 м с добавлением растительной земли до 50% Индексы: к з/п рабочих: 12.430, к материалам: 4.037, (Н.Р. 98\*0,9 = 88% = 14469.06 руб. С.П. 72\*0,85 = 61% = 10029.69 руб.)** | **10 ям** | **2.8** [(28)/10] | **1395,37 472.42** | **0 0** | **26874.77** | **16442.11** | **0 0** | **49.52 0** | **138.66 0** |
|  | 414-0473 | Перегной (ТССЦ 6.2014 Санкт-Петербург ) | м3 | 1.288 | (513.41) |  | (661.27) |  |  |  |  |
| **7** | **ТЕР 47-01-009-06** | **Посадка деревьев и кустарников с комом земли размером: 0,8x0,8x0,5 м Индексы: к з/п рабочих: 12.430, к стоимости машин: 5.667, к з/п машинистов: 12.430, к материалам: 3.488, (Н.Р. 98\*0,9 = 88% = 15829.53 руб. С.П. 72\*0,85 = 61% = 10972.74 руб.)** | **10 деревьев или кустарников** | **2.8** [28/10] | **1176,22 477.81** | **256.97 39.03** | **25018.48** | **16629.70** | **4077.50 1358.40** | **40.63 2.47** | **113.76 6.92** |
|  | 414-9110-091Пприм. | Спирея серая (ТССЦ 6.2014 Санкт-Петербург ) | шт. | 6 | (85.12) |  | (510.72) |  |  |  |  |
|  | 414-9110-103П | Чубушник Фико венечный обыкновенный (ТССЦ 6.2014 Санкт-Петербург ) | шт. | 4 | (88.41) |  | (353.64) |  |  |  |  |
|  | 414-9110-007Пприм. | Кустарники (Пузыреплодник калинолистный, Шиповник морщинистый)(ТССЦ 6.2014 Санкт-Петербург ) | шт. | 11 *[7+4]* | (244.83) |  | (2693.13) |  |  |  |  |
|  | 414-9110-082Пприм. | Сирень Красавица Москвы (ТССЦ 6.2014 Санкт-Петербург ) | шт. | 7 | (134.86) |  | (944.02) |  |  |  |  |
| **8** | **ТЕР 47-01-031-13** | **Подготовка стандартных посадочных мест для однорядной живой изгороди вручную: с добавлением растительной земли до 50% Индексы: к з/п рабочих: 12.430, к материалам: 4.037, (Н.Р. 98\*0,9 = 88% = 1528.59 руб. С.П. 72\*0,85 = 61% = 1059.59 руб.)** | **10 м траншей** | **1.9** [19/10] | **204,80 73.55** | **0 0** | **2743.76** | **1737.03** | **0 0** | **7.71 0** | **14.65 0** |
| **9** | **ТЕР 47-01-033-01** | **Посадка кустарников-саженцев в живую изгородь: однорядную и вьющихся растений Индексы: к з/п рабочих: 12.430, к стоимости машин: 6.482, к з/п машинистов: 12.430, к материалам: 9.074, (Н.Р. 98\*0,9 = 88% = 1106.07 руб. С.П. 72\*0,85 = 61% = 766.71 руб.)** | **10 м живой изгороди** | **1.9** [(19)/10] | **67,19 50.53** | **15.30 2.69** | **1405.25** | **1193.37** | **188.43 63.53** | **4.61 0.17** | **8.76 0.32** |
|  | 414-9110-021П | Спирея калинолистная, высота 70-110 см (ТССЦ 6.2014 Санкт-Петербург ) | шт. | 57 | (0) |  | (0) |  |  |  |  |
|  | 414-0266 | Барбарис "Тунберга Ред Рокет", высота 1,25-1,5 м (ТССЦ 6.2014 Санкт-Петербург ) | шт. | 30 | (1112.13) |  | (33363.90) |  |  |  |  |
|  | 414-0265 | Барбарис "Тунберга", высота 0,2-0,3 м (ТССЦ 6.2014 Санкт-Петербург ) | шт. | 29 | (81.2) |  | (2354.80) |  |  |  |  |
| **10** | **ТЕР 47-01-053-01** | **Устройство насыпных клумб и рабаток при высоте настилаемого слоя до 0,1 м Индексы: к з/п рабочих: 12.430, к материалам: 3.169, (Н.Р. 98\*0,9 = 88% = 530.68 руб. С.П. 72\*0,85 = 61% = 367.86 руб.)** | **100 м2** | **0.4** [(40)/100] | **607,29 121.29** | **0 0** | **1219.10** | **603.05** | **0 0** | **11.64 0** | **4.66 0** |
|  | 407-0014 | Земля растительная (ТССЦ 6.2014 Санкт-Петербург ) | м3 | 2.8 | (423.91) |  | (1186.95) |  |  |  |  |
|  |  | **Итого прямых затрат в базовом уровне цен:** | **руб.** |  |  |  | **701268.86** | **285548.24** | **104407.06 34835.11** |  | **2309.07 173.94** |
|  |  | Коэффициент на условия производства работ: общ ук. по применен ТЕРр |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **Итого со стесненностью:** | **руб.** |  |  |  | **701268.86** | **285548.24** | **104407.06 34835.11** |  | **2309.07 173.94** |
|  |  | Индекс к оплате труда рабочих: |  | 1 |  |  | 285548.24 |  |  |  |  |
|  |  | Индекс к стоимости эксплуатации машин: |  | 1 |  |  | 104407.06 |  |  |  |  |
|  |  | в том числе зарплата машинистов: |  | 1 |  |  | 34835.11 |  |  |  |  |
|  |  | Индекс к стоимости материалов: |  | 1 |  |  | 311313.56 |  |  |  |  |
|  |  | Материалы в текущем уровне цен: |  | 1 |  |  | 262656.49 |  |  |  |  |
|  |  | **Итого с индексацией:** | **руб.** |  |  |  | **963925.35** | **285548.24** | **104407.06 34835.11** |  | **2309.07 173.94** |
|  |  | Накладные расходы %: | % |  |  |  | 284704.62 |  |  |  |  |
|  |  | **Итого с накладными:** | **руб.** |  |  |  | **1248629.97** |  |  |  |  |
|  |  | Сметная прибыль %: | % |  |  |  | 198018.16 |  |  |  |  |
|  |  | **Итого:** | **руб.** |  |  |  | **1446648.13** |  |  |  |  |
|  |  | Пригородный коэффициент % | % | 2.2 |  |  | 31826.26 |  |  |  |  |
|  |  | **Итого:** | **руб.** |  |  |  | **1478474.39** |  |  |  |  |
|  |  | **Всего по разделу:** | **руб.** |  |  |  | **1478474.39** |  |  |  |  |
| **Раздел 7. Установка оборудования площадки для отды-ха.** | | | | | | | | | | | |
| **1** | **ТЕРэ 2.01-06-06-003** | **Расстановка малых архитектурных форм (диваны, скамейки, вазы, урны) при массе 100-200 кг: на расстояние до 100 м Индексы: к з/п рабочих: 1.260, к стоимости машин: 1.250, к з/п машинистов: 1.260, (Н.Р. 105 = 105% = 3021.96 руб. С.П. 15 = 15% = 431.71 руб.)** | **1 шт** | **19** | **218,26 67.26** | **151.00 52.96** | **5196.45** | **1610.20** | **3586.25 1267.86** | **0.66 155.77** | **12.54 2959.63** |
|  | ООО"АВЕН" | Скамейка С-151/1 | шт | 4 | (15372.88) |  | (61491.52) |  |  |  |  |
|  | ООО"АВЕН" | Урна ж/б квадратная без ведра У-119 б/в | шт | 3 | (2450.85) |  | (7352.55) |  |  |  |  |
|  | ООО"АВЕН" | Ведро-вставка квадратное у урне У-119 | шт | 3 | (600) |  | (1800.00) |  |  |  |  |
|  | ООО"АВЕН" | Вазон В-14/3 | шт | 6 | (6486.44) |  | (38918.64) |  |  |  |  |
|  | ООО"АВЕН" | Стойка для сушки белья Т-22/1 (h 1,8 м) | шт | 6 | (9500) |  | (57000.00) |  |  |  |  |
|  |  | **Итого прямых затрат в базовом уровне цен:** | **руб.** |  |  |  | **5196.45** | **1610.20** | **3586.25 1267.86** |  | **12.54 2959.63** |
|  |  | Коэффициент на условия производства работ: общ ук. по применен ТЕРр |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **Итого со стесненностью:** | **руб.** |  |  |  | **5196.45** | **1610.20** | **3586.25 1267.86** |  | **12.54 2959.63** |
|  |  | Индекс к оплате труда рабочих: |  | 1 |  |  | 1610.20 |  |  |  |  |
|  |  | Индекс к стоимости эксплуатации машин: |  | 1 |  |  | 3586.25 |  |  |  |  |
|  |  | в том числе зарплата машинистов: |  | 1 |  |  | 1267.86 |  |  |  |  |
|  |  | Индекс к стоимости материалов: |  | 1 |  |  | 0 |  |  |  |  |
|  |  | Материалы в текущем уровне цен: |  | 1 |  |  | 166562.71 |  |  |  |  |
|  |  | **Итого с индексацией:** | **руб.** |  |  |  | **171759.16** | **1610.20** | **3586.25 1267.86** |  | **12.54 2959.63** |
|  |  | Накладные расходы %: | % |  |  |  | 3021.96 |  |  |  |  |
|  |  | **Итого с накладными:** | **руб.** |  |  |  | **174781.12** |  |  |  |  |
|  |  | Сметная прибыль %: | % |  |  |  | 431.71 |  |  |  |  |
|  |  | **Итого:** | **руб.** |  |  |  | **175212.83** |  |  |  |  |
|  |  | Пригородный коэффициент % | % | 2.2 |  |  | 3854.68 |  |  |  |  |
|  |  | **Итого:** | **руб.** |  |  |  | **179067.51** |  |  |  |  |
|  |  | **Всего по разделу:** | **руб.** |  |  |  | **179067.51** |  |  |  |  |
| **Раздел 8. Устройство дренажа.** | | | | | | | | | | | |
| **1** | **ТЕР 01-02-002-02** | **Уплотнение грунта прицепными кулачковыми катками 8 т на первый проход по одному следу при толщине слоя: 15 см к стоим. экспл. машин: 1,25 к затратам труда машинистов: 1,25 к затратам труда и к з/п рабочих: 1,15 Индексы: к стоимости машин: 6.818, к з/п машинистов: 12.430, (Н.Р. 73 = 73% = 95.02 руб. С.П. 34 = 34% = 44.26 руб.)** | **1000 м3 уплотненного грунта** | **0.01938** [(129.2\*0.15)/1000] | **3353,26 0** | **3353.26 540.36** | **443.08** | **0** | **443.08 130.17** | **0 34.20** | **0 0.66** |
| **2** | **ТЕР 27-04-001-01** | **Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка к стоим. экспл. машин: 1,25 к затратам труда машинистов: 1,25 к затратам труда и к з/п рабочих: 1,15 Индексы: к з/п рабочих: 12.430, к стоимости машин: 6.218, к з/п машинистов: 12.430, к материалам: 9.065, (Н.Р. 109 = 109% = 383.37 руб. С.П. 65 = 65% = 228.62 руб.)** | **100 м3 материала основания (в плотном теле)** | **0.065** [6.5/100] | **2514,62 177.17** | **2326.65 258.16** | **1089.86** | **143.14** | **940.36 208.58** | **18.08 17.35** | **1.18 1.13** |
|  | 408-0124 | Песок природный для строительных работ мелкий (ТССЦ 6.2014 Санкт-Петербург ) | м3 | 7.15 *[6.5\*1.1]* | (431.82) |  | (3087.51) |  |  |  |  |
| **3** | **ТЕР 27-04-016-05** | **Устройство прослойки из нетканого синтетического материала (нсм) в земляном полотне: в «обойме» к стоим. экспл. машин: 1,25 к затратам труда машинистов: 1,25 к затратам труда и к з/п рабочих: 1,15 Индексы: к з/п рабочих: 12.430, к стоимости машин: 6.936, к з/п машинистов: 12.430, к материалам: 5.103, (Н.Р. 109 = 109% = 7800.92 руб. С.П. 65 = 65% = 4651.93 руб.)** | **1000 м2 поверхности** | **0.5426** [(542.6)/1000] | **2053,60 898.78** | **1152.57 162.35** | **10405.71** | **6061.84** | **4337.67 1094.97** | **91.71 10.28** | **49.76 5.58** |
|  | 101-0792 | Полотно иглопробивное для дорожного строительства "Дорнит-2" (ТССЦ 6.2014 Санкт-Петербург ) | 10 м2 | 55.8878 *[(542.6)\*1.03/10]* | (278.79) |  | (15580.96) |  |  |  |  |
| **4** | **ТЕР 27-04-001-04** | **Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня к стоим. экспл. машин: 1,25 к затратам труда машинистов: 1,25 к затратам труда и к з/п рабочих: 1,15 Индексы: к з/п рабочих: 12.430, к стоимости машин: 6.223, к з/п машинистов: 12.430, к материалам: 9.065, (Н.Р. 109 = 109% = 11780.29 руб. С.П. 65 = 65% = 7024.95 руб.)** | **100 м3 материала основания (в плотном теле)** | **1.292** [(129.2)/100] | **4043,55 275.13** | **3753.30 397.84** | **34772.53** | **4418.47** | **30176.97 6389.14** | **27.82 25.75** | **35.94 33.27** |
|  | 408-9080-033Пприм. | Щебень гранитный марки 800, фр. 40-70 мм (с учетом доставки поставщиком) (ТССЦ 6.2014 Санкт-Петербург ) | м3 | 162.792 *[129.2\*1.26]* | (942.71) |  | (153465.65) |  |  |  |  |
|  |  | **Итого прямых затрат в базовом уровне цен:** | **руб.** |  |  |  | **46711.18** | **10623.45** | **35898.08 7822.86** |  | **86.88 40.64** |
|  |  | Коэффициент на условия производства работ: общ ук. по применен ТЕРр |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **Итого со стесненностью:** | **руб.** |  |  |  | **46711.18** | **10623.45** | **35898.08 7822.86** |  | **86.88 40.64** |
|  |  | Индекс к оплате труда рабочих: |  | 1 |  |  | 10623.45 |  |  |  |  |
|  |  | Индекс к стоимости эксплуатации машин: |  | 1 |  |  | 35898.08 |  |  |  |  |
|  |  | в том числе зарплата машинистов: |  | 1 |  |  | 7822.86 |  |  |  |  |
|  |  | Индекс к стоимости материалов: |  | 1 |  |  | 189.65 |  |  |  |  |
|  |  | Материалы в текущем уровне цен: |  | 1 |  |  | 172134.12 |  |  |  |  |
|  |  | **Итого с индексацией:** | **руб.** |  |  |  | **218845.30** | **10623.45** | **35898.08 7822.86** |  | **86.88 40.64** |
|  |  | Накладные расходы %: | % |  |  |  | 20059.60 |  |  |  |  |
|  |  | **Итого с накладными:** | **руб.** |  |  |  | **238904.90** |  |  |  |  |
|  |  | Сметная прибыль %: | % |  |  |  | 11949.76 |  |  |  |  |
|  |  | **Итого:** | **руб.** |  |  |  | **250854.66** |  |  |  |  |
|  |  | Пригородный коэффициент % | % | 2.2 |  |  | 5518.80 |  |  |  |  |
|  |  | **Итого:** | **руб.** |  |  |  | **256373.46** |  |  |  |  |
|  |  | **Всего по разделу:** | **руб.** |  |  |  | **256373.46** |  |  |  |  |
| **Раздел 9.Вывоз мусора.** | | | | | | | | | | | |
| **1** | **01-01-01-043** | **Погрузка при автомобильных перевозках. мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 (ТССЦ 6.2014 Санкт-Петербург )** | **руб. за 1 тонну груза** | **137.32** | **29,09 0** | **29.09 29.09** | **3994.64** | **0** | **3994.64 3994.64** | **0 0** | **0 0** |
| **2** | **03-21-01-030** | **Перевозка грузов автомобилями-самосвалами работающими вне карьера, I класс груза, расстояние перевозки до 30 км км. (ТССЦ 6.2014 Санкт-Петербург )** | **руб. за 1 т** | **137.32** | **148,86 0** | **148.86 0** | **20441.46** | **0** | **20441.46 0** | **0 0** | **0 0** |
|  |  | **Итого прямых затрат в базовом уровне цен:** | **руб.** |  |  |  | **24436.10** | **0** | **24436.10 3994.64** |  | **0 0** |
|  |  | Материалы в текущем уровне цен: |  | 1 |  |  | 0 |  |  |  |  |
|  |  | **Итого с индексацией:** | **руб.** |  |  |  | **24436.10** | **0** | **24436.10 3994.64** |  | **0 0** |
|  |  | пригородный коэффициент% | руб. | 2.2 |  |  | 537.59 |  |  |  |  |
|  |  | **Всего по разделу:** | **руб.** |  |  |  | **24973.69** |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | **Итого по всем разделам:** | **руб.** |  |  |  | **3752981.05** |  |  |  |  |
|  |  | резерв: | руб. | 2 |  |  | 75059.62 |  |  |  |  |
|  |  | Налог на добавленную стоимость % | руб. | 18 |  |  | 689047.32 |  |  |  |  |
|  |  | **Всего по смете:** | **руб.** |  |  |  | **4517087.99** |  |  |  |  |

Составил: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /Кубышкина О.Н./

Проверил: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /Слепнев И.А./

|  |  |
| --- | --- |
| Согласовано:  "\_\_\_" \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | Приложение 2,  к целевой программе  Утверждаю:  «\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |

Локальная смета

на создание зоны отдыха по

адресу: г. Санкт-Петербург, Петергоф, Троицкий ручей.

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: проект 16-2014-АС

Составлена в ценах на:

июнь 2014, Госэталон 2012.

Сметная стоимость: 9025557.66 руб.

Нормативная трудоемкость: 7472.00 ч.-час.

Зарплата основных рабочих: 973771.00 руб.

| № | Шифр | Наименование работ и затрат, | Единица | Кол-во | Стоимость единицы, руб. | | Общая стоимость, руб. | | | Затраты труда | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| п.п. | норматива | материалов, изделий и конструкций | измер. |  | ВСЕГО | экспл. машин | ВСЕГО | основной | экспл. машин | рабочих-строителей, чел-ч. | |
|  |  |  |  |  | основной | в. т.ч. з/пл |  | заработной | в. т.ч. з/пл | на | всего |
|  |  |  |  |  | з/пл | машинистов |  | платы | машинистов | единицу |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Раздел 1.Подготовительные работы..** | | | | | | | | | | | |
| **1** | **ТЕР 47-01-001-03** | **Разбивка участка к стоим. экспл. машин: 1,25 к затратам труда машинистов: 1,25 к затратам труда и к з/п рабочих: 1,15 Индексы: к з/п рабочих: 12.430, к материалам: 3.175, ( Н.Р. 88% = 234751.79 руб. С.П. 61% = 162725.67 руб.)** | **100 м2** | **226.146** [(22614.6)/100] | **102,38 94.90** | **0 0** | **272134.14** | **266763.40** | **0 0** | **8.76 0** | **1981.04 0** |
| **2** | **ТЕР 01-01-014-02** | **Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,4 (0,35-0,45) м3, группа грунтов 2 к стоим. экспл. машин: 1,25 к затратам труда машинистов: 1,25 к затратам труда и к з/п рабочих: 1,15 Индексы: к з/п рабочих: 12.430, к стоимости машин: 7.236, к з/п машинистов: 12.430, к материалам: 5.633, ( Н.Р. 73% = 9304.25 руб. С.П. 36% = 4588.40 руб.)** | **1000 м3 грунта** | **0.72378** [3618.9\*0.2/1000] | **7431,09 227.76** | **7197.18 1188.95** | **39767.76** | **2049.06** | **37693.59 10696.49** | **23.87 75.25** | **17.28 54.46** |
| **3** | **ТЕРр 68-12-2** | **Разборка покрытий и оснований: щебеночных (набивного покрытия) Индексы: к з/п рабочих: 12.430, к стоимости машин: 6.408, к з/п машинистов: 12.430, ( Н.Р. 88% = 148.71 руб. С.П. 48% = 81.12 руб.)** | **100 м3 конструкций** | **0.0543** [108.6\*0.05/100] | **707,34 176.90** | **530.44 73.47** | **303.97** | **119.40** | **184.57 49.59** | **18.37 4.65** | **1.00 0.25** |
| **6** | **ТЕР 27-03-009-02** | **Срезка поверхностного слоя асфальтобетонных дорожных покрытий методом холодного фрезерования при ширине барабана фрезы 1000 мм, толщина слоя: 10 см к стоим. экспл. машин: 1,25 к з/п рабочих: 1,15 Индексы: к з/п рабочих: 12.430, к стоимости машин: 5.783, к з/п машинистов: 12.430, к материалам: 9.063, ( Н.Р. 121\*0,9% = 184.68 руб. С.П. 76\*0,85% = 110.13 руб.)** | **100 м2** | **0.072** [7.2/100] | **2373,65 69.62** | **2292.57 119.69** | **1024.35** | **62.31** | **954.57 107.12** | **5.81 6.06** | **0.42 0.44** |
| **7** | **ТЕР 27-03-010-01** | **Разборка бортовых камней: на бетонном основании к стоим. экспл. машин: 1,25 к затратам труда машинистов: 1,25 к затратам труда и к з/п рабочих: 1,15 Индексы: к з/п рабочих: 12.430, ( Н.Р. 142\*0,85\*0,9% = 1686.47 руб. С.П. 95\*0,8\*0,85% = 1005.69 руб.)** | **100 м** | **0.144** [14.4/100] | **864,41 864.41** | **0 0** | **1547.22** | **1547.22** | **0 0** | **88.20 0** | **12.70 0** |
|  |  | **Итого прямых затрат в базовом уровне цен:** | **руб.** |  |  |  | **314777** | **270541** | **38833 10853** |  | **2012 55** |
|  |  | Коэффициент на стесненность: |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **Итого со стесненностью:** | **руб.** |  |  |  | **314777** | **270541** | **38833 10853** |  | **2012 55** |
|  |  | Индекс к оплате труда рабочих: |  | 1 |  |  | 270541 |  |  |  |  |
|  |  | Индекс к стоимости эксплуатации машин: |  | 1 |  |  | 38833 |  |  |  |  |
|  |  | в том числе зарплата машинистов: |  | 1 |  |  | 10853 |  |  |  |  |
|  |  | Индекс к стоимости материалов: |  | 1 |  |  | 5403 |  |  |  |  |
|  |  | Материалы в текущем уровне цен: |  | 1 |  |  | 0 |  |  |  |  |
|  |  | **Итого с индексацией:** | **руб.** |  |  |  | **314777** | **270541** | **38833 10853** |  | **2012 55** |
|  |  | Накладные расходы %: | % |  |  |  | 246076 |  |  |  |  |
|  |  | **Итого с накладными:** | **руб.** |  |  |  | **560853** |  |  |  |  |
|  |  | Сметная прибыль %: | % |  |  |  | 168511 |  |  |  |  |
|  |  | **Итого:** | **руб.** |  |  |  | **729364** |  |  |  |  |
|  |  | Пригородный коэффициент % | руб. | 2.2 |  |  | 16046 |  |  |  |  |
|  |  | **Итого:** | **руб.** |  |  |  | **745410** |  |  |  |  |
|  |  | Налог на добавленную стоимость от материалов %: | % | 18 |  |  | 973 |  |  |  |  |
|  |  | **Всего по разделу:** | **руб.** |  |  |  | **746383** |  |  |  |  |
| **Раздел 2. Площадь асфальтобетонного покрытия пе-шеходных дорожек .** | | | | | | | | | | | |
| **2** | **ТЕР 01-01-014-02** | **Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,4 (0,35-0,45) м3, группа грунтов 2 к стоим. экспл. машин: 1,25 к затратам труда машинистов: 1,25 к затратам труда и к з/п рабочих: 1,15 Индексы: к з/п рабочих: 12.430, к стоимости машин: 7.236, к з/п машинистов: 12.430, к материалам: 5.633, ( Н.Р. 73% = 16305.39 руб. С.П. 36% = 8041.01 руб.)** | **1000 м3 грунта** | **1.2684** [1268.4/1000] | **7431,09 227.76** | **7197.18 1188.95** | **69691.66** | **3590.91** | **66056.74 18745.24** | **23.87 75.25** | **30.28 95.45** |
| **3** | **ТЕР 27-04-016-05** | **Устройство прослойки из нетканого синтетического материала (нсм) в земляном полотне: в «обойме» к стоим. экспл. машин: 1,25 к затратам труда машинистов: 1,25 к затратам труда и к з/п рабочих: 1,15 Индексы: к з/п рабочих: 12.430, к стоимости машин: 6.936, к з/п машинистов: 12.430, к материалам: 5.103, ( Н.Р. 109% = 11359.22 руб. С.П. 65% = 6773.85 руб.)** | **1000 м2 поверхности** | **0.7901** [(790.1)/1000] | **2053,60 898.78** | **1152.57 162.35** | **15152.14** | **8826.87** | **6316.24 1594.43** | **91.71 10.28** | **72.46 8.12** |
|  | 101-0792-103П | Геотекстиль иглопробивной, плотностью 250 г/м2 (ТССЦ 6.2014 Санкт-Петербург ) | м2 | 813.803 *[(790.1)\*1.03]* | (25.19) |  | (20499.70) |  |  |  |  |
| **4** | **ТЕР 27-04-001-01** | **Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка к стоим. экспл. машин: 1,25 к затратам труда машинистов: 1,25 к затратам труда и к з/п рабочих: 1,15 Индексы: к з/п рабочих: 12.430, к стоимости машин: 6.218, к з/п машинистов: 12.430, к материалам: 9.065, ( Н.Р. 109% = 16310.47 руб. С.П. 65% = 9726.42 руб.)** | **100 м3 материала основания (в плотном теле)** | **2.76535** [(790.1)\*0.35/100] | **2514,62 177.17** | **2326.65 258.16** | **46367.27** | **6089.92** | **40006.62 8873.81** | **18.08 17.35** | **50.00 47.98** |
|  | 408-0124 | Песок природный для строительных работ мелкий (ТССЦ 6.2014 Санкт-Петербург ) | м3 | 304.1885 *[276.535\*1.1]* | (431.82) |  | (131354.68) |  |  |  |  |
| **5** | **ТЕР 27-04-016-05** | **Устройство прослойки из нетканого синтетического материала (нсм) в земляном полотне: в «обойме» к стоим. экспл. машин: 1,25 к затратам труда машинистов: 1,25 к затратам труда и к з/п рабочих: 1,15 Индексы: к з/п рабочих: 12.430, к стоимости машин: 6.936, к з/п машинистов: 12.430, к материалам: 5.103, ( Н.Р. 109% = 11359.22 руб. С.П. 65% = 6773.85 руб.)** | **1000 м2 поверхности** | **0.7901** [(790.1)/1000] | **2053,60 898.78** | **1152.57 162.35** | **15152.14** | **8826.87** | **6316.24 1594.43** | **91.71 10.28** | **72.46 8.12** |
|  | 101-0792-103П | Геотекстиль иглопробивной, плотностью 250 г/м2 (ТССЦ 6.2014 Санкт-Петербург ) | м2 | 813.803 *[(790.1)\*1.03]* | (25.19) |  | (20499.70) |  |  |  |  |
| **6** | **ТЕР 27-04-001-04** | **Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня к стоим. экспл. машин: 1,25 к затратам труда машинистов: 1,25 к затратам труда и к з/п рабочих: 1,15 Индексы: к з/п рабочих: 12.430, к стоимости машин: 6.223, к з/п машинистов: 12.430, к материалам: 9.065, ( Н.Р. 109% = 12967.25 руб. С.П. 65% = 7732.76 руб.)** | **100 м3 материала основания (в плотном теле)** | **1.42218** [(790.1)\*0.18/100] | **4043,55 275.13** | **3753.30 397.84** | **38276.14** | **4863.66** | **33217.55 7032.90** | **27.82 25.75** | **39.57 36.62** |
|  | 408-9080-033П | Щебень гранитный марки 1200, фр. 40-70 мм (с учетом доставки поставщиком) (ТССЦ 6.2014 Санкт-Петербург ) | м3 | 129.41838 *[790.1\*0.13\*1.26]* | (942.71) |  | (122004.00) |  |  |  |  |
|  | 408-9132-001П | Щебень из природного камня для строительных работ, фракции 10-20 мм (ТССЦ 6.2014 Санкт-Петербург ) | м3 | 49.7763 *[790.1\*0.05\*1.26]* | (1113.55) |  | (55428.40) |  |  |  |  |
| **7** | **ТЕР 27-06-020-06** | **Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3 к стоим. экспл. машин: 1,25 к затратам труда машинистов: 1,25 к затратам труда и к з/п рабочих: 1,15 Индексы: к з/п рабочих: 12.430, к стоимости машин: 7.527, к з/п машинистов: 12.430, к материалам: 6.035, ( Н.Р. 109% = 9998.23 руб. С.П. 65% = 5962.25 руб.)** | **1000 м2 покрытия** | **0.8127** [(790.1+22.6)/1000] | **2631,62 517.97** | **2046.51 390.05** | **18080.66** | **5232.46** | **12518.90 3940.23** | **44.04 23.81** | **35.79 19.35** |
|  | 410-9010-014П | Смеси асфальтобетонные горячая плотная, марка I, тип Б крупнозернистая (ТССЦ 6.2014 Санкт-Петербург ) | т | 75.17475 | (2799.06) |  | (210418.64) |  |  |  |  |
| **8** | **ТЕР 27-06-021-06** | **На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать: к расценке 27-06-020-06 к прямым затратам: 6 к стоим. экспл. машин: 1,25 к затратам труда машинистов: 1,25 к затратам труда и к з/п рабочих: 1,15 Индексы: к з/п рабочих: 12.430, к стоимости машин: 5.500, к материалам: 9.603, ( Н.Р. 109% = 80.49 руб. С.П. 65% = 48.00 руб.)** | **1000 м2 покрытия** | **0.8127** [(790.1+22.6)/1000] | **18,50 7.31** | **0.45 0** | **159.67** | **73.84** | **2.01 0** | **0.62 0** | **0.50 0** |
|  | 410-9010-014П | Смеси асфальтобетонные горячая плотная, марка I, тип Б крупнозернистая (ТССЦ 6.2014 Санкт-Петербург ) | т | 56.56392 | (2799.06) |  | (158325.81) |  |  |  |  |
| **9** | **ТЕР 27-06-020-01** | **Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа абв, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3 к стоим. экспл. машин: 1,25 к затратам труда машинистов: 1,25 к затратам труда и к з/п рабочих: 1,15 Индексы: к з/п рабочих: 12.430, к стоимости машин: 7.522, к з/п машинистов: 12.430, к материалам: 3.328, ( Н.Р. 109% = 10004.95 руб. С.П. 65% = 5966.25 руб.)** | **1000 м2 покрытия** | **0.8127** [(790.1+22.6)/1000] | **2928,76 517.97** | **2054.15 390.66** | **18754.33** | **5232.46** | **12557.28 3946.39** | **44.04 23.85** | **35.79 19.38** |
|  | 410-9010-015П | Смеси асфальтобетонные горячая плотная, марка I, тип Б мелкозернистая (ТССЦ 6.2014 Санкт-Петербург ) | т | 78.50682 | (2863.58) |  | (224810.56) |  |  |  |  |
| **10** | **ТЕР 27-06-021-01** | **На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать: к расценке 27-06-020-01 к прямым затратам: 2 к стоим. экспл. машин: 1,25 к затратам труда машинистов: 1,25 к затратам труда и к з/п рабочих: 1,15 Индексы: к з/п рабочих: 12.430, к стоимости машин: 5.000, к материалам: 9.603, ( Н.Р. 109% = 26.87 руб. С.П. 65% = 16.02 руб.)** | **1000 м2 покрытия** | **0.8127** [(790.1+22.6)/1000] | **6,19 2.44** | **0.18 0** | **53.32** | **24.65** | **0.73 0** | **0.21 0** | **0.17 0** |
|  | 410-9010-015П | Смеси асфальтобетонные горячая плотная, марка I, тип Б мелкозернистая (ТССЦ 6.2014 Санкт-Петербург ) | т | 19.66734 | (2863.58) |  | (56319.00) |  |  |  |  |
|  |  | **Итого прямых затрат в базовом уровне цен:** | **руб.** |  |  |  | **221687** | **42762** | **176992 45727** |  | **337 235** |
|  |  | Коэффициент на стесненность: |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **Итого со стесненностью:** | **руб.** |  |  |  | **221687** | **42762** | **176992 45727** |  | **337 235** |
|  |  | Индекс к оплате труда рабочих: |  | 1 |  |  | 42762 |  |  |  |  |
|  |  | Индекс к стоимости эксплуатации машин: |  | 1 |  |  | 176992 |  |  |  |  |
|  |  | в том числе зарплата машинистов: |  | 1 |  |  | 45727 |  |  |  |  |
|  |  | Индекс к стоимости материалов: |  | 1 |  |  | 1933 |  |  |  |  |
|  |  | Материалы в текущем уровне цен: |  | 1 |  |  | 999660 |  |  |  |  |
|  |  | **Итого с индексацией:** | **руб.** |  |  |  | **1221347** | **42762** | **176992 45727** |  | **337 235** |
|  |  | Накладные расходы %: | % |  |  |  | 88412 |  |  |  |  |
|  |  | **Итого с накладными:** | **руб.** |  |  |  | **1309759** |  |  |  |  |
|  |  | Сметная прибыль %: | % |  |  |  | 51040 |  |  |  |  |
|  |  | **Итого:** | **руб.** |  |  |  | **1360799** |  |  |  |  |
|  |  | Пригородный коэффициент % | руб. | 2.2 |  |  | 29938 |  |  |  |  |
|  |  | **Итого:** | **руб.** |  |  |  | **1390737** |  |  |  |  |
|  |  | Налог на добавленную стоимость от материалов %: | % | 18 |  |  | 180287 |  |  |  |  |
|  |  | **Всего по разделу:** | **руб.** |  |  |  | **1571024** |  |  |  |  |
| **Раздел 3. Устройство покрытия тротуара из тротуарной плитки: .** | | | | | | | | | | | |
| **2** | **ТЕР 01-01-014-02** | **Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,4 (0,35-0,45) м3, группа грунтов 2 к стоим. экспл. машин: 1,25 к затратам труда машинистов: 1,25 к затратам труда и к з/п рабочих: 1,15 Индексы: к з/п рабочих: 12.430, к стоимости машин: 7.236, к з/п машинистов: 12.430, к материалам: 5.633, ( Н.Р. 73% = 42973.26 руб. С.П. 36% = 21192.29 руб.)** | **1000 м3 грунта** | **3.3429** [3342.9/1000] | **7431,09 227.76** | **7197.18 1188.95** | **183674.14** | **9463.94** | **174094.20 49403.54** | **23.87 75.25** | **79.80 251.55** |
| **3** | **ТЕР 27-04-016-05** | **Устройство прослойки из нетканого синтетического материала (нсм) в земляном полотне: в «обойме» к стоим. экспл. машин: 1,25 к затратам труда машинистов: 1,25 к затратам труда и к з/п рабочих: 1,15 Индексы: к з/п рабочих: 12.430, к стоимости машин: 6.936, к з/п машинистов: 12.430, к материалам: 5.103, ( Н.Р. 109% = 29336.13 руб. С.П. 65% = 17494.02 руб.)** | **1000 м2 поверхности** | **2.0405** [(2040.5)/1000] | **2053,60 898.78** | **1152.57 162.35** | **39131.67** | **22796.13** | **16312.22 4117.75** | **91.71 10.28** | **187.13 20.98** |
|  | 101-0792 | Полотно иглопробивное для дорожного строительства "Дорнит-2" (ТССЦ 6.2014 Санкт-Петербург ) | 10 м2 | 210.1715 *[(2040.5)\*1.03/10]* | (278.79) |  | (58593.71) |  |  |  |  |
| **4** | **ТЕР 27-04-001-01** | **Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка к стоим. экспл. машин: 1,25 к затратам труда машинистов: 1,25 к затратам труда и к з/п рабочих: 1,15 Индексы: к з/п рабочих: 12.430, к стоимости машин: 6.218, к з/п машинистов: 12.430, к материалам: 9.065, ( Н.Р. 109% = 36105.56 руб. С.П. 65% = 21530.84 руб.)** | **100 м3 материала основания (в плотном теле)** | **6.1215** [2040.5\*0.3/100] | **2514,62 177.17** | **2326.65 258.16** | **102640.63** | **13480.91** | **88560.41 19643.46** | **18.08 17.35** | **110.68 106.21** |
|  | 408-0124 | Песок природный для строительных работ мелкий (ТССЦ 6.2014 Санкт-Петербург ) | м3 | 673.365 *[612.15\*1.1]* | (431.82) |  | (290772.47) |  |  |  |  |
| **5** | **ТЕР 27-04-016-05** | **Устройство прослойки из нетканого синтетического материала (нсм) в земляном полотне: в «обойме» к стоим. экспл. машин: 1,25 к затратам труда машинистов: 1,25 к затратам труда и к з/п рабочих: 1,15 Индексы: к з/п рабочих: 12.430, к стоимости машин: 6.936, к з/п машинистов: 12.430, к материалам: 5.103, ( Н.Р. 109% = 29336.13 руб. С.П. 65% = 17494.02 руб.)** | **1000 м2 поверхности** | **2.0405** [(2040.5)/1000] | **2053,60 898.78** | **1152.57 162.35** | **39131.67** | **22796.13** | **16312.22 4117.75** | **91.71 10.28** | **187.13 20.98** |
|  | 101-0792 | Полотно иглопробивное для дорожного строительства "Дорнит-2" (ТССЦ 6.2014 Санкт-Петербург ) | 10 м2 | 210.1715 *[(2040.5)\*1.03/10]* | (278.79) |  | (58593.71) |  |  |  |  |
| **6** | **ТЕР 27-04-001-04** | **Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня к стоим. экспл. машин: 1,25 к затратам труда машинистов: 1,25 к затратам труда и к з/п рабочих: 1,15 Индексы: к з/п рабочих: 12.430, к стоимости машин: 6.223, к з/п машинистов: 12.430, к материалам: 9.065, ( Н.Р. 109% = 27907.51 руб. С.П. 65% = 16642.09 руб.)** | **100 м3 материала основания (в плотном теле)** | **3.06075** [(2040.5\*0.15)/100] | **4043,55 275.13** | **3753.30 397.84** | **82376.14** | **10467.35** | **71489.28 15135.87** | **27.82 25.75** | **85.15 78.81** |
|  | 408-0016 | Щебень из природного камня для строительных работ, марка 800, фракция 40-70 мм (ТССЦ 6.2014 Санкт-Петербург ) | м3 | 257.103 *[2040.5\*0.1\*1.26]* | (833.24) |  | (214228.50) |  |  |  |  |
|  | 408-0017 | Щебень из природного камня для строительных работ, марка 600, фракция 5(3)-10 мм (ТССЦ 6.2014 Санкт-Петербург ) | м3 | 128.5515 *[2040.5\*0.05\*1.26]* | (906.07) |  | (116476.66) |  |  |  |  |
| **7** | **ТЕР 27-07-005-02** | **Устройство покрытий из тротуарной плитки, количество плитки при укладке на 1 м2: 55 шт. к стоим. экспл. машин: 1,25 к з/п рабочих: 1,15 Индексы: к з/п рабочих: 12.430, к стоимости машин: 6.407, к з/п машинистов: 12.430, к материалам: 5.072, ( Н.Р. 121\*0,9% = 67632.09 руб. С.П. 76\*0,85% = 40331.06 руб.)** | **10 м2** | **30.6075** [2040.5\*0.15/10] | **184,08 162.02** | **17.02 1.07** | **65759.23** | **61640.71** | **3337.66 407.08** | **11.80 0.06** | **361.17 1.84** |
|  | 403-9137-021П | Плитки тротуарные, размер 208х68х80 мм "Паркет", красные (ТССЦ 6.2014 Санкт-Петербург ) | м2 | 312.1965 | (739.53) |  | (230878.68) |  |  |  |  |
|  | 407-0028 | Смесь пескоцементная (цемент М 400) (ТССЦ 6.2014 Санкт-Петербург ) | м3 | 12.243 *[2040.5\*0.15\*0.04]* | (2450.05) |  | (29995.96) |  |  |  |  |
|  |  | **Итого прямых затрат в базовом уровне цен:** | **руб.** |  |  |  | **512713** | **140645** | **370106 92825** |  | **1011 480** |
|  |  | Коэффициент на стесненность: |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **Итого со стесненностью:** | **руб.** |  |  |  | **512713** | **140645** | **370106 92825** |  | **1011 480** |
|  |  | Индекс к оплате труда рабочих: |  | 1 |  |  | 140645 |  |  |  |  |
|  |  | Индекс к стоимости эксплуатации машин: |  | 1 |  |  | 370106 |  |  |  |  |
|  |  | в том числе зарплата машинистов: |  | 1 |  |  | 92825 |  |  |  |  |
|  |  | Индекс к стоимости материалов: |  | 1 |  |  | 1962 |  |  |  |  |
|  |  | Материалы в текущем уровне цен: |  | 1 |  |  | 999540 |  |  |  |  |
|  |  | **Итого с индексацией:** | **руб.** |  |  |  | **1512253** | **140645** | **370106 92825** |  | **1011 480** |
|  |  | Накладные расходы %: | % |  |  |  | 233291 |  |  |  |  |
|  |  | **Итого с накладными:** | **руб.** |  |  |  | **1745544** |  |  |  |  |
|  |  | Сметная прибыль %: | % |  |  |  | 134684 |  |  |  |  |
|  |  | **Итого:** | **руб.** |  |  |  | **1880228** |  |  |  |  |
|  |  | Пригородный коэффициент % | руб. | 2.2 |  |  | 41365 |  |  |  |  |
|  |  | **Итого:** | **руб.** |  |  |  | **1921593** |  |  |  |  |
|  |  | Налог на добавленную стоимость от материалов %: | % | 18 |  |  | 180270 |  |  |  |  |
|  |  | **Всего по разделу:** | **руб.** |  |  |  | **2101863** |  |  |  |  |
| **Раздел 4. Установка бортовых камней.** | | | | | | | | | | | |
| **1** | **ТЕР 01-02-057-02** | **Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 под установку бардюрного камня к стоим. экспл. машин: 1,25 к затратам труда машинистов: 1,25 к затратам труда и к з/п рабочих: 1,15 Индексы: к з/п рабочих: 12.430, ( Н.Р. 61% = 18165.32 руб. С.П. 31% = 9231.56 руб.)** | **100 м3 грунта** | **1.418** [(141.8)/100] | **1689,53 1689.53** | **0 0** | **29779.22** | **29779.22** | **0 0** | **177.10 0** | **251.13 0** |
| **2** | **ТЕР 27-04-016-05** | **Устройство прослойки из нетканого синтетического материала (нсм) в земляном полотне: в «обойме» к стоим. экспл. машин: 1,25 к затратам труда машинистов: 1,25 к затратам труда и к з/п рабочих: 1,15 Индексы: к з/п рабочих: 12.430, к стоимости машин: 6.936, к з/п машинистов: 12.430, к материалам: 5.103, ( Н.Р. 109% = 13781.72 руб. С.П. 65% = 8218.46 руб.)** | **1000 м2 поверхности** | **0.9586** [(6.5+952.1)/1000] | **2053,60 898.78** | **1152.57 162.35** | **18383.54** | **10709.32** | **7663.26 1934.46** | **91.71 10.28** | **87.91 9.85** |
|  | 113-9462-035П | Пленка полиэтиленовая (ТССЦ 6.2014 Санкт-Петербург ) | м2 | 958.6 | (20.53) |  | (19680.06) |  |  |  |  |
| **3** | **ТЕР 27-02-010-02** | **Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий к стоим. экспл. машин: 1,25 к затратам труда машинистов: 1,25 к затратам труда и к з/п рабочих: 1,15 Индексы: к з/п рабочих: 12.430, к стоимости машин: 5.338, к з/п машинистов: 12.430, к материалам: 6.923, ( Н.Р. 109% = 313464.35 руб. С.П. 65% = 186928.28 руб.)** | **100 м бортового камня** | **25.2** [(2505.6+14.4)/100] | **3794,61 904.67** | **101.16 13.43** | **783512.45** | **283375.21** | **13607.80 4206.76** | **87.49 0.85** | **2204.75 21.42** |
|  | 403-8023 | Камни бортовые БР 100.20.8 /бетон В22,5 (М300), объем 0,016 м3/ (ГОСТ 6665-91) (ТССЦ 6.2014 Санкт-Петербург ) | шт. | 2505.6 | (138.86) |  | (347927.62) |  |  |  |  |
|  | 403-8021 | Камни бортовые БР 100.30.15 /бетон В30 (М400), объем 0,043 м3/ (ГОСТ 6665-91) (ТССЦ 6.2014 Санкт-Петербург ) | шт. | 14.4 | (261.59) |  | (3766.90) |  |  |  |  |
| **4** | **ТЕРр 68-22-1** | **Восстановление профиля канав вручную с очисткой от кустарника, отрывкой грунта с разравниванием и планировкой откосов: полное Индексы: к з/п рабочих: 12.430, ( Н.Р. 88\*0,9% = 50640.31 руб. С.П. 48\*0,85% = 26281.68 руб.)** | **1 м канавы** | **613.2** [306.6/0.5] | **8,41 8.41** | **0 0** | **64101.66** | **64101.66** | **0 0** | **0.91 0** | **558.01 0** |
|  | 101-9790-009П | Объемная георешетка ОР-22/20, размер ячейки 160х160 мм (ТССЦ 6.2014 Санкт-Петербург ) | м2 | 306.6 | (378.11) |  | (115928.53) |  |  |  |  |
| **5** | **ТЕР 27-04-001-04** | **Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований под поребрик: из щебня к стоим. экспл. машин: 1,25 к затратам труда машинистов: 1,25 к затратам труда и к з/п рабочих: 1,15 Индексы: к з/п рабочих: 12.430, к стоимости машин: 6.223, к з/п машинистов: 12.430, к материалам: 9.065, ( Н.Р. 109% = 1397.77 руб. С.П. 65% = 833.53 руб.)** | **100 м3 материала основания (в плотном теле)** | **0.1533** [306.6\*0.05/100] | **4043,55 275.13** | **3753.30 397.84** | **4125.88** | **524.27** | **3580.60 758.09** | **27.82 25.75** | **4.26 3.95** |
|  | 408-0452 | Щебень габбро-диабаз для строительных работ, марка 1400, фракция 5-20 мм (ТССЦ 6.2014 Санкт-Петербург ) | м3 | 19.3158 *[15.33\*1.26]* | (1367.5) |  | (26414.36) |  |  |  |  |
| **6** | **ТЕР 27-04-016-05** | **Устройство прослойки из нетканого синтетического материала (нсм) в земляном полотне: в «обойме» к стоим. экспл. машин: 1,25 к затратам труда машинистов: 1,25 к затратам труда и к з/п рабочих: 1,15 Индексы: к з/п рабочих: 12.430, к стоимости машин: 6.936, к з/п машинистов: 12.430, к материалам: 5.103, ( Н.Р. 109% = 4407.96 руб. С.П. 65% = 2628.60 руб.)** | **1000 м2 поверхности** | **0.3066** [(306.6)/1000] | **2053,60 898.78** | **1152.57 162.35** | **5879.81** | **3425.28** | **2451.03 618.72** | **91.71 10.28** | **28.12 3.15** |
|  | 101-0792-103П | Геотекстиль иглопробивной, плотностью 250 г/м2 (ТССЦ 6.2014 Санкт-Петербург ) | м2 | 315.798 *[(306.6)\*1.03]* | (25.19) |  | (7954.95) |  |  |  |  |
|  |  | **Итого прямых затрат в базовом уровне цен:** | **руб.** |  |  |  | **905783** | **391915** | **27303 7518** |  | **3134 38** |
|  |  | Коэффициент на стесненность: |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **Итого со стесненностью:** | **руб.** |  |  |  | **905783** | **391915** | **27303 7518** |  | **3134 38** |
|  |  | Материалы в текущем уровне цен: |  | 1 |  |  | 521672 |  |  |  |  |
|  |  | **Итого с индексацией:** | **руб.** |  |  |  | **1427455** | **391915** | **27303 7518** |  | **3134 38** |
|  |  | Накладные расходы %: | % |  |  |  | 401857 |  |  |  |  |
|  |  | **Итого с накладными:** | **руб.** |  |  |  | **1829312** |  |  |  |  |
|  |  | Сметная прибыль %: | % |  |  |  | 234122 |  |  |  |  |
|  |  | **Итого:** | **руб.** |  |  |  | **2063434** |  |  |  |  |
|  |  | Пригородный коэффициент: | руб. | 2.2 |  |  | 45396 |  |  |  |  |
|  |  | **Итого:** | **руб.** |  |  |  | **2108830** |  |  |  |  |
|  |  | Налог на добавленную стоимость % | % | 18 |  |  | 379589 |  |  |  |  |
|  |  | **Всего по разделу:** | **руб.** |  |  |  | **2488419** |  |  |  |  |
| **Раздел 5. Посадка деревьев.** | | | | | | | | | | | |
| **1** | **ТЕР 47-01-001-02** | **Планировка участка: вручную Индексы: к з/п рабочих: 12.430, ( Н.Р. 98\*0,9% = 319.33 руб. С.П. 72\*0,85% = 221.35 руб.)** | **100 м2** | **0.3** [30/100] | **97,31 97.31** | **0 0** | **362.87** | **362.87** | **0 0** | **10.20 0** | **3.06 0** |
| **2** | **ТЕР 47-01-007-08** | **Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев и кустарников с квадратным комом земли вручную размером: 0,8x0,8x0,5 м с добавлением растительной земли до 50% Индексы: к з/п рабочих: 12.430, к материалам: 4.037, ( Н.Р. 98\*0,9% = 52708.69 руб. С.П. 72\*0,85% = 36536.71 руб.)** | **10 ям** | **10.2** [(25+77)/10] | **1395,37 472.42** | **0 0** | **97900.92** | **59896.24** | **0 0** | **49.52 0** | **505.10 0** |
|  | 414-0473 | Перегной (ТССЦ 6.2014 Санкт-Петербург ) | м3 | 4.692 | (513.41) |  | (2408.92) |  |  |  |  |
| **3** | **ТЕР 47-01-009-06** | **Посадка деревьев и кустарников с комом земли размером: 0,8x0,8x0,5 м Индексы: к з/п рабочих: 12.430, к стоимости машин: 5.667, к з/п машинистов: 12.430, к материалам: 3.488, ( Н.Р. 98\*0,9% = 57664.71 руб. С.П. 72\*0,85% = 39972.13 руб.)** | **10 деревьев или кустарников** | **10.2** [(25+77)/10] | **1176,22 477.81** | **256.97 39.03** | **91138.74** | **60579.62** | **14853.74 4948.46** | **40.63 2.47** | **414.43 25.19** |
|  | (414-9010) | Деревья или кустарники с комом земли | шт. | 102 | 0 |  | 0 |  |  |  |  |
|  | 414-0140 | Ива белая, шаровидная, высота 1,0 м (ТССЦ 6.2014 Санкт-Петербург ) | шт. | 15 | (2176.27) |  | (32644.05) |  |  |  |  |
|  | 414-0075 | Клен остролистный, высота 1,5-2,0 м (ТССЦ 6.2014 Санкт-Петербург ) | шт. | 10 | (4624.57) |  | (46245.70) |  |  |  |  |
|  | 414-9110-084П | Сирень обыкновенная (ТССЦ 6.2014 Санкт-Петербург ) | шт. | 44 | (115.29) |  | (5072.76) |  |  |  |  |
|  | 414-9110-102П | Чубушник венечный (ТССЦ 6.2014 Санкт-Петербург ) | шт. | 33 | (114.85) |  | (3790.05) |  |  |  |  |
| **4** | **ТЕР 47-01-050-01** | **Посадка многолетних цветников при густоте посадки 1,6 тыс. шт. цветов Индексы: к з/п рабочих: 12.430, к стоимости машин: 6.481, к з/п машинистов: 12.430, к материалам: 4.064, ( Н.Р. 98\*0,9% = 5602.55 руб. С.П. 72\*0,85% = 3883.58 руб.)** | **100 м2 цветников** | **0.3** [30/100] | **2740,48 1577.58** | **739.06 129.72** | **7836.50** | **5882.80** | **1436.95 483.73** | **153.91 8.21** | **46.17 2.46** |
|  | 414-9340прим.-024П | цветы (ТССЦ 6.2014 Санкт-Петербург ) | шт. | 504 | (40.81) |  | (20568.24) |  |  |  |  |
|  |  | **Итого прямых затрат в базовом уровне цен:** | **руб.** |  |  |  | **197239.03** | **126721.53** | **16290.69 5432.19** |  | **968.76 27.65** |
|  |  | Коэффициент на условия производства работ: общ ук. по применен ТЕРр |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **Итого со стесненностью:** | **руб.** |  |  |  | **197239.03** | **126721.53** | **16290.69 5432.19** |  | **968.76 27.65** |
|  |  | Индекс к оплате труда рабочих: |  | 1 |  |  | 126721.53 |  |  |  |  |
|  |  | Индекс к стоимости эксплуатации машин: |  | 1 |  |  | 16290.69 |  |  |  |  |
|  |  | в том числе зарплата машинистов: |  | 1 |  |  | 5432.19 |  |  |  |  |
|  |  | Индекс к стоимости материалов: |  | 1 |  |  | 54226.81 |  |  |  |  |
|  |  | Материалы в текущем уровне цен: |  | 1 |  |  | 110729.72 |  |  |  |  |
|  |  | **Итого с индексацией:** | **руб.** |  |  |  | **307968.75** | **126721.53** | **16290.69 5432.19** |  | **968.76 27.65** |
|  |  | Накладные расходы %: | % |  |  |  | 116295.28 |  |  |  |  |
|  |  | **Итого с накладными:** | **руб.** |  |  |  | **424264.03** |  |  |  |  |
|  |  | Сметная прибыль %: | % |  |  |  | 80613.77 |  |  |  |  |
|  |  | **Итого:** | **руб.** |  |  |  | **504877.80** |  |  |  |  |
|  |  | Пригородный коэффициент % | % | 2.2 |  |  | 11107.31 |  |  |  |  |
|  |  | **Итого:** | **руб.** |  |  |  | **515985.11** |  |  |  |  |
|  |  | Налог на добавленную стоимость % | % | 18 |  |  | 92877.32 |  |  |  |  |
|  |  | **Всего по разделу:** | **руб.** |  |  |  | **608862.43** |  |  |  |  |
| **Раздел 6. Установка оборудования площадки для отды-ха.** | | | | | | | | | | | |
| **1** | **ТЕРэ 2.01-06-06-003** | **Расстановка малых архитектурных форм (диваны, скамейки, вазы, урны) при массе 100-200 кг: на расстояние до 100 м Индексы: к з/п рабочих: 1.260, к стоимости машин: 1.250, к з/п машинистов: 1.260, ( Н.Р. 105\*0,9% = 1993.44 руб. С.П. 15\*0,85% = 275.69 руб.)** | **1 шт** | **14** | **218,26 67.26** | **151.00 52.96** | **3828.97** | **1186.47** | **2642.50 934.21** | **0.66 155.77** | **9.24 2180.78** |
|  | прайс "АВЕН"С-62/1 | скамья парковая | шт | 9 | (15355.93220339) |  | (138203.39) |  |  |  |  |
|  | прайс "АВЕН" | Урна У-201 | шт | 5 | (5093.22033898) |  | (25466.10) |  |  |  |  |
|  |  | **Итого прямых затрат в базовом уровне цен:** | **руб.** |  |  |  | **3828.97** | **1186.47** | **2642.50 934.21** |  | **9.24 2180.78** |
|  |  | Коэффициент на условия производства работ: общ ук. по применен ТЕРр |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **Итого со стесненностью:** | **руб.** |  |  |  | **3828.97** | **1186.47** | **2642.50 934.21** |  | **9.24 2180.78** |
|  |  | Индекс к оплате труда рабочих: |  | 1 |  |  | 1186.47 |  |  |  |  |
|  |  | Индекс к стоимости эксплуатации машин: |  | 1 |  |  | 2642.50 |  |  |  |  |
|  |  | в том числе зарплата машинистов: |  | 1 |  |  | 934.21 |  |  |  |  |
|  |  | Индекс к стоимости материалов: |  | 1 |  |  | 0 |  |  |  |  |
|  |  | Материалы в текущем уровне цен: |  | 1 |  |  | 163669.49 |  |  |  |  |
|  |  | **Итого с индексацией:** | **руб.** |  |  |  | **167498.46** | **1186.47** | **2642.50 934.21** |  | **9.24 2180.78** |
|  |  | Накладные расходы %: | % |  |  |  | 1993.44 |  |  |  |  |
|  |  | **Итого с накладными:** | **руб.** |  |  |  | **169491.90** |  |  |  |  |
|  |  | Сметная прибыль %: | % |  |  |  | 275.69 |  |  |  |  |
|  |  | **Итого:** | **руб.** |  |  |  | **169767.59** |  |  |  |  |
|  |  | Пригородный коэффициент % | % | 2.2 |  |  | 3734.89 |  |  |  |  |
|  |  | **Итого:** | **руб.** |  |  |  | **173502.48** |  |  |  |  |
|  |  | Налог на добавленную стоимость % | % | 18 |  |  | 31230.45 |  |  |  |  |
|  |  | **Всего по разделу:** | **руб.** |  |  |  | **204732.93** |  |  |  |  |
| **Раздел 7.Вывоз мусора.** | | | | | | | | | | | |
| **1** | **03-21-02-020** | **Перевозка грузов автомобилями-самосвалами работающими вне карьера, II класс груза, расстояние перевозки до 20 км км. (ТССЦ 6.2014 Санкт-Петербург )** | **руб. за 1 т** | **6409.155** [(723.78+4611.3)\*1.2+5.43\*1.3] | **145,85 0** | **145.85 0** | **934775.26** | **0** | **934775.26 0** | **0 0** | **0 0** |
|  |  | **Итого прямых затрат в базовом уровне цен:** | **руб.** |  |  |  | **934775.26** | **0** | **934775.26 0** |  | **0 0** |
|  |  | Материалы в текущем уровне цен: |  | 1 |  |  | 0 |  |  |  |  |
|  |  | **Итого с индексацией:** | **руб.** |  |  |  | **934775.26** | **0** | **934775.26 0** |  | **0 0** |
|  |  | пригородный коэфициент% | руб. | 2.2 |  |  | 20565.06 |  |  |  |  |
|  |  | Налог на добавленную стоимость % | % | 18 |  |  | 171961.26 |  |  |  |  |
|  |  | **Всего по разделу:** | **руб.** |  |  |  | **1127301.58** |  |  |  |  |

|  |  | **Итого по всем разделам:** | **руб.** |  |  |  | **8848585.94** |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | резерв: | руб. | 2 |  |  | 176971.72 |  |  |  |  |
|  |  | **Всего по смете:** | **руб.** |  |  |  | **9025557.66** |  |  |  |  |

Составил: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/

Проверил: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/

|  |  |
| --- | --- |
| Согласовано:  "\_\_\_" \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | Приложение 1  к целевой программе  Утверждаю:  «\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |

Локальная смета

на создание зоны отдыха по

адресу: г. Санкт-Петербург, Петергоф, Эрлеровский б-р, д.20 (около школы № 412)

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: проект 10-2014-АС

Составлена в ценах на:

июнь 2014, Госэталон 2012.

Сметная стоимость: 16005422.47 руб.

Нормативная трудоемкость: 11160.34 ч.-час.

Зарплата основных рабочих: 1442452.71 руб.

| № | Шифр | Наименование работ и затрат, | Единица | Кол-во | Стоимость единицы, руб. | | Общая стоимость, руб. | | | Затраты труда | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| п.п. | норматива | материалов, изделий и конструкций | измер. |  | ВСЕГО | экспл. машин | ВСЕГО | основной | экспл. машин | рабочих-строителей, чел-ч. | |
|  |  |  |  |  | основной | в. т.ч. з/пл |  | заработной | в. т.ч. з/пл | на | всего |
|  |  |  |  |  | з/пл | машинистов |  | платы | машинистов | единицу |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Раздел 1.Подготовительные работы..** | | | | | | | | | | | |
| **1** | **ТЕР 47-01-001-03** | **Разбивка участка к стоим. экспл. машин: 1,25 к затратам труда машинистов: 1,25 к затратам труда и к з/п рабочих: 1,15 Индексы: к з/п рабочих: 12.430, к материалам: 3.175, ( Н.Р. 88% = 133905.87 руб. С.П. 61% = 92821.11 руб.)** | **100 м2** | **128.997** [(12899.7)/100] | **102,38 94.90** | **0 0** | **155229.31** | **152165.76** | **0 0** | **8.76 0** | **1130.01 0** |
| **2** | **ТЕР 01-01-014-02** | **Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,4 (0,35-0,45) м3, группа грунтов 2 к стоим. экспл. машин: 1,25 к затратам труда машинистов: 1,25 к затратам труда и к з/п рабочих: 1,15 Индексы: к з/п рабочих: 12.430, к стоимости машин: 7.236, к з/п машинистов: 12.430, к материалам: 5.633, ( Н.Р. 73% = 24763.52 руб. С.П. 36% = 12212.15 руб.)** | **1000 м3 грунта** | **1.92636** [9631.8\*0.2/1000] | **7431,09 227.76** | **7197.18 1188.95** | **105842.98** | **5453.63** | **100322.51 28469.00** | **23.87 75.25** | **45.98 144.96** |
| **3** | **ТЕРр 68-12-2** | **Разборка покрытий и оснований: щебеночных (набивного покрытия) Индексы: к з/п рабочих: 12.430, к стоимости машин: 6.408, к з/п машинистов: 12.430, ( Н.Р. 88% = 2599.38 руб. С.П. 48% = 1417.84 руб.)** | **100 м3 конструкций** | **0.94915** [1898.3\*0.05/100] | **707,34 176.90** | **530.44 73.47** | **5313.27** | **2087.05** | **3226.22 866.79** | **18.37 4.65** | **17.44 4.41** |
| **6** | **ТЕР 27-03-009-02** | **Срезка поверхностного слоя асфальтобетонных дорожных покрытий методом холодного фрезерования при ширине барабана фрезы 1000 мм, толщина слоя: 10 см к стоим. экспл. машин: 1,25 к з/п рабочих: 1,15 Индексы: к з/п рабочих: 12.430, к стоимости машин: 5.783, к з/п машинистов: 12.430, к материалам: 9.063, ( Н.Р. 121\*0,9% = 47487.16 руб. С.П. 76\*0,85% = 28318.03 руб.)** | **100 м2** | **18.5142** [1851.42/100] | **2373,65 69.62** | **2292.57 119.69** | **263403.01** | **16021.76** | **245460.01 27544.44** | **5.81 6.06** | **107.57 112.20** |
| **7** | **ТЕР 27-03-010-01** | **Разборка бортовых камней: на бетонном основании к стоим. экспл. машин: 1,25 к затратам труда машинистов: 1,25 к затратам труда и к з/п рабочих: 1,15 Индексы: к з/п рабочих: 12.430, ( Н.Р. 142\*0,85\*0,9% = 66756.30 руб. С.П. 95\*0,8\*0,85% = 39808.80 руб.)** | **100 м** | **5.7** [570/100] | **864,41 864.41** | **0 0** | **61244.31** | **61244.31** | **0 0** | **88.20 0** | **502.74 0** |
|  |  | **Итого прямых затрат в базовом уровне цен:** | **руб.** |  |  |  | **591033** | **236973** | **349009 56880** |  | **1804 262** |
|  |  | Коэффициент на стесненность: |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **Итого со стесненностью:** | **руб.** |  |  |  | **591033** | **236973** | **349009 56880** |  | **1804 262** |
|  |  | Индекс к оплате труда рабочих: |  | 1 |  |  | 236973 |  |  |  |  |
|  |  | Индекс к стоимости эксплуатации машин: |  | 1 |  |  | 349009 |  |  |  |  |
|  |  | в том числе зарплата машинистов: |  | 1 |  |  | 56880 |  |  |  |  |
|  |  | Индекс к стоимости материалов: |  | 1 |  |  | 5052 |  |  |  |  |
|  |  | Материалы в текущем уровне цен: |  | 1 |  |  | 0 |  |  |  |  |
|  |  | **Итого с индексацией:** | **руб.** |  |  |  | **591033** | **236973** | **349009 56880** |  | **1804 262** |
|  |  | Накладные расходы %: | % |  |  |  | 275512 |  |  |  |  |
|  |  | **Итого с накладными:** | **руб.** |  |  |  | **866545** |  |  |  |  |
|  |  | Сметная прибыль %: | % |  |  |  | 174578 |  |  |  |  |
|  |  | **Итого:** | **руб.** |  |  |  | **1041123** |  |  |  |  |
|  |  | Пригородный коэффициент % | руб. | 2.2 |  |  | 22905 |  |  |  |  |
|  |  | **Итого:** | **руб.** |  |  |  | **1064028** |  |  |  |  |
|  |  | Налог на добавленную стоимость от материалов %: | % | 18 |  |  | 909 |  |  |  |  |
|  |  | **Всего по разделу:** | **руб.** |  |  |  | **1064937** |  |  |  |  |
| **Раздел 2. Площадь асфальтобетонного покрытия про-езда .** | | | | | | | | | | | |
| **2** | **ТЕР 01-01-014-02** | **Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,4 (0,35-0,45) м3, группа грунтов 2 к стоим. экспл. машин: 1,25 к затратам труда машинистов: 1,25 к затратам труда и к з/п рабочих: 1,15 Индексы: к з/п рабочих: 12.430, к стоимости машин: 7.236, к з/п машинистов: 12.430, к материалам: 5.633, ( Н.Р. 73% = 12263.75 руб. С.П. 36% = 6047.88 руб.)** | **1000 м3 грунта** | **0.954** [954/1000] | **7431,09 227.76** | **7197.18 1188.95** | **52417.10** | **2700.83** | **49683.17 14098.83** | **23.87 75.25** | **22.77 71.79** |
| **3** | **ТЕР 27-04-016-05** | **Устройство прослойки из нетканого синтетического материала (нсм) в земляном полотне: в «обойме» к стоим. экспл. машин: 1,25 к затратам труда машинистов: 1,25 к затратам труда и к з/п рабочих: 1,15 Индексы: к з/п рабочих: 12.430, к стоимости машин: 6.936, к з/п машинистов: 12.430, к материалам: 5.103, ( Н.Р. 109% = 38407.98 руб. С.П. 65% = 22903.84 руб.)** | **1000 м2 поверхности** | **2.6715** [(2671.5)/1000] | **2053,60 898.78** | **1152.57 162.35** | **51232.67** | **29845.56** | **21356.57 5391.12** | **91.71 10.28** | **245.00 27.46** |
|  | 101-0792-103П | Геотекстиль иглопробивной, плотностью 250 г/м2 (ТССЦ 6.2014 Санкт-Петербург ) | м2 | 2751.645 *[(2671.5)\*1.03]* | (25.19) |  | (69313.94) |  |  |  |  |
| **4** | **ТЕР 27-04-001-01** | **Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка к стоим. экспл. машин: 1,25 к затратам труда машинистов: 1,25 к затратам труда и к з/п рабочих: 1,15 Индексы: к з/п рабочих: 12.430, к стоимости машин: 6.218, к з/п машинистов: 12.430, к материалам: 9.065, ( Н.Р. 109% = 55149.24 руб. С.П. 65% = 32887.16 руб.)** | **100 м3 материала основания (в плотном теле)** | **9.35025** [(2671.5)\*0.35/100] | **2514,62 177.17** | **2326.65 258.16** | **156777.84** | **20591.34** | **135271.09 30004.29** | **18.08 17.35** | **169.05 162.23** |
|  | 408-0124 | Песок природный для строительных работ мелкий (ТССЦ 6.2014 Санкт-Петербург ) | м3 | 1028.5275 *[935.025\*1.1]* | (431.82) |  | (444138.75) |  |  |  |  |
| **5** | **ТЕР 27-04-016-05** | **Устройство прослойки из нетканого синтетического материала (нсм) в земляном полотне: в «обойме» к стоим. экспл. машин: 1,25 к затратам труда машинистов: 1,25 к затратам труда и к з/п рабочих: 1,15 Индексы: к з/п рабочих: 12.430, к стоимости машин: 6.936, к з/п машинистов: 12.430, к материалам: 5.103, ( Н.Р. 109% = 38407.98 руб. С.П. 65% = 22903.84 руб.)** | **1000 м2 поверхности** | **2.6715** [(2671.5)/1000] | **2053,60 898.78** | **1152.57 162.35** | **51232.67** | **29845.56** | **21356.57 5391.12** | **91.71 10.28** | **245.00 27.46** |
|  | 101-0792-103П | Геотекстиль иглопробивной, плотностью 250 г/м2 (ТССЦ 6.2014 Санкт-Петербург ) | м2 | 2751.645 *[(2671.5)\*1.03]* | (25.19) |  | (69313.94) |  |  |  |  |
| **6** | **ТЕР 27-04-001-04** | **Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня к стоим. экспл. машин: 1,25 к затратам труда машинистов: 1,25 к затратам труда и к з/п рабочих: 1,15 Индексы: к з/п рабочих: 12.430, к стоимости машин: 6.223, к з/п машинистов: 12.430, к материалам: 9.065, ( Н.Р. 109% = 73075.16 руб. С.П. 65% = 43576.93 руб.)** | **100 м3 материала основания (в плотном теле)** | **8.0145** [(2671.5)\*0.3/100] | **4043,55 275.13** | **3753.30 397.84** | **215699.97** | **27408.52** | **187192.96 39632.91** | **27.82 25.75** | **222.96 206.37** |
|  | 408-9080-033П | Щебень гранитный марки 1200, фр. 40-70 мм (с учетом доставки поставщиком) (ТССЦ 6.2014 Санкт-Петербург ) | м3 | 841.5225 *[2671.5\*0.25\*1.26]* | (942.71) |  | (793311.68) |  |  |  |  |
|  | 408-9132-001П | Щебень из природного камня для строительных работ, фракции 10-20 мм (ТССЦ 6.2014 Санкт-Петербург ) | м3 | 168.3045 *[2671.5\*0.05\*1.26]* | (1113.55) |  | (187415.48) |  |  |  |  |
| **7** | **ТЕР 27-06-020-06** | **Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3 к стоим. экспл. машин: 1,25 к затратам труда машинистов: 1,25 к затратам труда и к з/п рабочих: 1,15 Индексы: к з/п рабочих: 12.430, к стоимости машин: 7.527, к з/п машинистов: 12.430, к материалам: 6.035, ( Н.Р. 109% = 32866.11 руб. С.П. 65% = 19599.05 руб.)** | **1000 м2 покрытия** | **2.6715** [(2671.5)/1000] | **2631,62 517.97** | **2046.51 390.05** | **59434.56** | **17200.10** | **41152.00 12952.29** | **44.04 23.81** | **117.65 63.61** |
|  | 410-9010-014П | Смеси асфальтобетонные горячая плотная, марка I, тип Б крупнозернистая (ТССЦ 6.2014 Санкт-Петербург ) | т | 247.11375 | (2799.06) |  | (691686.21) |  |  |  |  |
| **8** | **ТЕР 27-06-021-06** | **На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать: к расценке 27-06-020-06 к прямым затратам: 6 к стоим. экспл. машин: 1,25 к затратам труда машинистов: 1,25 к затратам труда и к з/п рабочих: 1,15 Индексы: к з/п рабочих: 12.430, к стоимости машин: 5.500, к материалам: 9.603, ( Н.Р. 109% = 264.59 руб. С.П. 65% = 157.78 руб.)** | **1000 м2 покрытия** | **2.6715** [(2671.5)/1000] | **18,50 7.31** | **0.45 0** | **524.88** | **242.74** | **6.61 0** | **0.62 0** | **1.66 0** |
|  | 410-9010-014П | Смеси асфальтобетонные горячая плотная, марка I, тип Б крупнозернистая (ТССЦ 6.2014 Санкт-Петербург ) | т | 185.9364 | (2799.06) |  | (520447.14) |  |  |  |  |
| **9** | **ТЕР 27-06-020-01** | **Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа абв, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3 к стоим. экспл. машин: 1,25 к затратам труда машинистов: 1,25 к затратам труда и к з/п рабочих: 1,15 Индексы: к з/п рабочих: 12.430, к стоимости машин: 7.522, к з/п машинистов: 12.430, к материалам: 3.328, ( Н.Р. 109% = 32888.19 руб. С.П. 65% = 19612.22 руб.)** | **1000 м2 покрытия** | **2.6715** [(2671.5)/1000] | **2928,76 517.97** | **2054.15 390.66** | **61649.09** | **17200.10** | **41278.19 12972.55** | **44.04 23.85** | **117.65 63.72** |
|  | 410-9010-015П | Смеси асфальтобетонные горячая плотная, марка I, тип Б мелкозернистая (ТССЦ 6.2014 Санкт-Петербург ) | т | 258.0669 | (2863.58) |  | (738995.21) |  |  |  |  |
| **10** | **ТЕР 27-06-021-01** | **На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать: к расценке 27-06-020-01 к прямым затратам: 2 к стоим. экспл. машин: 1,25 к затратам труда машинистов: 1,25 к затратам труда и к з/п рабочих: 1,15 Индексы: к з/п рабочих: 12.430, к стоимости машин: 5.000, к материалам: 9.603, ( Н.Р. 109% = 88.31 руб. С.П. 65% = 52.66 руб.)** | **1000 м2 покрытия** | **2.6715** [(2671.5)/1000] | **6,19 2.44** | **0.18 0** | **175.26** | **81.02** | **2.40 0** | **0.21 0** | **0.56 0** |
|  | 410-9010-015П | Смеси асфальтобетонные горячая плотная, марка I, тип Б мелкозернистая (ТССЦ 6.2014 Санкт-Петербург ) | т | 64.6503 | (2863.58) |  | (185131.31) |  |  |  |  |
|  |  | **Итого прямых затрат в базовом уровне цен:** | **руб.** |  |  |  | **649144** | **145116** | **497300 120443** |  | **1142 623** |
|  |  | Коэффициент на стесненность: |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **Итого со стесненностью:** | **руб.** |  |  |  | **649144** | **145116** | **497300 120443** |  | **1142 623** |
|  |  | Индекс к оплате труда рабочих: |  | 1 |  |  | 145116 |  |  |  |  |
|  |  | Индекс к стоимости эксплуатации машин: |  | 1 |  |  | 497300 |  |  |  |  |
|  |  | в том числе зарплата машинистов: |  | 1 |  |  | 120443 |  |  |  |  |
|  |  | Индекс к стоимости материалов: |  | 1 |  |  | 6729 |  |  |  |  |
|  |  | Материалы в текущем уровне цен: |  | 1 |  |  | 3699754 |  |  |  |  |
|  |  | **Итого с индексацией:** | **руб.** |  |  |  | **4348898** | **145116** | **497300 120443** |  | **1142 623** |
|  |  | Накладные расходы %: | % |  |  |  | 283411 |  |  |  |  |
|  |  | **Итого с накладными:** | **руб.** |  |  |  | **4632309** |  |  |  |  |
|  |  | Сметная прибыль %: | % |  |  |  | 167741 |  |  |  |  |
|  |  | **Итого:** | **руб.** |  |  |  | **4800050** |  |  |  |  |
|  |  | Пригородный коэффициент % | руб. | 2.2 |  |  | 105601 |  |  |  |  |
|  |  | **Итого:** | **руб.** |  |  |  | **4905651** |  |  |  |  |
|  |  | Налог на добавленную стоимость от материалов %: | % | 18 |  |  | 667167 |  |  |  |  |
|  |  | **Всего по разделу:** | **руб.** |  |  |  | **5572818** |  |  |  |  |
| **Раздел 3. Устройство покрытия тротуара из тротуарной плитки: .** | | | | | | | | | | | |
| **2** | **ТЕР 01-01-014-02** | **Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,4 (0,35-0,45) м3, группа грунтов 2 к стоим. экспл. машин: 1,25 к затратам труда машинистов: 1,25 к затратам труда и к з/п рабочих: 1,15 Индексы: к з/п рабочих: 12.430, к стоимости машин: 7.236, к з/п машинистов: 12.430, к материалам: 5.633, ( Н.Р. 73% = 3380.89 руб. С.П. 36% = 1667.29 руб.)** | **1000 м3 грунта** | **0.263** [263/1000] | **7431,09 227.76** | **7197.18 1188.95** | **14450.42** | **744.57** | **13696.72 3886.78** | **23.87 75.25** | **6.28 19.79** |
| **3** | **ТЕР 27-04-016-05** | **Устройство прослойки из нетканого синтетического материала (нсм) в земляном полотне: в «обойме» (в 2слоя) к стоим. экспл. машин: 1,25 к затратам труда машинистов: 1,25 к затратам труда и к з/п рабочих: 1,15 Индексы: к з/п рабочих: 12.430, к стоимости машин: 6.936, к з/п машинистов: 12.430, к материалам: 5.103, ( Н.Р. 109% = 20964.44 руб. С.П. 65% = 12501.73 руб.)** | **1000 м2 поверхности** | **1.4582** [(729.1\*2)/1000] | **2053,60 898.78** | **1152.57 162.35** | **27964.62** | **16290.77** | **11657.18 2942.66** | **91.71 10.28** | **133.73 14.99** |
|  | 101-0792 | Полотно иглопробивное для дорожного строительства "Дорнит-2" (ТССЦ 6.2014 Санкт-Петербург ) | 10 м2 | 150.1946 *[(729.1\*2)\*1.03/10]* | (278.79) |  | (41872.75) |  |  |  |  |
| **4** | **ТЕР 27-04-001-01** | **Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка к стоим. экспл. машин: 1,25 к затратам труда машинистов: 1,25 к затратам труда и к з/п рабочих: 1,15 Индексы: к з/п рабочих: 12.430, к стоимости машин: 6.218, к з/п машинистов: 12.430, к материалам: 9.065, ( Н.Р. 109% = 12901.03 руб. С.П. 65% = 7693.28 руб.)** | **100 м3 материала основания (в плотном теле)** | **2.1873** [729.1\*0.3/100] | **2514,62 177.17** | **2326.65 258.16** | **36674.97** | **4816.92** | **31643.91 7018.89** | **18.08 17.35** | **39.55 37.95** |
|  | 408-0124 | Песок природный для строительных работ мелкий (ТССЦ 6.2014 Санкт-Петербург ) | м3 | 240.603 *[218.73\*1.1]* | (431.82) |  | (103897.19) |  |  |  |  |
| **5** | **ТЕР 27-04-001-04** | **Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня к стоим. экспл. машин: 1,25 к затратам труда машинистов: 1,25 к затратам труда и к з/п рабочих: 1,15 Индексы: к з/п рабочих: 12.430, к стоимости машин: 6.223, к з/п машинистов: 12.430, к материалам: 9.065, ( Н.Р. 109% = 9971.76 руб. С.П. 65% = 5946.46 руб.)** | **100 м3 материала основания (в плотном теле)** | **1.09365** [(729.1\*0.15)/100] | **4043,55 275.13** | **3753.30 397.84** | **29434.19** | **3740.14** | **25544.15 5408.26** | **27.82 25.75** | **30.43 28.16** |
|  | 408-0016 | Щебень из природного камня для строительных работ, марка 800, фракция 40-70 мм (ТССЦ 6.2014 Санкт-Петербург ) | м3 | 91.8666 *[729.1\*0.1\*1.26]* | (833.24) |  | (76546.93) |  |  |  |  |
|  | 408-0017 | Щебень из природного камня для строительных работ, марка 600, фракция 5(3)-10 мм (ТССЦ 6.2014 Санкт-Петербург ) | м3 | 45.9333 *[729.1\*0.05\*1.26]* | (906.07) |  | (41618.79) |  |  |  |  |
| **6** | **ТЕР 27-07-005-02** | **Устройство покрытий из тротуарной плитки, количество плитки при укладке на 1 м2: 55 шт. к стоим. экспл. машин: 1,25 к з/п рабочих: 1,15 Индексы: к з/п рабочих: 12.430, к стоимости машин: 6.407, к з/п машинистов: 12.430, к материалам: 5.072, ( Н.Р. 121\*0,9% = 161106.13 руб. С.П. 76\*0,85% = 96072.46 руб.)** | **10 м2** | **72.91** [729.1/10] | **184,08 162.02** | **17.02 1.07** | **156644.80** | **146834.08** | **7950.63 969.71** | **11.80 0.06** | **860.34 4.37** |
|  | 403-9137-021П | Плитки тротуарные, размер 208х68х80 мм "Паркет", красные (ТССЦ 6.2014 Санкт-Петербург ) | м2 | 743.682 | (739.53) |  | (549975.15) |  |  |  |  |
|  | 407-0028 | Смесь пескоцементная (цемент М 400) (ТССЦ 6.2014 Санкт-Петербург ) | м3 | 29.164 *[729.1\*0.04]* | (2450.05) |  | (71453.26) |  |  |  |  |
|  |  | **Итого прямых затрат в базовом уровне цен:** | **руб.** |  |  |  | **265169** | **172426** | **90493 20226** |  | **1070 105** |
|  |  | Коэффициент на стесненность: |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **Итого со стесненностью:** | **руб.** |  |  |  | **265169** | **172426** | **90493 20226** |  | **1070 105** |
|  |  | Индекс к оплате труда рабочих: |  | 1 |  |  | 172426 |  |  |  |  |
|  |  | Индекс к стоимости эксплуатации машин: |  | 1 |  |  | 90493 |  |  |  |  |
|  |  | в том числе зарплата машинистов: |  | 1 |  |  | 20226 |  |  |  |  |
|  |  | Индекс к стоимости материалов: |  | 1 |  |  | 2250 |  |  |  |  |
|  |  | Материалы в текущем уровне цен: |  | 1 |  |  | 885364 |  |  |  |  |
|  |  | **Итого с индексацией:** | **руб.** |  |  |  | **1150533** | **172426** | **90493 20226** |  | **1070 105** |
|  |  | Накладные расходы %: | % |  |  |  | 208324 |  |  |  |  |
|  |  | **Итого с накладными:** | **руб.** |  |  |  | **1358857** |  |  |  |  |
|  |  | Сметная прибыль %: | % |  |  |  | 123881 |  |  |  |  |
|  |  | **Итого:** | **руб.** |  |  |  | **1482738** |  |  |  |  |
|  |  | Пригородный коэффициент % | руб. | 2.2 |  |  | 32620 |  |  |  |  |
|  |  | **Итого:** | **руб.** |  |  |  | **1515358** |  |  |  |  |
|  |  | Налог на добавленную стоимость от материалов %: | % | 18 |  |  | 159771 |  |  |  |  |
|  |  | **Всего по разделу:** | **руб.** |  |  |  | **1675129** |  |  |  |  |
| **Раздел 4. Установка бортовых камней.** | | | | | | | | | | | |
| **1** | **ТЕР 01-02-057-02** | **Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 под установку бардюрного камня к стоим. экспл. машин: 1,25 к затратам труда машинистов: 1,25 к затратам труда и к з/п рабочих: 1,15 Индексы: к з/п рабочих: 12.430, ( Н.Р. 61% = 60337.56 руб. С.П. 31% = 30663.35 руб.)** | **100 м3 грунта** | **4.71** [(471)/100] | **1689,53 1689.53** | **0 0** | **98914.04** | **98914.04** | **0 0** | **177.10 0** | **834.14 0** |
| **2** | **ТЕР 27-02-010-02** | **Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий к стоим. экспл. машин: 1,25 к затратам труда машинистов: 1,25 к затратам труда и к з/п рабочих: 1,15 Индексы: к з/п рабочих: 12.430, к стоимости машин: 5.338, к з/п машинистов: 12.430, к материалам: 6.923, ( Н.Р. 109% = 234339.48 руб. С.П. 65% = 139743.73 руб.)** | **100 м бортового камня** | **18.839** [(261.4+1622.5)/100] | **3794,61 904.67** | **101.16 13.43** | **585737.74** | **211845.46** | **10172.91 3144.89** | **87.49 0.85** | **1648.22 16.01** |
|  | 403-8023 | Камни бортовые БР 100.20.8 /бетон В22,5 (М300), объем 0,016 м3/ (ГОСТ 6665-91) (ТССЦ 6.2014 Санкт-Петербург ) | шт. | 1623 | (138.86) |  | (225369.78) |  |  |  |  |
|  | 403-8021 | Камни бортовые БР 100.30.15 /бетон В30 (М400), объем 0,043 м3/ (ГОСТ 6665-91) (ТССЦ 6.2014 Санкт-Петербург ) | шт. | 261 | (261.59) |  | (68274.99) |  |  |  |  |
|  |  | **Итого прямых затрат в базовом уровне цен:** | **руб.** |  |  |  | **684652** | **310760** | **10173 3145** |  | **2482 16** |
|  |  | Коэффициент на стесненность: |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **Итого со стесненностью:** | **руб.** |  |  |  | **684652** | **310760** | **10173 3145** |  | **2482 16** |
|  |  | Материалы в текущем уровне цен: |  | 1 |  |  | 293645 |  |  |  |  |
|  |  | **Итого с индексацией:** | **руб.** |  |  |  | **978297** | **310760** | **10173 3145** |  | **2482 16** |
|  |  | Накладные расходы %: | % |  |  |  | 294677 |  |  |  |  |
|  |  | **Итого с накладными:** | **руб.** |  |  |  | **1272974** |  |  |  |  |
|  |  | Сметная прибыль %: | % |  |  |  | 170407 |  |  |  |  |
|  |  | **Итого:** | **руб.** |  |  |  | **1443381** |  |  |  |  |
|  |  | Пригородный коэффициент: | руб. | 2.2 |  |  | 31754 |  |  |  |  |
|  |  | **Итого:** | **руб.** |  |  |  | **1475135** |  |  |  |  |
|  |  | Налог на добавленную стоимость % | % | 18 |  |  | 265524 |  |  |  |  |
|  |  | **Всего по разделу:** | **руб.** |  |  |  | **1740659** |  |  |  |  |
| **Раздел 5. Восстановление газона.** | | | | | | | | | | | |
| **1** | **ТЕР 47-01-046-03** | **Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона с внесением растительной земли слоем 15 см: механизированным способом Индексы: к з/п рабочих: 12.430, к стоимости машин: 6.942, к з/п машинистов: 12.430, к материалам: 4.037, ( Н.Р. 98\*0,9% = 282367.76 руб. С.П. 72\*0,85% = 195732.19 руб.)** | **100 м2** | **75.538** [7553.8/100] | **1922,57 340.63** | **6.94 1.11** | **803760.84** | **319830.23** | **3639.23 1042.22** | **35.08 0.07** | **2649.87 5.29** |
| **2** | **ТЕР 47-01-046-05** | **На каждые 5 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к расценкам с 47-01-046-01 по 47-01-046-04 Индексы: к з/п рабочих: 12.430, к материалам: 4.037, ( Н.Р. 98\*0,9% = 43882.92 руб. С.П. 72\*0,85% = 30418.85 руб.)** | **100 м2** | **75.538** [7553.8/100] | **578,11 53.11** | **0 0** | **209964.09** | **49866.96** | **0 0** | **5.47 0** | **413.19 0** |
| **3** | **ТЕР 47-01-046-06** | **Посев газонов партерных, мавританских и обыкновенных вручную к стоим. экспл. машин: 1,25 к затратам труда машинистов: 1,25 к затратам труда и к з/п рабочих: 1,15 Индексы: к з/п рабочих: 12.430, к стоимости машин: 6.481, к з/п машинистов: 12.430, к материалам: 9.065, ( Н.Р. 88% = 103564.04 руб. С.П. 61% = 71788.71 руб.)** | **100 м2** | **75.538** [7553.8/100] | **401,14 71.23** | **308.31 54.11** | **232607.94** | **66880.51** | **150936.79 50805.90** | **6.89 3.43** | **520.46 259.10** |
|  | 414-9230-009П | Смесь газонная "Робустика" (20 кг), парковая (ТССЦ 6.2014 Санкт-Петербург ) | кг | 151.076 | (137.33) |  | (20747.27) |  |  |  |  |
| **4** | **ТЕР 47-01-007-08** | **Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев и кустарников с квадратным комом земли вручную размером: 0,8x0,8x0,5 м с добавлением растительной земли до 50% Индексы: к з/п рабочих: 12.430, к материалам: 4.037, ( Н.Р. 98\*0,9% = 45990.92 руб. С.П. 72\*0,85% = 31880.07 руб.)** | **10 ям** | **8.9** [(24+65)/10] | **1395,37 472.42** | **0 0** | **85423.36** | **52262.41** | **0 0** | **49.52 0** | **440.73 0** |
|  | 414-0473 | Перегной (ТССЦ 6.2014 Санкт-Петербург ) | м3 | 4.094 | (513.41) |  | (2101.90) |  |  |  |  |
| **5** | **ТЕР 47-01-009-06** | **Посадка деревьев и кустарников с комом земли размером: 0,8x0,8x0,5 м Индексы: к з/п рабочих: 12.430, к стоимости машин: 5.667, к з/п машинистов: 12.430, к материалам: 3.488, ( Н.Р. 98\*0,9% = 50315.28 руб. С.П. 72\*0,85% = 34877.64 руб.)** | **10 деревьев или кустарников** | **8.9** [89/10] | **1176,22 477.81** | **256.97 39.03** | **79523.02** | **52858.69** | **12960.62 4317.77** | **40.63 2.47** | **361.61 21.98** |
|  | (414-9010) | Деревья или кустарники с комом земли | шт. | 89 | 0 |  | 0 |  |  |  |  |
|  | 414-0140 | Ива белая, шаровидная, высота 1,0 м (ТССЦ 6.2014 Санкт-Петербург ) | шт. | 15 | (2176.27) |  | (32644.05) |  |  |  |  |
|  | 414-0075 | Клен остролистный, высота 1,5-2,0 м (ТССЦ 6.2014 Санкт-Петербург ) | шт. | 9 | (4624.57) |  | (41621.13) |  |  |  |  |
|  | 414-9110-084П | Сирень обыкновенная (ТССЦ 6.2014 Санкт-Петербург ) | шт. | 33 | (115.29) |  | (3804.57) |  |  |  |  |
|  | 414-9110-102П | Чубушник венечный (ТССЦ 6.2014 Санкт-Петербург ) | шт. | 32 | (114.85) |  | (3675.20) |  |  |  |  |
| **6** | **ТЕР 47-01-031-13** | **Подготовка стандартных посадочных мест для однорядной живой изгороди вручную: с добавлением растительной земли до 50% Индексы: к з/п рабочих: 12.430, к материалам: 4.037, ( Н.Р. 98\*0,9% = 160.91 руб. С.П. 72\*0,85% = 111.54 руб.)** | **10 м траншей** | **0.2** [2/10] | **204,80 73.55** | **0 0** | **288.82** | **182.85** | **0 0** | **7.71 0** | **1.54 0** |
| **7** | **ТЕР 47-01-033-01** | **Посадка кустарников-саженцев в живую изгородь: однорядную и вьющихся растений Индексы: к з/п рабочих: 12.430, к стоимости машин: 6.482, к з/п машинистов: 12.430, к материалам: 9.074, ( Н.Р. 98\*0,9% = 116.43 руб. С.П. 72\*0,85% = 80.71 руб.)** | **10 м живой изгороди** | **0.2** [2/10] | **67,19 50.53** | **15.30 2.69** | **147.92** | **125.62** | **19.83 6.69** | **4.61 0.17** | **0.92 0.03** |
|  | 414-9110-021П | Спирея калинолистная, высота 70-110 см (ТССЦ 6.2014 Санкт-Петербург ) | шт. | 6 | (107) |  | (642.00) |  |  |  |  |
| **8** | **ТЕР 27-09-001-08** | **Устройство металлических пешеходных ограждений к стоим. экспл. машин: 1,25 к з/п рабочих: 1,15 Индексы: к з/п рабочих: 12.430, к стоимости машин: 7.852, к материалам: 2.388, ( Н.Р. 121\*0,9% = 12236.02 руб. С.П. 76\*0,85% = 7296.71 руб.)** | **100 м** | **1.581** [158.1/100] | **1820,48 571.23** | **131.39 0** | **17077.19** | **11225.71** | **1631.08 0** | **48.46 0** | **76.62 0** |
|  | 401-0105 | Бетон дорожный, класс В12,5 (М150) (ТССЦ 6.2014 Санкт-Петербург ) | м3 | 6.45048 | (3216.93) |  | (20750.74) |  |  |  |  |
|  | 201-0394 | Ограждения площадок (ТССЦ 6.2014 Санкт-Петербург ) | м | 159 | (708.33) |  | (112624.47) |  |  |  |  |
| **9** | **ТЕРэ 4.01-23-008-01** | **Установка качалки на одной пружине на бетонном основании. ( Н.Р. 88\*0,9% = 477.72 руб. С.П. 48\*0,85% = 247.93 руб.)** | **1 шт** | **1** | **1849,62 551.83** | **216.49 52.88** | **1849.62** | **551.83** | **216.49 52.88** | **5.89 146.90** | **5.89 146.90** |
|  |  | **Итого прямых затрат в базовом уровне цен:** | **руб.** |  |  |  | **1430642.80** | **553784.81** | **169404.04 56225.46** |  | **4470.83 433.30** |
|  |  | Коэффициент на условия производства работ: общ ук. по применен ТЕРр |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **Итого со стесненностью:** | **руб.** |  |  |  | **1430642.80** | **553784.81** | **169404.04 56225.46** |  | **4470.83 433.30** |
|  |  | Индекс к оплате труда рабочих: |  | 1 |  |  | 553784.81 |  |  |  |  |
|  |  | Индекс к стоимости эксплуатации машин: |  | 1 |  |  | 169404.04 |  |  |  |  |
|  |  | в том числе зарплата машинистов: |  | 1 |  |  | 56225.46 |  |  |  |  |
|  |  | Индекс к стоимости материалов: |  | 1 |  |  | 707453.95 |  |  |  |  |
|  |  | Материалы в текущем уровне цен: |  | 1 |  |  | 238611.33 |  |  |  |  |
|  |  | **Итого с индексацией:** | **руб.** |  |  |  | **1669254.13** | **553784.81** | **169404.04 56225.46** |  | **4470.83 433.30** |
|  |  | Накладные расходы %: | % |  |  |  | 539112.00 |  |  |  |  |
|  |  | **Итого с накладными:** | **руб.** |  |  |  | **2208366.13** |  |  |  |  |
|  |  | Сметная прибыль %: | % |  |  |  | 372434.35 |  |  |  |  |
|  |  | **Итого:** | **руб.** |  |  |  | **2580800.48** |  |  |  |  |
|  |  | Пригородный коэффициент % | % | 2.2 |  |  | 56777.61 |  |  |  |  |
|  |  | **Итого:** | **руб.** |  |  |  | **2637578.09** |  |  |  |  |
|  |  | Налог на добавленную стоимость % | % | 18 |  |  | 474764.06 |  |  |  |  |
|  |  | **Всего по разделу:** | **руб.** |  |  |  | **3112342.15** |  |  |  |  |
| **Раздел 6. Установка оборудования площадки для отды-ха.** | | | | | | | | | | | |
| **1** | **ТЕРэ 4.01-23-008-01** | **Установка качалки на одной пружине на бетонном основании. Индексы: к з/п рабочих: 1.260, к стоимости машин: 1.319, к з/п машинистов: 1.260, к материалам: 1.111, ( Н.Р. 88\*0,9% = 601.93 руб. С.П. 48\*0,85% = 312.40 руб.)** | **1 шт** | **1** | **1849,62 551.83** | **216.49 52.88** | **2182.18** | **695.31** | **285.55 66.63** | **5.89 146.90** | **5.89 146.90** |
|  | прайс "ксил"4125 | Качалка на пружине 2-х местная "Вертолетик" | шт | 1 | (20359.3220339) |  | (20359.32) |  |  |  |  |
| **2** | **ТЕРэ 4.01-23-008-02** | **Установка качалки-балансира на металлическом каркасе на бетонном основании. Индексы: к з/п рабочих: 1.260, к стоимости машин: 1.355, к з/п машинистов: 1.260, к материалам: 1.071, ( Н.Р. 88\*0,9% = 220.82 руб. С.П. 48\*0,85% = 114.60 руб.)** | **1 шт** | **1** | **506,62 192.46** | **73.64 29.38** | **599.88** | **242.50** | **99.78 37.02** | **2.01 146.90** | **2.01 146.90** |
|  | прайс "авен" к-20 | качалка-баллансир | шт | 1 | (13199.15254237) |  | (13199.15) |  |  |  |  |
| **3** | **ТЕРэ 4.01-23-008-03** | **Установка качели металлической на бетонном основании. Индексы: к з/п рабочих: 1.260, к стоимости машин: 1.322, к з/п машинистов: 1.260, к материалам: 1.097, ( Н.Р. 88\*0,9% = 1422.07 руб. С.П. 48\*0,85% = 738.04 руб.)** | **1 шт** | **2** | **1690,03 670.25** | **171.97 44.07** | **4003.82** | **1689.03** | **454.69 111.06** | **7.00 146.90** | **14.00 293.80** |
|  | прайс "ксил"4153 | Качели на металлических стойках, с жесткой подвеской | шт | 2 | (12030.50847458) |  | (24061.02) |  |  |  |  |
| **4** | **ТЕРэ 4.01-23-008-05** | **Установка горки на металлическом каркасе на бетонном основании. Индексы: к з/п рабочих: 1.260, к стоимости машин: 1.325, к з/п машинистов: 1.260, к материалам: 1.110, ( Н.Р. 88\*0,9% = 804.58 руб. С.П. 48\*0,85% = 417.56 руб.)** | **1 шт** | **1** | **1839,74 758.34** | **185.73 49.95** | **2195.79** | **955.51** | **246.09 62.94** | **7.92 146.90** | **7.92 146.90** |
|  | прайс "ксил"5438 | комплекс "Олимпия" с прямой горкой и горкой-спиралью | шт | 1 | (201048.30508475) |  | (201048.31) |  |  |  |  |
| **5** | **ТЕРэ 4.01-23-008-06** | **Установка песочницы с креплением на 4 металлических стержнях. Индексы: к з/п рабочих: 1.260, к стоимости машин: 1.264, к материалам: 0.949, ( Н.Р. 88\*0,9% = 154.63 руб. С.П. 48\*0,85% = 80.25 руб.)** | **1 шт** | **1** | **315,08 155.34** | **16.74 0** | **352.60** | **195.73** | **21.16 0** | **1.64 0** | **1.64 0** |
|  | прайс "ксил"4287 | Песочный дворик с горкой "Шахматный клуб" | шт | 1 | (100783.05084746) |  | (100783.05) |  |  |  |  |
| **6** | **ТЕРэ 2.01-06-06-003** | **Расстановка малых архитектурных форм (диваны, скамейки, вазы, урны) при массе 100-200 кг: на расстояние до 100 м Индексы: к з/п рабочих: 1.260, к стоимости машин: 1.250, к з/п машинистов: 1.260, ( Н.Р. 105\*0,9% = 3559.71 руб. С.П. 15\*0,85% = 492.30 руб.)** | **1 шт** | **25** [17+3+2+2+1] | **218,26 67.26** | **151.00 52.96** | **6837.44** | **2118.69** | **4718.75 1668.24** | **0.66 155.77** | **16.50 3894.25** |
|  | прайс "ксил"2607 | скамья-качель с козырьком | шт | 1 | (20039.83050847) |  | (20039.83) |  |  |  |  |
|  | прайс "АВЕН"С-63 | скамья парковая | шт | 10 *[4+4+2]* | (10013.55932203) |  | (100135.59) |  |  |  |  |
|  | прайс "АВЕН" | Урна У-39 | шт | 7 *[3+3+1]* | (4787.28813559) |  | (33511.02) |  |  |  |  |
|  | прайс "АВЕН" | ваза В-19 | шт | 1 | (4840.6779661) |  | (4840.68) |  |  |  |  |
|  | прайс "АЙРА"Ц-209 | цветник бетонный ярусный | шт | 1 | (28805.08474576) |  | (28805.08) |  |  |  |  |
|  | прайс "Красивый город"22222 | Скамья спортивная наклонная | шт | 1 | (4004.23728814) |  | (4004.24) |  |  |  |  |
|  | прайс "Красивый город"22221 | Скамья спортивная прямая | шт | 1 | (4004.23728814) |  | (4004.24) |  |  |  |  |
|  | прайс "АВЕН" ф-46 | деревянн. Скульптура "Баба Яга с котом" | шт | 1 | (108177.96610169) |  | (108177.97) |  |  |  |  |
|  | прайс "АВЕН" ф-10 | деревянн. Скульптура "Собака" | шт | 1 | (108177.96610169) |  | (108177.97) |  |  |  |  |
|  | прайс сады мира 5105 | Гранитная скульптура "Лошадь", выс.150 см | шт | 1 | (176610.16949153) |  | (176610.17) |  |  |  |  |
| **7** | **ТЕРэ 4.01-23-008-11** | **Установка рукохода, брусьев параллельных или аналогичных металлических малых архитектурных форм на 4 стойках на бетонном основании. Индексы: к з/п рабочих: 1.260, к стоимости машин: 1.337, к з/п машинистов: 1.260, к материалам: 1.142, ( Н.Р. 88\*0,9% = 5106.44 руб. С.П. 48\*0,85% = 2650.18 руб.)** | **1 шт** | **4** [2+2] | **3163,14 1185.56** | **300.65 96.95** | **15243.32** | **5975.22** | **1607.88 488.63** | **12.25 146.90** | **49.00 587.60** |
|  | прайс "Красивый город"22220 | Брусья двойные, разноуровневые | шт | 1 | (9724.57627119) |  | (9724.58) |  |  |  |  |
|  | прайс "Красивый город"22229 | тенисный стол | шт | 2 | (10296.61016949) |  | (20593.22) |  |  |  |  |
|  | прайс "Красивый город"22223 | Турник двойной | шт | 1 | (16271.18644068) |  | (16271.19) |  |  |  |  |
| **8** | **ТЕРэ 4.01-23-008-10** | **Установка стенки гимнастической, стойки баскетбольной или аналогичных металлических малых архитектурных форм на 3 стойках на бетонном основании. Индексы: к з/п рабочих: 1.260, к стоимости машин: 1.352, к з/п машинистов: 1.260, к материалам: 1.132, ( Н.Р. 88\*0,9% = 9144.53 руб. С.П. 48\*0,85% = 4745.90 руб.)** | **1 шт** | **8** | **2573,94 1061.68** | **225.31 86.67** | **24793.30** | **10701.73** | **2436.95 873.63** | **10.97 146.90** | **87.76 1175.20** |
|  | прайс "ксил"6315 | Детский спортивный комплекс | шт | 1 | (349402.54237288) |  | (349402.54) |  |  |  |  |
|  | прайс "АВЕН" | Тренажер Т-121 | шт | 1 | (33766.10169492) |  | (33766.10) |  |  |  |  |
|  | прайс "АВЕН" | Тренажер Т-112 | шт | 1 | (19724.57627119) |  | (19724.58) |  |  |  |  |
|  | прайс "АВЕН" | Тренажер Т-112/2 | шт | 1 | (44562.71186441) |  | (44562.71) |  |  |  |  |
|  | прайс "АВЕН" | Тренажер Т-118 | шт | 1 | (18481.3559322) |  | (18481.36) |  |  |  |  |
|  | прайс "АВЕН" | Тренажер Т-114 | шт | 1 | (39111.01694915) |  | (39111.02) |  |  |  |  |
|  | прайс "АВЕН" | Круговой спортивный элемент для т-129лазанья | шт | 1 | (46731.3559322) |  | (46731.36) |  |  |  |  |
|  | прайс "АВЕН" | спортивный элемент с кольцами | шт | 1 | (18818.6440678) |  | (18818.64) |  |  |  |  |
| **9** | **ТЕРэ 4.01-23-008-07** | **Установка домика-беседки на бетонном основании. Индексы: к з/п рабочих: 1.260, к стоимости машин: 1.341, к з/п машинистов: 1.260, к материалам: 1.093, ( Н.Р. 88\*0,9% = 734.89 руб. С.П. 48\*0,85% = 381.40 руб.)** | **1 шт** | **1** | **1874,40 650.14** | **272.32 88.14** | **2224.83** | **819.18** | **365.18 111.06** | **6.79 146.90** | **6.79 146.90** |
|  | прайс "ксил"4312 | Домик-беседка "Карета" | шт | 1 | (34747.45762712) |  | (34747.46) |  |  |  |  |
|  |  | **Итого прямых затрат в базовом уровне цен:** | **руб.** |  |  |  | **58433.16** | **23392.90** | **10236.03 3419.21** |  | **191.51 6538.45** |
|  |  | Коэффициент на условия производства работ: общ ук. по применен ТЕРр |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **Итого со стесненностью:** | **руб.** |  |  |  | **58433.16** | **23392.90** | **10236.03 3419.21** |  | **191.51 6538.45** |
|  |  | Индекс к оплате труда рабочих: |  | 1 |  |  | 23392.90 |  |  |  |  |
|  |  | Индекс к стоимости эксплуатации машин: |  | 1 |  |  | 10236.03 |  |  |  |  |
|  |  | в том числе зарплата машинистов: |  | 1 |  |  | 3419.21 |  |  |  |  |
|  |  | Индекс к стоимости материалов: |  | 1 |  |  | 24804.23 |  |  |  |  |
|  |  | Материалы в текущем уровне цен: |  | 1 |  |  | 1599692.40 |  |  |  |  |
|  |  | **Итого с индексацией:** | **руб.** |  |  |  | **1658125.56** | **23392.90** | **10236.03 3419.21** |  | **191.51 6538.45** |
|  |  | Накладные расходы %: | % |  |  |  | 21749.60 |  |  |  |  |
|  |  | **Итого с накладными:** | **руб.** |  |  |  | **1679875.16** |  |  |  |  |
|  |  | Сметная прибыль %: | % |  |  |  | 9932.63 |  |  |  |  |
|  |  | **Итого:** | **руб.** |  |  |  | **1689807.79** |  |  |  |  |
|  |  | Пригородный коэффициент % | % | 2.2 |  |  | 37175.77 |  |  |  |  |
|  |  | **Итого:** | **руб.** |  |  |  | **1726983.56** |  |  |  |  |
|  |  | Налог на добавленную стоимость % | % | 18 |  |  | 310857.04 |  |  |  |  |
|  |  | **Всего по разделу:** | **руб.** |  |  |  | **2037840.60** |  |  |  |  |
| **Раздел 7.Вывоз мусора.** | | | | | | | | | | | |
| **1** | **01-01-01-043** | **Погрузка при автомобильных перевозках. мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 (ТССЦ 6.2014 Санкт-Петербург )** | **руб. за 1 тонну груза** | **125.423** [94.92\*1.3+20.27\*0.1] | **29,09 0** | **29.09 29.09** | **3648.56** | **0** | **3648.56 3648.56** | **0 0** | **0 0** |
| **2** | **03-21-02-020** | **Перевозка грузов автомобилями-самосвалами работающими вне карьера, II класс груза, расстояние перевозки до 20 км км. (ТССЦ 6.2014 Санкт-Петербург )** | **руб. за 1 т** | **2748.689** [1880.64\*1.2+1851\*0.1\*2.2\*0.9+125.423] | **145,85 0** | **145.85 0** | **400896.29** | **0** | **400896.29 0** | **0 0** | **0 0** |
|  |  | **Итого прямых затрат в базовом уровне цен:** | **руб.** |  |  |  | **404544.85** | **0** | **404544.85 3648.56** |  | **0 0** |
|  |  | Материалы в текущем уровне цен: |  | 1 |  |  | 0 |  |  |  |  |
|  |  | **Итого с индексацией:** | **руб.** |  |  |  | **404544.85** | **0** | **404544.85 3648.56** |  | **0 0** |
|  |  | пригородный коэфициент% | руб. | 2.2 |  |  | 8899.99 |  |  |  |  |
|  |  | Налог на добавленную стоимость % | % | 18 |  |  | 74420.07 |  |  |  |  |
|  |  | **Всего по разделу:** | **руб.** |  |  |  | **487864.91** |  |  |  |  |

|  |  | **Итого по всем разделам:** | **руб.** |  |  |  | **15691590.66** |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | резерв: | руб. | 2 |  |  | 313831.81 |  |  |  |  |
|  |  | **Всего по смете:** | **руб.** |  |  |  | **16005422.47** |  |  |  |  |

Составил: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/

Проверил: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/

1. [↑](#footnote-ref-1)