Правила пожарной безопасности при использовании печного отопления

С понижением среднесуточных температур в ночное и дневное время суток жители частных домов стали больше обогревать своё жилье при помощи печного отопления. Загородный дом, уютный треск в камине или печи - что может быть лучше такой гармонии? А чтобы гармония тепла и уюта в Вашем доме никогда не нарушалась, необходимо знать и соблюдать элементарные правила пожарной безопасности при использовании печного отопления.  
       
     Согласно статистике в осенне-зимний период повышается риск возникновения техногенных пожаров, которые зачастую происходят по вине человека. Это говорит о том, что люди все чаще пренебрегают соблюдением элементарных правил пожарной безопасности. Главное управление МЧС России по Приморскому краю напоминает жителям края внимательнее отнестись к соблюдению правил пожарной безопасности при эксплуатации печного отопления.  
       
     Меры предосторожности при работе с печью или дымоходом:  
       
     1. Перед началом отопительного сезона необходимо:  
       
     - отремонтировать и прочистить печи и дымоходы;  
       
     - проверить наличие и исправность разделок, предохраняющих сгораемые конструкции;  
       
     - побелить печи и дымоходы известковым или глиняным раствором для выявления появившихся трещин;  
       
     - ремонт и кладку можно доверять только лицам и организациям, получившим специальную лицензию на проведение таких работ;  
       
     2. При проверке дымоходов контролируйте:  
       
     - наличие плотности и обособленности тяги, отсутствие её засорения;  
       
     - исправность и правильность расположения оголовка относительно крыши;  
       
     - осматривайте оголовки дымоходов с целью предотвращения обмерзания и закупорки дымоходов;  
       
     - близко расположенные деревья и сооружения для того, чтобы удостовериться, что дымоходы размещены вне зоны ветрового подпора;  
       
     3. Необходимо также:  
       
     - регулярно вычищать сажу из печей - это поможет избежать образования трещин в кладке;  
       
     - золу и шлак, выгребаемые из топки, необходимо проливать водой и удалять в безопасное место;  
       
     - не допускать перекаливания печи, её рекомендуется топить два-три раза в день и не более чем по полтора часа;

     - прекратить топку печи за три часа до отхода ко сну;  
       
     - мебель, занавески и другие сгораемые предметы расположить на расстоянии не менее одного метра от стен топящейся печи;  
       
     4. При топке печей запрещается:  
       
     - растапливать печи бензином и другими легковоспламеняющимися жидкостями, это опасно;  
       
     - хранить дрова и уголь на предтопочном листе;  
       
     - сушить вещи или сырые дрова;  
       
     - растапливать печь дровами, по длине не вмещающимися в топку;  
       
     - оставлять топящиеся печи без присмотра или на попечении малолетних детей;  
       
     - перекаливать печь.  
       
     Помните: пожар легче предотвратить, чем сожалеть о его последствиях. Берегите себя и своих близких. Не забывайте про своих детей, будьте внимательны по отношению к ним, не оставляйте их без присмотра.

Материал подготовлен:

ст. инспектором ОНДПР

Петродворцового района СПБ

капитаном вн. службы

Зайцевой Людмилой Сергеевной